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1.
Generalități
1.1.
Obiect și domeniu de aplicare
(1) Analiza riscului seismic pentru populații de clădiri și elaborarea hărților de risc seismic se realizează în acord cu prevederile din această reglementare tehnică.
(2) În această reglementare tehnică prin analiza riscului seismic se cuantifică starea așteptată de avariere a clădirilor și valorile absolute și relative ale pierderilor economice directe așteptate asociate acesteia care se produc ca urmare a producerii unui cutremur. Starea așteptată de avariere reprezintă un indicator relevant pentru componenta de impact asupra populației, cele două fiind corelate pozitiv.
(3) Metodologia privind elaborarea hărților de risc seismic se aplică la analiza riscului seismic al populațiilor de clădiri indiferent de funcțiunea acestora și la elaborarea hărților de risc seismic pentru unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivel IV și III, și la nivel național.
(4) Datele și informațiile determinate prin aplicarea acestei metodologii sunt relevante în termeni relativi, pentru analiza comparativă a riscului seismic între diferite UAT-uri.
(5) Metodologia privind elaborarea hărților de risc seismic este reglementare tehnică în construcții și în amenajarea teritoriului și urbanism.
(6) Hărțile de risc seismic se avizează și se aprobă în conformitate cu prevederile:
(a)
Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural, cu modificările și completările ulterioare
(b)
Hotărârii Guvernului nr. 932/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind finanțarea de la bugetul de stat a hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren, cu modificările și completările ulterioare.
(7) Prevederile acestei reglementări tehnice se adresează tuturor factorilor implicați în aplicarea Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiarilor Programul național multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării de la bugetul de stat a hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren, reglementat prin HG nr. 932/2007, cu modificările și completările ulterioare.
(8) Hărțile de risc seismic avizate și aprobate se cuprind în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism în vederea:
(a)
instituirii măsurilor specifice privind prevenirea riscului seismic,
(b)
realizării construcțiilor și utilizării terenurilor,
(c)
fundamentării planurilor de apărare și a măsurilor de intervenție în caz de cutremur.
(9) Cutremurele de scenariu prevăzute în această reglementare tehnică sunt convenționale, nu reprezintă predicții ale unor evenimente reale și nu pot fi asociate și comparate cu manifestările unui cutremur într-un amplasament.
(10) Din cauza caracterului aleatoriu al acțiunii seismice și al răspunsului seismic al clădirilor, rezultatele analizelor de risc seismic prezintă un grad de incertitudine moderat. Rezultatele analizelor de risc seismic se evaluează în funcție de modul în care sunt îndeplinite prevederile reglementării tehnice, și nu prin comparație cu efectele constatate într-o zonă geografică în urma producerii unui cutremur.
(11) Această reglementare tehnică se utilizează împreună cu celelalte reglementări tehnice din domeniul construcțiilor, amenajării teritoriului și urbanism.
(12) Prevederile acestei reglementări tehnice reflectă nivelul de cunoaștere la data elaborării acesteia privind hazardul seismic al amplasamentelor, expunerea, fragilitatea și vulnerabilitatea seismică a clădirilor.
(13) Pe măsură ce prin cercetări teoretice și programe experimentale se vor obține date și informații suplimentare privind hazardul seismic al amplasamentelor, expunerea, fragilitatea și vulnerabilitatea seismică a clădirilor, acestea vor constitui baza fundamentării unor amendamente tehnice la prezenta reglementare tehnică cu respectarea, în condițiile legii, a procedurii de revizuire a reglementărilor tehnice.
(14) Metodologia conține prevederi privind:
(a)
standardizarea procesului de elaborare, a formei, conținutului și etapelor de avizare și aprobare a hărților de risc seismic;
(b)
analiza riscului seismic la nivelul UAT-urilor, prin integrarea datelor privind hazardul seismic, expunerea, fragilitatea și vulnerabilitatea clădirilor;
(c)
crearea unui sistem funcțional de generare și utilizare a datelor privind riscul seismic, pentru a sprijini planificarea intervențiilor, reducerea riscurilor și fundamentarea deciziilor privind investițiile publice și private.
(15) Prin această metodologie se stabilește un cadru tehnic și procedural unitar pentru:
(a)
elaborarea hărților de risc seismic la nivel local, județean și pentru municipiul București;
(b)
integrarea rezultatelor procesului de elaborare a hărților de risc seismic în planificarea urbană și protecția civilă;
(c)
fundamentarea deciziilor privind investițiile și siguranța construcțiilor.
1.2.
Structura reglementării tehnice
(1) Această reglementare tehnică cuprinde cerințe prescriptive pentru realizarea hărților de risc seismic, structurate în capitole și anexe cu caracter normativ sau informativ.
(2) Hărțile de risc seismic realizate în acord cu această reglementare tehnică respectă toate prevederile din capitolele și anexele cu caracter normativ. Cerințele pe care evaluările și hărțile de risc seismic trebuie să le îndeplinească sunt redactate la timpul prezent.
(3) În interpretarea prevederilor reglementării tehnice, utilizarea conjuncției "și" indică faptul că se aplică toate condițiile, cerințele, articolele, obiectele sau evenimentele. Utilizarea conjuncției "sau" indică faptul că una dintre cerințele, condițiile, articolele, obiectele sau evenimentele se aplică. Utilizarea conjuncției compuse "și/sau" indică faptul că una sau mai multe dintre cerințele, condițiile, articolele, obiectele sau evenimentele se aplică. Utilizarea verbului "a putea" la forma reflexiv impersonală "se poate" sau "se pot" indică faptul că cel care aplică metodologia privind elaborarea hărților de risc seismic are posibilitatea de a utiliza soluția prescrisă într-o prevedere, fără a institui obligativitate.
(4) În cadrul acestei reglementări tehnice citările sunt realizate astfel:
(d)
citările care se referă la prevederi din cadrul aceluiași paragraf sunt redactate prin indicarea numărului alineatului, relației de calcul, figurii sau tabelului;
(e)
citările care se referă la prevederi din alte paragrafe ale acestei reglementări tehnice sunt redactate prin indicarea numărului paragrafului și numărului alineatului, relației de calcul, figurii sau tabelului;
(f)
citările care se referă la prevederi din alte reglementări tehnice sunt redactate prin menționarea indicativului reglementării tehnice respective.
(5) Capitolele cu caracter informativ cuprind prevederi cu caracter de recomandare, stabilite pe baza practicii inginerești generale.
(6) Structura reglementării tehnice este următoarea:
Capitolul 1. Generalități
Capitolul 2. Hazardul seismic
Capitolul 3. Expunerea seismică
Capitolul 4. Fragilitatea seismică
Capitolul 5. Riscul seismic
Capitolul 6. Hărți de risc seismic
Anexa A. Parametrii pentru determinarea hazardului seismic
Anexa B. Parametrii funcțiilor de fragilitate
Anexa C. Exemple de calcul pentru evaluarea riscului seismic
Anexa D. Model-cadru de caiet de sarcini pentru achiziția serviciilor de elaborare/actualizare a hărților de risc seismic - cerințe tehnice specifice
(7) Capitolele 1-6 și Anexele A și B au caracter normativ. Anexele C și D au caracter informativ.
1.3.
Simboluri
(8) Simbolurile utilizate în această reglementare tehnică sunt detaliate în dreptul fiecărei relații de calcul.
1.4.
Definiții generale
(1) În aplicarea prevederilor acestei reglementări tehnice se utilizează următoarele definiții:
Analiza riscului seismic: metodă de a cuantifica pierderile seismice directe așteptate pentru a facilita luarea de decizii pertinente și eficiente în procesul de management al acestui risc.
Aria desfășurată a unei clădiri: suma ariilor construite ale tuturor nivelurilor clădirii, măsurate în plan orizontal, pe conturul exterior al pereților, inclusiv mansarda, logiile și balcoanele.
Avariile seismice: modificări defavorabile ale stării fizice a unei clădiri produse de mișcarea seismică a terenului.
Cost de înlocuire: costul cu demolarea unei clădiri și construirea uneia noi în locul acesteia, care are caracteristici similare cu cel vechi, dar încorporează îmbunătățirile tehnice și de utilizare curente la momentul înlocuirii.
Curba de hazard seismic: curbă ce reprezintă frecvențele/ratele medii cu care anumite valori ale unui hazard seismic (de ex. amplitudinea unui parametru al mișcării terenului) sunt așteptate să fie depășite într-o unitate de timp; de obicei, unitatea de timp este un an.
Cutremur de scenariu: un eveniment seismic unic identificat prin mărime, poziție și mecanism de producere. În scopul aplicării aceste reglementări tehnice, cutremurul de scenariu este definit simplificat și convențional prin valori de vârf ale accelerației orizontale a terenului în amplasamente.
Expunere: conform art. 3 din Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremur, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 2.061/170/2023.
Fragilitatea seismică: cuantificarea susceptibilității elementelor expuse la risc de a suferi avarii și pierderi la incidența acțiunii seismice.
Funcția de fragilitate: descrie probabilitatea de a fi sau de a depăși o anumită stare de avariere pentru un element la risc supus unei mișcări seismice de intensitate dată.
Hartă de risc seismic: reprezentare grafică și analitică a riscului seismic la nivelul unei unități administrativ-teritoriale care integrează date despre hazardul seismic, expunerea, fragilitatea și vulnerabilitatea clădirilor pentru a sprijini planificarea urbană și managementul riscurilor.
Hazard: conform art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 768/2016 privind organizarea și funcționarea Platformei naționale pentru reducerea riscurilor la dezastre.
Hazard seismic: conform art. 3 din Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremur, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 2.061/170/2023.
Model de pierderi seismice: instrument utilizat pentru a estima pierderile economice, umane sau funcționale cauzate de un cutremur.
Perioadă medie de revenire: timpul mediu între două evenimente care produc depășirea unei amplitudini a mărimii caracteristice care descrie hazardul seismic într-un amplasament.
Pierderi economice directe: consecințe directe a avariilor seismice (pierderi monetare rezultate din repararea, consolidarea sau înlocuirea elementelor la risc afectate defavorabil de incidența cutremurului, ș.a.m.d.)
Pierderi seismice directe: cuantificarea monetară a avariilor seismice. Pierderile seismice directe includ costurile asociate cu repararea sau înlocuirea elementelor structurale și nestructurale avariate. Acestea sunt estimate utilizând modele de pierderi seismice directe care corelează severitatea avariilor cu costurile de reparație.
Reducerea riscurilor la dezastre - conform art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 768/2016 privind organizarea și funcționarea Platformei naționale pentru reducerea riscurilor la dezastre.
Reziliență: conform art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 768/2016 privind organizarea și funcționarea Platformei naționale pentru reducerea riscurilor la dezastre.
Risc: probabilitatea de avariere sau pierdere a elementelor expuse la risc. Analiza riscurilor este un proces care urmărește să înțeleagă natura riscului și să determine măsura acestuia. Riscul este o funcție de hazard, expunere, fragilitate și vulnerabilitate.
Risc seismic: conform art. 3 din Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremur, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 2.061/170/2023.
Tipologie structurală: clasificare a clădirilor în funcție de sistemul structural, regimul de înălțime și anul de construcție.
Tipul sistemului structural: clasificare largă a clădirilor, în funcție de materialele de construcție, precum zidărie portantă, cadre de beton armat, cadre de oțel, cadre de lemn. Fiecare tip de sistem structural poate să includă mai multe tipuri de clădiri.
Vulnerabilitatea seismică: conform art. 3 din Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremur, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 2.061/170/2023.
1.5.
Principiile metodei de analiză a riscului seismic
(1) Analiza riscului seismic se efectuează la nivel de UAT-uri de nivel IV și ia în considerare clădirile ca elemente expuse la risc.
(2) Rezultatele obținute la nivel de UAT de nivel IV se grupează la nivel de UAT de nivel III și la nivel național.
(3) Analiza riscului seismic se efectuează pe baza unor ipoteze asupra mișcării seismice în amplasamentul clădirii și a răspunsului seismic global al diferitelor tipuri de structuri de clădiri analizate.
(4) Pentru efectuarea analizei de risc seismic, clădirile se încadrează în tipologii structurale, pe baza atributelor de bază ale acestora, conform prevederilor acestei reglementări tehnice. Tipologiile sunt stabilite în funcție de materialul structural, anul construirii, regimul de înălțime și modul de alcătuire a sistemului structural.
(5) Pentru fiecare tipologie structurală, această reglementare tehnică conține prevederi pentru determinarea fragilității seismice a clădirilor.
(6) Efectuarea analizelor de risc seismic necesită informații de bază despre clădirile care constituie fondul construit și informații despre mișcările seismice așteptate ale terenului pentru fiecare UAT.
(7) Analiza de risc seismic are ca rezultat valori ale pierderilor economice directe care se pot produce în zona geografică analizată la incidența acțiunii seismice definite prin cutremure de scenariu.
(8) Pentru determinarea expunerii seismice a elementelor la risc se folosesc informații obținute din bazele de date existente, din evaluarea vizuală rapidă și/sau din informații colectate pe teren.
(9) Datele clădirii colectate prin evaluarea vizuală rapidă completează datele existente privind clădirile care sunt deținute de autoritățile publice locale și/sau de proprietari/administratori. Acestea includ adresa, funcțiunea, coordonatele geografice, codul SIRUTA, numărul de etaje, probleme tehnice identificate, anul construirii, suprafață construită, caracteristici ale hazardului seismic, alte hazarduri la care este expus amplasamentul (de ex. inundații, alunecări de teren, lichefieri), zone înconjurătoare, neregularități structurale, siguranță și integritate structurală, fotografii, schițe, planuri și elevații, statutul juridic de protecție al clădirii.
(10) Rezultatele analizei riscului seismic se integrează în planurile de amenajare a teritoriului, urbanism și managementul riscurilor de dezastre.
1.6.
Validarea rezultatelor analizei de risc seismic
(1) Riscul seismic exprimă recurența efectelor defavorabile ale incidenței acțiunii seismice asupra elementelor expuse la risc și este evaluat prin cuantificarea pierderilor seismice directe deduse pe baza cunoștințelor din prezent.
(2) Abordarea analizelor de risc seismic este probabilistică deoarece se recunoaște imposibilitatea de predicție deterministă a evenimentelor de interes (precum viitoare cutremure), a răspunsului seismic al structurilor clădirilor sau efectele în lanț ce apar ca o consecință a avariilor produse de cutremur.
(3) Rezultatele analizei de risc trebuie interpretate cu prudență, deoarece datele de intrare privind hazardul, fragilitatea și vulnerabilitate (modelul de pierderi) au incertitudini produse de variabilitatea naturală și de limitele de cunoaștere.
(4) Rezultatele analizei de risc seismic sunt o estimare ce încorporează incertitudinile epistemice legate de model și de variabilitatea datelor de intrare (privind expunerea, fragilitatea și vulnerabilitatea) și sunt caracteristice scenariilor seismice considerate. Incertitudinile epistemice pot fi reduse prin actualizarea periodică a datelor de intrare, precum și prin utilizarea unor modele de pierderi mai precise.
(5) Hărțile de risc seismic fundamentează deciziile autorităților privind planificarea teritorială, urbanismul, construcțiile și gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremur.
(6) Fiecare autoritate contractantă care va realiza hărți de risc seismic va asigura interoperabilitatea produselor GIS cu specificațiile: INSPIRE Data Specification on Natural Risk Zones - Technical Guidelines v3.0, standardelor naționale pentru date geospațiale, formatului/structurii privind seturile de date spațiale aferente documentațiilor de urbanism, reglementat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 940/2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 233/2016.
1.7.
Unități de măsură
(1) Pentru calcule sunt recomandate următoarele unități de măsură:
(a)
accelerație: fracțiune din accelerația gravitațională, g;
(b)
arie: metru pătrat, mp;
(c)
cost de înlocuire: Euro/mp;
(d)
valori absolute ale pierderilor economice directe: Euro;
(e)
valori relative ale pierderilor economice directe: procent, %.
1.8.
Documente normative de referință
(1) Această reglementare tehnică conține referințe la:
a) Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a V-a "Zone de risc natural";
b) Hotărârea Guvernului nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigențele minime de conținut ale documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele de riscuri naturale
c) Hotărârea Guvernului nr. 447 din 10 aprilie 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare și conținutul hărților de risc natural la alunecări de teren, al hărților de hazard la inundații și al hărților de risc la inundații
d) Hotărârea Guvernului nr. 932/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind finanțarea de la bugetul de stat a hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren, cu modificările și completările ulterioare;
e) Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și completările ulterioare;
f) Hotărârea Guvernului nr. 1442/2022 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Reducere a Riscului Seismic;
g) Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;
h) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
i) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;
j) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare;
k) Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;
l) Hotărârea Guvernului nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de protecție civilă;
m) Hotărârea Guvernului nr. 1442/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale de reducere a riscului seismic;
n) Hotărârea Guvernului nr. 791/2024 privind aprobarea Strategiei naționale de reducere a riscurilor de dezastre 2024-2035
o) Hotărârea Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Prevenirea Situațiilor de Urgență ;
p) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.853 din 7 noiembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat;
q) Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2956/2019, cu modificările și completările ulterioare;
r) Cod de proiectare seismică - Partea a III-a. Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2834/2019;
s) Metodologie privind investigarea de urgență a siguranței postseism a clădirilor și stabilirea soluțiilor-cadru de intervenție, indicativ ME 003-2007, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 127/08.05.2007;
t) Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală «rezistență mecanică și stabilitate», indicativ C 254-2022, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3275 din 19 decembrie 2022;
u) Metodologie de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, indicativ RTC 10-2022, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 3.231/2022, denumită în continuare RTC 10-2022;
v) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 904/2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 233/2016;
w) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 2.061/170/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremur;
x) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor.
2.
Hazardul seismic
(1) Analiza hazardului seismic reprezintă prima etapă în procesul de cuantificare a riscului seismic, pentru evaluarea mărimii caracteristice a mișcării induse de cutremur asupra terenului într-un UAT, în funcție de probabilitatea de producere a acesteia.
(2) În această reglementare tehnică mărimea caracteristică a mișcării induse de cutremur asupra terenului este valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului, notată în continuare PGA.
(3) Pentru aplicarea acestei metodologii, hazardul seismic se determină convențional la nivel de UAT folosind relații simplificate de reprezentare a curbelor de hazard seismic. Acestea sunt reprezentări grafice a ratelor medii anuale de depășire a valorilor ce caracterizează hazardul seismic. Curba de hazard seismic (Figura 2.1) se determină prin relația:
H(PGA) = k_0 x PGA^(-k) (2.1)
în care:
PGA valoarea de vârf a accelerației terenului;
H(PGA) rata medie anuală de depășire a valorii PGA
k_0, k constante ce caracterizează seismicitatea, respectiv panta curbei de hazard seismic.
Figura 2.1. Curbe generice de hazard seismic cu pante diferite
(4) Pentru caracterizarea convențională simplificată a hazardului seismic la nivel de UAT se consideră următoarele cutremure de scenariu:
(a)
cutremurul de scenariu I: producerea unei valori PGA cu probabilitate de depășire de 20% în 50 ani (notată în continuare PGA_20%/50);
(b)
cutremurul de scenariu II: producerea unei valori PGA cu probabilitate de depășire de 10% în 50 ani (notată în continuare PGA_10%/50)
(c)
cutremurul de scenariu III: producerea unei valori PGA cu probabilitate de depășire de 5% în 50 ani (notată în continuare PGA_5%/50)
(5) Perioada medie de revenire a unei valori PGA (notată PMR_PGA) este numeric egală cu inversul ratei medii anuale de depășire a valorii PGA (notată H(PGA).
(6) Pentru cele trei cutremure de scenariu, perioadele medii de revenire sunt:
(a)
pentru cutremurul de scenariu I: 225 ani;
(b)
pentru cutremurul de scenariu II: 475 ani;
(c)
pentru cutremurul de scenariu III: 975 ani.
(7) Ratele medii anuale de depășire a valorilor PGA pentru cele trei scenarii seismice sunt:
(a)
pentru cutremurul de scenariu I:
H(PGA_20%/50) = 1/225 (2.2)
(b)
pentru cutremurul de scenariu II:
H(PGA_10%/50) = 1/475 (2.3)
(c)
pentru cutremurul de scenariu III:
H(PGA_5%/50) = 1/975 (2.4)
(8) Pentru determinarea parametrilor cutremurelor de scenariu se utilizează valorile PGA_10%/50 și k prevăzute în Tabelul A.1.
(9) Valoarea PGA pentru cutremurul de scenariu II se stabilește conform prevederilor din Tabelul A.1. Valorile PGA pentru cutremurul de scenariu I și cutremurul de scenariu III se determină cu relațiile:
3.
Expunerea seismică
(1) Pentru determinarea expunerii seismice se identifică toate clădirile la nivel de UAT și atributele de bază ale acestora.
3.1.
Colectarea informațiilor
(1) Determinarea atributelor de bază ale clădirilor se face prin:
(a)
inspecția în teren. Din această sursă se colectează informații a căror interpretare conduce la identificarea materialului structural, tipului sistemului structural, anului construirii și regimului de înălțime.
(b)
utilizarea datelor din bazele de date existente, disponibile la nivel local și național, cum sunt registrele cadastrale, bazele de date ale autorităților publice locale, recensămintele fondului construit și documentele de urbanism. Din aceste surse se colectează informații de bază, precum adresa clădirii, funcțiunea, coordonatele geografice, codul SIRUTA, anul construirii, suprafața construită și regimul de înălțime;
(c)
evaluarea vizuală rapidă realizată în acord cu prevederile reglementării tehnice RTC 10-2022. Din această sursă se colectează informații privind materialul structural, tipul sistemului structural, anul construirii și regimul de înălțime.
(d)
colectarea datelor geospațiale. Din această sursă se colectează informații privind coordonatele geografice ale clădirilor.
(e)
colectarea de informații prin interviuri și chestionare adresate proprietarilor, administratorilor de clădiri sau reprezentanților autorităților locale. Din această sursă se colectează informații privind materialul structural, tipul sistemului structural, anul construirii și/sau regimul de înălțime și privind realizarea de lucrări privind consolidarea clădirii, anul de realizare al acestora, materialul structural și tipul sistemului structural adoptat după consolidare.
(f)
utilizarea tehnologiilor moderne: drone, imagini obținute din satelit, scanare 3D. Din această sursă se pot colecta informații a căror interpretare conduce la identificarea materialului structural, tipului sistemului structural, anului construirii și regimului de înălțime.
3.2.
Atribute de bază ale clădirilor
(1) Pentru aplicarea acestei metodologii clădirile se grupează în tipologii structurale în funcție de:
(a)
anul construirii,
(b)
materialul structural;
(c)
tipul sistemului structural;
(d)
regimul de înălțime.
(2) În funcție de anul construirii, clădirile se clasifică în:
(a)
clădiri construite înainte de 1940 (a1);
(b)
clădiri construite între 1940 și 1963 (a2);
(c)
clădiri construite între 1964 și 1977 (a3);
(d)
clădiri construite între 1978 și 1992 (a4);
(e)
clădiri construite între 1993 și 2006 (a5);
(f)
clădiri construite între 2007 și 2013 (a6);
(g)
clădiri construite după 2013 (a7).
(3) În funcție de tipul sistemului structural, clădirile se clasifică în:
(a)
clădiri cu structura din zidărie nearmată și planșee flexibile la acțiuni în planul lor (ZNAF) - aceste clădiri au structura alcătuită din pereți de zidărie simplă, realizată din cărămizi și mortar, fără centuri sau stâlpișori de beton armat și planșee de lemn sau compozite lemn-oțel (s1);
(b)
clădiri cu structura din zidărie nearmată și planșee rigide la acțiuni în planul lor (ZNAR) - aceste clădiri au structura alcătuită din pereți de zidărie simplă, realizată din cărămizi și mortar, fără centuri sau stâlpișori de beton armat și planșee de beton armat (s2);
(c)
clădiri cu structura de zidărie confinată sau zidărie armată în rosturi (ZC/ZA) - aceste clădiri au structura alcătuită din pereți de zidărie încadrați de stâlpișori și centuri de beton armat sau armați în rosturi orizontale cu bare de oțel și planșee de beton, inclusiv clădirile multietajate cu stâlpi și grinzi de beton și pereți de zidărie realizate înainte de 1940 (s3);
(d)
clădiri cu structura în cadre de beton armat (CBA) - aceste clădiri au structura alcătuită din stâlpi și grinzi de beton armat, conectate rigid la noduri, și planșee de beton armat; pereții de zidărie, dacă există, nu au rol structural (s4);
(e)
clădiri cu structura cu pereți structurali de beton armat (PBA) - aceste clădiri au structura alcătuită din pereți de beton armat, grinzi și stâlpi de beton armat și planșee de beton armat; cea mai mare parte a elementelor structurale sunt realizate din beton turnat la șantier, monolit (s5);
(f)
clădiri cu structura realizată din panouri mari prefabricate din beton armat (PMBA) - aceste clădiri au structura alcătuită din pereți și plăci de beton armat realizate prin turnarea betonului în fabrici de prefabricate, transportul și montajul la șantier (s6);
(g)
clădiri cu structura de beton armat cu parter flexibil (PFBA) - aceste clădiri au structura alcătuită din pereți, stâlpi, grinzi și plăci de beton armat; pereții nu sunt continui fiind rezemați la parter pe stâlpi de beton, fără a fi continui până la infrastructură sau fundații (s7);
(h)
clădiri cu structura în cadre cu noduri rigide de oțel (CRO) - aceste clădiri au structura alcătuită din stâlpi și grinzi de oțel, conectate rigid la noduri, și planșee de oțel sau compozite oțel-beton armat; pereții de zidărie, dacă există, nu au rol structural (s8);
(i)
clădiri cu structura în cadre contravântuite de oțel (CCO) - aceste clădiri au structura alcătuită din stâlpi, grinzi și contravântuiri (diagonale) de oțel și planșee de oțel sau compozite oțel-beton armat (s9);
(j)
clădiri cu structură duală de oțel (DO) - aceste clădiri au structura alcătuită din stâlpi și grinzi de oțel, conectate rigid la noduri, contravântuiri (diagonale) de oțel situate în plan vertical, și planșee de oțel sau compozite oțel-beton armat (s10);
(k)
clădiri cu structura de lemn (L) - aceste clădiri au diferite soluții structurale la care materialul structural principal este lemnul (s11);
(l)
clădiri cu structura din materiale locale (ADO) - aceste clădiri au structura alcătuită din materiale locale (pământ și materiale organice) (s12).
(4) În funcție de regimul de înălțime, clădirile se clasifică în:
(a)
clădiri cu regim mic de înălțime; în această categorie întră clădirile cu cel mult trei nivele supraterane pentru tipologiile ZNAF, ZNAR, ZC/ZA și L, precum și clădirile cu cel mult patru nivele supraterane pentru toate celelalte tipologii (h1);
(b)
clădiri cu regim mediu de înălțime; în această categorie intră clădirile cu cel puțin patru nivele supraterane pentru tipologiile ZNAF, ZNAR, ZC/ZA și L, precum și clădirile cu cel puțin cinci nivele supraterane și cel mult opt nivele supraterane pentru toate celelalte tipologii (h2);
(c)
clădiri cu regim mare de înălțime; în această categorie intră toate clădirile cu cel puțin nouă nivele supraterane pentru toate tipologiile, cu excepția ZNAF, ZNAR, ZC/ZA și L (h3).
(5) Din punct de vedere al funcțiunii curente, clădirile se clasifică în:
(a)
clădiri cu funcțiunea de locuit (f1):– clădiri cu funcțiunea de locuință unifamilială (o unitate de locuit);– clădiri cu funcțiunea de locuințe plurifamiliale (condominii);– clădiri cu funcțiuni asimilabile locuințelor (cazare, cămine studențești, cămine de bătrâni, case de vacanta, etc.) ;
(b)
clădiri cu funcțiuni civile (f2):– clădiri pentru ocrotirea sănătății și asistență socială;– clădiri cu funcțiune administrativă;– clădiri pentru comerț și servicii;– clădiri pentru activități culturale, educație, cercetare, culte, sport, turism, agrement, loisir;
(c)
clădiri cu funcțiuni tehnice și economice (f3):– clădiri pentru activități productive și pentru alte procese tehnologice;– clădiri pentru depozitare;– clădiri de gospodărie comunală, activități energetice și tehnico edilitare;– clădiri cu funcțiuni agro-zootehnice;
(d)
clădiri cu funcțiuni speciale (f4):– clădiri din sistemul de protecție civilă;– clădiri din sistemul de siguranță națională.
4.
Fragilitatea seismică
(1) Stările de avariere S_α care se utilizează pentru cuantificarea pierderilor economice sunt:
(a)
avariere ușoară, notată cu U;
(b)
avariere moderată, notată cu M;
(c)
avariere extinsă, notată cu E;
(d)
avariere completă, notată cu C.
(2) Descrierea fragilității seismice se face prin funcții de fragilitate seismică. Funcția de fragilitate seismică P[≥ s_a,t_s│PGA] exprimă probabilitatea ca o clădire din tipologia structurală t_s să fie cel puțin în starea de avariere S_α, în funcție de valoarea de vârf a accelerației terenului PGA.
Funcția de fragilitate seismică se exprimă folosind repartiția lognormală de probabilitate, astfel:
(3) Valorile funcției de fragilitate se determină conform relației (4.1) pentru fiecare stare de avariere, conform (1), și fiecare cutremur de scenariu, conform 2, (4).
(a)
factorul 1,5F_HS, pentru clădirile construite după anul 2013 (a7);
(b)
factorul 1,2F_HS, pentru clădirile construite între 2007 și 2013 (a6);
(c)
factorul F_HS, pentru clădirile construite între 1993 și 2006 (a5);
(d)
factorul F_HS, pentru clădirile construite între 1978 și 1992 (a4);
(e)
factorul 0,67, pentru clădirile construite între 1964 și 1977 (a3) situate în județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Sălaj, Sibiu, Suceava și Vâlcea;
(f)
factorul 1,0, pentru clădirile construite între 1964 și 1977 (a3) situate în județele Argeș, Brașov, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Iași, Ilfov, Olt, Satu Mare, Teleorman, Timiș, Tulcea și municipiul București;
(g)
factorul 1,5, pentru clădirile construite între 1964 și 1977 (a3) situate în județele Bacău, Brăila, Buzău, Galați, Prahova, Vaslui și Vrancea;
(h)
factorul 1,5, pentru clădirile construite între 1940 și 1963 (a2) situate în județele Argeș, Brașov, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Iași, Ilfov, Olt, Teleorman, Tulcea, municipiul București, care la momentul construcției erau publice, sau particulare de interes public (precum teatre, cinematografe, spitale, școli, biserici, hoteluri);
(i)
factorul 2,25, pentru clădirile construite între 1940 și 1963 (a2) situate în județele Bacău, Brăila, Buzău, Galați, Prahova, Vaslui, Vrancea, care la momentul construcției erau publice, sau particulare de interes public (precum teatre, cinematografe, spitale, școli, biserici, hoteluri);
(j)
factorul 1,00, pentru clădirile construite între 1940 și 1963 (a2) care nu se încadrează în prevederile de la (h) sau (i) sau pentru cele a căror funcțiune de la momentul construcției nu este cunoscută;
(k)
factorul 1,0, pentru clădirile construite înainte de 1940 (a1);
unde F_HS se stabilește conform prevederilor Anexei A.
(5) Valorile β_sa,ts pentru fiecare stare de avariere și tipologie structurală se determină pe baza valorilor corespunzătoare pentru β_U,ts, β_M,ts, β_E,ts, β_C,ts, după caz, prevăzute în anexa B, conform tipologiei structurale a clădirii.
(6) Relația (4.1) se particularizează pentru cele patru stări de avariere definite la (1), astfel:
(a)
pentru starea de avariere ușoară:
(b)
pentru starea de avariere moderată:
(c)
pentru starea de avariere extinsă:
(d)
pentru starea de avariere completă:
unde:
PGA este valoarea de vârf a accelerației terenului pentru fiecare cutremur de scenariu considerat, conform 2, (9).
5.
Riscul seismic
(1) Riscul seismic integrează informațiile despre hazardul seismic, expunerea și fragilitatea seismică a elementelor expuse la risc cu un model de pierderi economice directe în vederea cuantificării pierderilor seismice exprimate ca valori relative sau absolute.
(2) Pentru cuantificarea riscului seismic, în aplicarea acestei proceduri, se realizează următorii pași:
(a)
se determină probabilitatea ca o clădire să se afle într-o anumită stare de avariere;
(b)
se determină starea așteptată de avariere;
(c)
se determină pierderile economice directe așteptate;
(d)
se determină indicatori ai riscului și rezilienței seismice.
5.1.
Probabilitatea ca o clădire să se afle într-o anumită stare de avariere
(1) Pentru fiecare cutremur de scenariu, probabilitatea ca o clădire din tipologia structurală t_s să fie neavariată se determină cu relația:
P[N,t_s│PGA] = 1 - P[≥ U,t_s│PGA] (5.1)
unde:
P[≥ U,t_s│PGA] se determină cu relația (4.2).
(2) Pentru fiecare cutremur de scenariu, probabilitatea ca o clădire din tipologia structurală t_s să fie în starea de avariere ușoară se determină cu relația:
P[U,t_s│PGA] = P[≥ U,t_s│PGA] - P[≥ M,t_s│PGA] (5.2)
unde:
P[≥ U,t_s│PGA] se determină cu relația (4.2);
P[≥ M,t_s│PGA] se determină cu relația (4.3).
(3) Pentru fiecare cutremur de scenariu, probabilitatea ca o clădire din tipologia structurală t_s să fie în starea de avariere moderată se determină cu relația:
P[M,t_s│PGA] = P[≥ M,t_s│PGA] - P[≥ E,t_s│PGA] (5.3)
unde:
P[≥ M,t_s│PGA] se determină cu relația (4.3);
P[≥ E,t_s│PGA] se determină cu relația (4.4).
(4) Pentru fiecare cutremur de scenariu, probabilitatea ca o clădire din tipologia structurală t_s să fie în starea de avariere extinsă se determină cu relația:
P[E,t_s│PGA] = P[≥ E,t_s│PGA] - P[C,t_s│PGA] (5.4)
unde:
P[≥ E,t_s│PGA] se determină cu relația (4.4);
P[≥ C,t_s│PGA] se determină cu relația (4.5).
(5) Pentru fiecare cutremur de scenariu, probabilitatea ca o clădire din tipologia structurală t_s să fie în starea de avariere completă se determină cu relația:
P[C,t_s│PGA] = P[C,t_s│PGA](5.5)
unde:
P[≥ C,t_s│PGA] se determină cu relația (4.5).
5.2.
Starea așteptată de avariere
(1) Starea așteptată de avariere reprezintă cea mai probabilă stare de avariere la incidența cutremurului de scenariu pentru toate clădirile care aparțin unei tipologii structurale, în cadrul unui UAT.
unde: P[U,t_s│PGA], P[M,t_s│PGA], P[E,t_s│PGA] și P[C,t_s│PGA] se determină conform prevederilor de la 5.1.
5.3.
Pierderi economice directe așteptate
(1) Pierderile economice directe, PED, se determină considerând pierderile produse de cutremur componentelor structurale și nestructurale ale clădirii și conținutului clădirii.
(2) Pentru o clădire, valorile relative ale pierderilor economice directe PED_ret asociate celor patru stări de avariere reprezintă costul pierderilor exprimat ca procent din costul total de înlocuire al clădirii.
(3) Pentru aplicarea acestei reglementări tehnice, valorile relative ale pierderilor economice directe se determină conform prevederilor din Tabelul 5.1.Tabelul 5.1 Valorile relative ale pierderilor economice directe asociate celor patru stări de avariere
Stare de avariere
Valori relative ale pierderilor economice directe, PED_rel
Ușoară
PED_rel,U = 5%
Moderată
PED_rel,M = 15%
Extinsă
PED_rel,E = 60%
Completă
PED_rel,C = 100%
unde:
P[U,t_s│PGA], P[M,t_s│PGA], P[E,t_s│PGA] și P[C,t_s│PGA] se determină conform prevederilor 5.1, pentru valorile PGA corespunzătoare celor trei cutremure de scenariu;
PED_rel,U, PED_rel,M, PED_rel,E și PED_rel,C se determină conform prevederilor din Tabelul 5.1.
unde:
CT_înloc,clădire - costul total de înlocuire al clădirii.
(6) Costul total de înlocuire al unei clădiri, CT_înloc,clădire, se determină cu relația:
CT_înloc,clădire = A_desf,clădire x CT_înloc,clădire/mp (5.11)
A_desf,clădire aria desfășurată a clădirii;
C_înloc,clădire/mp costul de înlocuire al clădirii, pe metru pătrat, corelat cu funcțiunea clădirii, conform prevederilor din Tabelul 5.2.
Tabelul 5.2 Costuri de înlocuire Cînloc,clădire/mp pe metru pătrat corelate cu funcțiunea clădirii
Funcțiune clădire
Cost de înlocuire, Euro/mp
Clădiri cu funcțiunea de locuit, f1
- clădiri cu funcțiunea de locuință individuală
1400
- clădiri cu funcțiunea de locuințe multi-familiale
1600
- clădiri cu funcțiuni asimilabile locuințelor (cazare, cămine studențești, cămine de bătrâni etc.)
1600
Clădiri cu funcțiuni civile, f2
- clădiri pentru ocrotirea sănătății
3500
- clădiri cu funcțiune administrativă și de birouri
2000
- clădiri pentru comerț și servicii
2200
- clădiri pentru activități culturale, educație, culte, sport, turism, agrement
2200
Clădiri cu funcțiuni tehnice și economice, f3
- clădiri pentru activități productive și pentru alte procese tehnologice
2000
- clădiri pentru depozitare
1400
- clădiri de gospodărie comunală, activități energetice și tehnico edilitare
1600
- clădiri cu funcțiuni agricole
1400
Clădiri cu funcțiuni speciale, f4
- clădiri din sistemul de protecție civilă
2000
- clădiri din sistemul de siguranță națională
2200
(7) Valorile costuri de înlocuire CT_înloc,clădire/mp sunt stabilite pentru anul 2025 și se vor actualiza ținând seama de indicii de cost în construcții publicați de Institutul Național de Statistică, la data aplicării metodologiei.
5.4.
Indicatori ai riscului și rezilienței seismice pentru UAT-urile de nivel IV
(1) Acest paragraf se referă la determinarea indicatorilor de risc și reziliență pentru UAT-urile de nivel IV, respectiv comune, orașe și municipii sau sectoarele municipiului București.
(2) Valoarea totală absolută așteptată a pierderilor economice directe la nivel de UAT se determină distinct pentru fiecare cutremur de scenariu, cu relațiile:
(5) Valorile indicatorului riscului seismic la nivel de UAT IRS_UAT,II se utilizează pentru ierarhizarea riscului seismic al UAT-urilor în sensul în care UAT-urile caracterizate de valorile IRS_UAT,II mai mari prezintă riscul seismic mai mare.
(6) Valorile indicatorului rezilienței seismice la nivel de UAT IRezS_UAT,II se utilizează pentru ierarhizarea UAT-urilor din punct de vedere al capacității prezumptive de restabilire rapidă a funcționalității clădirilor în sensul în care UAT-urile caracterizate de valorile IRezS_UAT,II mai mici prezintă reziliență mai mare.
5.5.
Indicatori ai riscului și rezilienței seismice pentru UAT-urile de nivel III
(1) Acest paragraf se referă la determinarea indicatorilor de risc și reziliență pentru UAT-urile de nivel III, respectiv județe sau municipiul București.
(2) Informațiile colectate prin analiza riscului seismic pentru UAT-urile de nivel IV se pot integra pentru stabilirea riscului și rezilienței seismice pentru UAT-urile de nivel III.
(4) Costul total de înlocuire a clădirilor la nivel de județ sau municipiul București, CT_județ,înloc,clădiri, se determină ca suma costurilor totale de înlocuire a clădirilor calculate la nivelul UAT-urilor de nivel IV din județul respectiv.
(7) Valorile indicatorului riscului seismic la nivel de județ, IRS_județ,II, se utilizează la ierarhizarea județelor și/sau municipiul București din punct de vedere al riscului seismic, în sensul în care UAT-urile de nivel III caracterizate de valorile IRS_județ,II mai mari prezintă riscul seismic mai mare.
(8) Valorile indicatorului rezilienței seismice la nivel de județ, IRezS_județ,II, se utilizează la ierarhizarea județelor și/sau municipiul București din punct de vedere al capacității prezumptive de restabilire rapidă a funcționalității clădirilor, în sensul în care UAT-urile de nivel III caracterizate de valorile IRezS_județ,II mai mici prezintă reziliență mai mare.
6.
Hărți de risc seismic
6.1.
Scop și principii generale
(1) Pentru integrarea analizei de risc seismic în evaluarea, comunicarea și gestionarea riscului seismic la nivel local, regional și național se utilizează hărți de risc seismic.
(2) Hărțile de risc se realizează utilizând Sisteme Informaționale Geografice (GIS), care permit corelarea și suprapunerea straturilor de date referitoare la hazard, expunere și fragilitate/vulnerabilitate într-o bază de date unitară.
(3) Hărțile de risc seismic se pot include în:
(a)
documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism (PATJ, PATZ, PUG, PUZ,PUD);
(b)
planurile județene de analiză și acoperire a riscurilor;
(c)
platformele naționale de monitorizare a riscurilor; și se pot utiliza în:
(d)
campaniile de informare publică și programe de instruire pentru situații de urgență.
(4) Hărțile de risc seismic rezultă prin integrarea informațiilor despre hazard, expunere și fragilitate/vulnerabilitate.
6.2.
Hărți de risc seismic pentru UAT-urile de nivel IV
(1) Hărțile de risc seismic pentru UAT-urile de nivel IV se realizează pentru fiecare din cele trei cutremure de scenariu exprimând distribuția teritorială a:
(a)
stării așteptate de avariere;
(b)
valorilor relative ale pierderilor economice directe.
(2) Mărimile indicate la (1) se evaluează și se reprezintă la nivel de sector de recensământ (unitate teritorială statistică), rezultând valori distincte și unitare pentru fiecare din sectoarele de recensământ din cadrul UAT-ului de nivel IV.
unde:
A_desf,t_s,i aria desfășurată a tuturor clădirilor din sectorul de recensământ aparținând tipologiei structurale i;
(4) Reprezentarea pe harta de risc seismic pentru UAT-urile de nivel IV a stării așteptate de avariere în sectorul de recensământ se realizează utilizând o schemă cromatică, conform prevederilor din Tabelul 6.1:Tabelul 6.1 Schema cromatică pentru starea așteptată de avariere în sectorul de recensământ
(5) Valoarea relativă a pierderilor economice directe la nivel de sector de recensământ se determină cu relația:
unde:
A_desf,t_s,i aria desfășurată a tuturor clădirilor din sectorul de recensământ aparținând tipologiei structurale i;
(6) Reprezentarea pe harta de risc seismic pentru UAT-urile de nivel IV a valorilor așteptate relative ale pierderilor economice directe în sectorul de recensământ se realizează utilizând o schemă cromatică, conform prevederilor din Tabelul 6.2.Tabelul 6.2 Schema cromatică pentru valorile așteptate relative ale pierderilor economice directe în sectorul de recensământ
6.3.
Hărți de risc seismic pentru UAT-urile de nivel III
(1) Hărțile de risc seismic pentru UAT-urile de nivel III se realizează pentru fiecare din cele trei cutremure de scenariu exprimând distribuția teritorială a:
(a)
indicatorului riscului seismic;
(b)
indicatorului rezilienței seismice. pentru UAT-urile de nivel IV.
(2) Harta indicatorului riscului seismic pentru UAT-urile de nivel III se realizează folosind valorile IRS_UAT determinate conform prevederilor de la 5.4, (3).
(3) Reprezentarea pe harta de risc seismic pentru UAT-urile de nivel III a valorilor indicatorului riscului seismic calculate pentru UAT-urile de nivel IV se realizează utilizând o schemă cromatică conform prevederilor din Tabelul 6.3.Tabelul 6.3 Schema cromatică pentru indicatorul riscului seismic pentru UAT-uri de nivel III
IRS_UAT
Cod culoare
Culoare
Risc seismic
0% ≤ IRS_UAT < 5%
#00A65A
Verde intens
Foarte scăzut
5% ≤ IRS_UAT < 15%
#A8E05F
Verde-gălbui
Scăzut
15% ≤ IRS_UAT < 30%
#F6E600
Galben
Moderat
30% ≤ IRS_UAT < 60%
#FF9900
Portocaliu
Ridicat
60% ≤ IRS_UAT ≤ 100%
#D7191C
Roșu intens
Foarte ridicat
(4) Harta indicatorului rezilienței seismice pentru UAT-urile de nivel III se realizează folosind valorile IRezS_UAT determinate conform prevederilor de la 5.4, (4).
(5) Reprezentarea pe harta rezilienței seismice pentru UAT-urile de nivel III a valorilor indicatorului rezilienței seismice calculate pentru UAT-urile de nivel IV se realizează utilizând o schemă cromatică conform prevederilor din Tabelul 6.4.Tabelul 6.4 Schema cromatică pentru indicatorul rezilienței seismice pentru UAT-uri de nivel III
IRezS_UAT
Cod culoare
Culoare
Reziliența seismică
0% ≤ IRezS_UAT < 5%
#00A65A
Verde intens
Foarte ridicată
5% ≤ IRezS_UAT < 10%
#A8E05F
Verde-gălbui
Ridicată
10% ≤ IRezS_UAT < 20%
#F6E600
Galben
Moderată
20% ≤ IRezS_UAT < 40%
#FF9900
Portocaliu
Scăzută
IRezS_UAT ≥ 40%
#D7191C
Roșu intens
Foarte scăzută
6.4.
Hărți de risc seismic la nivel național
(1) Hărțile de risc seismic la nivel național se realizează pentru fiecare din cele trei cutremure de scenariu exprimând distribuția teritorială a:
(a)
indicatorului riscului seismic;
(b)
indicatorului rezilienței seismice. pentru UAT-urile de nivel III.
(2) Harta indicatorului riscului seismic la nivel național se realizează folosind valorile IRS_județ determinate conform prevederilor de la 5.5, (5).
(3) Reprezentarea pe harta de risc seismic la nivel național a valorilor indicatorului riscului seismic calculate pentru UAT-urile de nivel III se realizează utilizând o schemă cromatică conform prevederilor din Tabelul 6.5.Tabelul 6.5 Schema cromatică pentru indicatorul riscului seismic la nivel național
IRS_județ
Cod culoare
Culoare
Risc seismic
0% ≤ IRS_județ < 5%
#00A65A
Verde intens
Foarte scăzut
5% ≤ IRS_județ < 15%
#A8E05F
Verde-gălbui
Scăzut
15% ≤ IRS_județ < 30%
#F6E600
Galben
Moderat
30% ≤ IRS_județ < 60%
#FF9900
Portocaliu
Ridicat
60% ≤ IRS_județ ≤ 100%
#D7191C
Roșu intens
Foarte ridicat
(4) Harta indicatorului rezilienței seismice la nivel național se realizează folosind valorile IRez_județ determinate conform prevederilor de la 5.5, (6).
(5) Reprezentarea pe harta de risc seismic la nivel național a valorilor indicatorului rezilienței seismice calculate pentru UAT-urile de nivel III se realizează utilizând o schemă cromatică conform prevederilor din Tabelul 6.6.Tabelul 6.6 Schema cromatică pentru indicatorul rezilienței seismice la nivel național
IRezS_județ
Cod culoare
Culoare
Reziliența seismică
0% ≤ IRezS_județ < 5%
#00A65A
Verde intens
Foarte ridicată
5% ≤ IRezS_județ < 10%
#A8E05F
Verde-gălbui
Ridicată
10% ≤ IRezS_județ < 20%
#F6E600
Galben
Moderată
20% ≤ IRezS_județ < 40%
#FF9900
Portocaliu
Scăzută
IRezS_județ ≥ 40%
#D7191C
Roșu intens
Foarte scăzută
6.5.
Principii cartografice și tehnice
(1) Hărțile de risc seismic se realizează la următoarele scări:
(a)
1:1.000 - 1:5.000: pentru UAT-uri de nivel IV;
(b)
1:25.000 - 1:100.000: pentru UAT-uri de nivel III;
(c)
1:250.000 - 1:1.000.000: la nivel național.
(2) La elaborarea hărților se utilizează platforme GIS și metadatele conforme cu standardele INSPIRE pentru interoperabilitate.
(3) Hărțile se livrează în:
(a)
formate digitale GeoTIFF, shapefile și GDB; și
(b)
raport în Format portabil de document, PDF.
(4) Hărțile se elaborează în sistemul de referință ETRS89/LAEA Europe, WGS84 sau Stereo 70, după caz.
ANEXA A
Parametrii pentru determinarea hazardului seismic (normativă)
(1) Valorile de vârf ale accelerației terenului cu probabilitate de depășire de 10% în 50 ani, PGA_10%/50 (exprimate în fracțiuni din accelerația gravitațională, g), ale factorului de scalare a hazardului seismic, F_HS și ale pantelor curbelor de hazard seismic, k, pentru fiecare UAT de nivel IV, cu excepția sectoarelor municipiului București, și pentru municipiul București, ca UAT de nivel III, sunt date în Tabelul A.1.Tabelul A.1 Valori PGA_10%/50, F_HS și k pentru fiecare unitate administrativ teritorială
Nr. crt.
Județ
Localitate
PGA_10%/50
F_HS
k
1
Alba
Abrud
0,10
0,33
2
2
Alba
Aiud
0,12
0,33
2
3
Alba
Alba Iulia
0,10
0,33
2
4
Alba
Albac
0,10
0,33
2
5
Alba
Almașu Mare
0,10
0,33
2
6
Alba
Arieșeni
0,10
0,33
2
7
Alba
Avram Iancu
0,10
0,33
2
8
Alba
Baia de Arieș
0,10
0,33
2
9
Alba
Berghin
0,11
0,33
2
10
Alba
Bistra
0,10
0,33
2
11
Alba
Blaj
0,15
0,50
2
12
Alba
Blandiana
0,10
0,33
2
13
Alba
Bucerdea Grânoasă
0,15
0,50
2
14
Alba
Bucium
0,10
0,33
2
15
Alba
Câlnic
0,11
0,33
2
16
Alba
Câmpeni
0,10
0,33
2
17
Alba
Cenade
0,15
0,50
2
18
Alba
Cergău
0,15
0,50
2
19
Alba
Ceru-Băcăinți
0,10
0,33
2
20
Alba
Cetatea de Baltă
0,16
0,50
2
21
Alba
Ciugud
0,10
0,33
2
22
Alba
Ciuruleasa
0,10
0,33
2
23
Alba
Crăciunelu de Jos
0,15
0,50
2
24
Alba
Cricău
0,10
0,33
2
25
Alba
Cugir
0,10
0,33
2
26
Alba
Cut
0,10
0,33
2
27
Alba
Daia Română
0,10
0,33
2
28
Alba
Doștat
0,15
0,50
2
29
Alba
Fărău
0,15
0,50
2
30
Alba
Galda de Jos
0,10
0,33
2
31
Alba
Gârbova
0,15
0,50
2
32
Alba
Gârda de Sus
0,10
0,33
2
33
Alba
Hopârta
0,15
0,50
2
34
Alba
Horea
0,10
0,33
2
35
Alba
Ighiu
0,10
0,33
2
36
Alba
Întregalde
0,10
0,33
2
37
Alba
Jidvei
0,15
0,50
2
38
Alba
Livezile
0,11
0,33
2
39
Alba
Lopadea Nouă
0,10
0,33
2
40
Alba
Lunca Mureșului
0,15
0,50
2
41
Alba
Lupșa
0,10
0,33
2
42
Alba
Meteș
0,10
0,33
2
43
Alba
Mihalț
0,11
0,33
2
44
Alba
Mirăslău
0,12
0,33
2
45
Alba
Mogoș
0,10
0,33
2
46
Alba
Noșlac
0,15
0,50
2
47
Alba
Ocna Mureș
0,14
0,33
2
48
Alba
Ocoliș
0,10
0,33
2
49
Alba
Ohaba
0,15
0,50
2
50
Alba
Pianu
0,10
0,33
2
51
Alba
Poiana Vadului
0,10
0,33
2
52
Alba
Ponor
0,10
0,33
2
53
Alba
Poșaga
0,10
0,33
2
54
Alba
Rădești
0,12
0,33
2
55
Alba
Râmeț
0,10
0,33
2
56
Alba
Rimetea
0,11
0,33
2
57
Alba
Roșia de Secaș
0,15
0,50
2
58
Alba
Roșia Montană
0,10
0,33
2
59
Alba
Sălciua
0,10
0,33
2
60
Alba
Săliștea
0,10
0,33
2
61
Alba
Sâncel
0,15
0,50
2
62
Alba
Sântimbru
0,10
0,33
2
63
Alba
Săsciori
0,10
0,33
2
64
Alba
Scărișoara
0,10
0,33
2
65
Alba
Sebeș
0,10
0,33
2
66
Alba
Șibot
0,10
0,33
2
67
Alba
Sohodol
0,10
0,33
2
68
Alba
Șona
0,15
0,50
2
69
Alba
Șpring
0,15
0,50
2
70
Alba
Stremț
0,11
0,33
2
71
Alba
Șugag
0,10
0,33
2
72
Alba
Teiuș
0,11
0,33
2
73
Alba
Unirea
0,13
0,33
2
74
Alba
Vadu Moților
0,10
0,33
2
75
Alba
Valea Lungă
0,15
0,50
2
76
Alba
Vidra
0,10
0,33
2
77
Alba
Vințu de Jos
0,10
0,33
2
78
Alba
Zlatna
0,10
0,33
2
79
Arad
Almaș
0,10
0,33
2
80
Arad
Apateu
0,10
0,33
2
81
Arad
Arad
0,20
0,67
2
82
Arad
Archiș
0,10
0,33
2
83
Arad
Bârsa
0,10
0,33
2
84
Arad
Bârzava
0,10
0,33
2
85
Arad
Bata
0,11
0,33
2
86
Arad
Beliu
0,10
0,33
2
87
Arad
Birchiș
0,10
0,33
2
88
Arad
Bocsig
0,10
0,33
2
89
Arad
Brazii
0,10
0,33
2
90
Arad
Buteni
0,10
0,33
2
91
Arad
Cărand
0,10
0,33
2
92
Arad
Cermei
0,10
0,33
2
93
Arad
Chisindia
0,10
0,33
2
94
Arad
Chișineu-Criș
0,10
0,33
2
95
Arad
Conop
0,12
0,33
2
96
Arad
Covăsinț
0,15
0,50
2
97
Arad
Craiva
0,10
0,33
2
98
Arad
Curtici
0,15
0,50
2
99
Arad
Dezna
0,10
0,33
2
100
Arad
Dieci
0,10
0,33
2
101
Arad
Dorobanți
0,15
0,50
2
102
Arad
Fântânele
0,20
0,67
2
103
Arad
Felnac
0,20
0,67
2
104
Arad
Frumușeni
0,20
0,67
2
105
Arad
Ghioroc
0,15
0,50
2
106
Arad
Grăniceri
0,15
0,50
2
107
Arad
Gurahonț
0,10
0,33
2
108
Arad
Hălmăgel
0,10
0,33
2
109
Arad
Hălmagiu
0,10
0,33
2
110
Arad
Hășmaș
0,10
0,33
2
111
Arad
Ignești
0,10
0,33
2
112
Arad
Ineu
0,10
0,33
2
113
Arad
Iratoșu
0,20
0,67
2
114
Arad
Lipova
0,15
0,50
2
115
Arad
Livada
0,20
0,67
2
116
Arad
Macea
0,15
0,50
2
117
Arad
Mișca
0,10
0,33
2
118
Arad
Moneasa
0,10
0,33
2
119
Arad
Nădlac
0,20
0,67
2
120
Arad
Olari
0,15
0,50
2
121
Arad
Pâncota
0,11
0,33
2
122
Arad
Păuliș
0,16
0,50
2
123
Arad
Pecica
0,20
0,67
2
124
Arad
Peregu Mare
0,20
0,67
2
125
Arad
Petriș
0,10
0,33
2
126
Arad
Pilu
0,15
0,50
2
127
Arad
Pleșcuța
0,10
0,33
2
128
Arad
Șagu
0,20
0,67
2
129
Arad
Sântana
0,15
0,50
2
130
Arad
Săvârșin
0,10
0,33
2
131
Arad
Sebiș
0,10
0,33
2
132
Arad
Secusigiu
0,20
0,67
2
133
Arad
Șeitin
0,20
0,67
2
134
Arad
Seleuș
0,10
0,33
2
135
Arad
Semlac
0,20
0,67
2
136
Arad
Șepreuș
0,10
0,33
2
137
Arad
Șicula
0,10
0,33
2
138
Arad
Șilindia
0,10
0,33
2
139
Arad
Șimand
0,15
0,50
2
140
Arad
Sintea Mare
0,10
0,33
2
141
Arad
Șiria
0,15
0,50
2
142
Arad
Șiștarovăț
0,17
0,50
2
143
Arad
Socodor
0,15
0,50
2
144
Arad
Șofronea
0,20
0,67
2
145
Arad
Târnova
0,11
0,33
2
146
Arad
Tauț
0,10
0,33
2
147
Arad
Ususău
0,15
0,50
2
148
Arad
Vărădia de Mureș
0,10
0,33
2
149
Arad
Vârfurile
0,10
0,33
2
150
Arad
Vinga
0,20
0,67
2
151
Arad
Vladimirescu
0,20
0,67
2
152
Arad
Zăbrani
0,16
0,50
2
153
Arad
Zădăreni
0,20
0,67
2
154
Arad
Zărand
0,11
0,33
2
155
Arad
Zerind
0,10
0,33
2
156
Arad
Zimandu Nou
0,15
0,50
2
157
Argeș
Albeștii de Argeș
0,30
0,83
3
158
Argeș
Albeștii de Muscel
0,32
0,83
3
159
Argeș
Albota
0,32
0,83
3
160
Argeș
Aninoasa
0,33
1,00
3
161
Argeș
Arefu
0,26
0,83
3
162
Argeș
Băbana
0,31
0,83
3
163
Argeș
Băiculești
0,31
0,83
3
164
Argeș
Bălilești
0,34
1,00
3
165
Argeș
Bârla
0,27
0,83
3
166
Argeș
Bascov
0,32
0,83
3
167
Argeș
Beleți-Negrești
0,36
1,00
3
168
Argeș
Berevoești
0,32
0,83
3
169
Argeș
Bogați
0,37
1,00
3
170
Argeș
Boteni
0,36
1,00
3
171
Argeș
Boțești
0,37
1,00
3
172
Argeș
Bradu
0,33
0,83
3
173
Argeș
Brăduleț
0,30
0,83
3
174
Argeș
Budeasa
0,32
0,83
3
175
Argeș
Bughea de Jos
0,34
1,00
3
176
Argeș
Bughea de Sus
0,33
1,00
3
177
Argeș
Buzoești
0,30
0,83
3
178
Argeș
Căldăraru
0,28
0,83
3
179
Argeș
Călinești
0,35
1,00
3
180
Argeș
Câmpulung
0,34
1,00
3
181
Argeș
Căteasca
0,34
1,00
3
182
Argeș
Cepari
0,29
0,83
3
183
Argeș
Cetățeni
0,36
1,00
3
184
Argeș
Cicănești
0,29
0,83
3
185
Argeș
Ciofrângeni
0,31
0,83
3
186
Argeș
Ciomăgești
0,29
0,83
3
187
Argeș
Cocu
0,31
0,83
3
188
Argeș
Corbeni
0,29
0,83
3
189
Argeș
Corbi
0,31
0,83
3
190
Argeș
Coșești
0,33
0,83
3
191
Argeș
Costești
0,31
0,83
3
192
Argeș
Cotmeana
0,31
0,83
3
193
Argeș
Cuca
0,30
0,83
3
194
Argeș
Curtea de Argeș
0,31
0,83
3
195
Argeș
Dâmbovicioara
0,32
0,83
3
196
Argeș
Dârmănești
0,33
0,83
3
197
Argeș
Davidești
0,36
1,00
3
198
Argeș
Dobrești
0,37
1,00
3
199
Argeș
Domnești
0,32
0,83
3
200
Argeș
Drăganu
0,32
0,83
3
201
Argeș
Dragoslavele
0,34
0,83
3
202
Argeș
Godeni
0,34
1,00
3
203
Argeș
Hârsești
0,28
0,83
3
204
Argeș
Hârtiești
0,36
1,00
3
205
Argeș
Izvoru
0,30
0,83
3
206
Argeș
Leordeni
0,36
1,00
3
207
Argeș
Lerești
0,32
0,83
3
208
Argeș
Lunca Corbului
0,30
0,83
3
209
Argeș
Mălureni
0,32
0,83
3
210
Argeș
Mărăcineni
0,33
0,83
3
211
Argeș
Merișani
0,32
0,83
3
212
Argeș
Micești
0,33
0,83
3
213
Argeș
Mihăești
0,35
1,00
3
214
Argeș
Mioarele
0,35
1,00
3
215
Argeș
Mioveni
0,34
1,00
3
216
Argeș
Miroși
0,28
0,83
3
217
Argeș
Morărești
0,31
0,83
3
218
Argeș
Moșoaia
0,32
0,83
3
219
Argeș
Mozăceni
0,33
0,83
3
220
Argeș
Mușătești
0,31
0,83
3
221
Argeș
Negrași
0,33
0,83
3
222
Argeș
Nucșoara
0,29
0,83
3
223
Argeș
Oarja
0,33
0,83
3
224
Argeș
Pietroșani
0,33
0,83
3
225
Argeș
Pitești
0,33
0,83
3
226
Argeș
Poiana Lacului
0,31
0,83
3
227
Argeș
Poienarii de Argeș
0,31
0,83
3
228
Argeș
Poienarii de Muscel
0,35
1,00
3
229
Argeș
Popești
0,30
0,83
3
230
Argeș
Priboieni
0,36
1,00
3
231
Argeș
Râca
0,29
0,83
3
232
Argeș
Rătești
0,35
1,00
3
233
Argeș
Recea
0,31
0,83
3
234
Argeș
Rociu
0,33
0,83
3
235
Argeș
Rucăr
0,31
0,83
3
236
Argeș
Sălătrucu
0,26
0,83
3
237
Argeș
Săpata
0,30
0,83
3
238
Argeș
Schitu Golești
0,35
1,00
3
239
Argeș
Slobozia
0,32
0,83
3
240
Argeș
Stâlpeni
0,35
1,00
3
241
Argeș
Ștefan Cel Mare
0,32
0,83
3
242
Argeș
Ștefănești
0,34
0,83
3
243
Argeș
Stoenești
0,35
1,00
3
244
Argeș
Stolnici
0,29
0,83
3
245
Argeș
Șuici
0,29
0,83
3
246
Argeș
Suseni
0,32
0,83
3
247
Argeș
Teiu
0,34
0,83
3
248
Argeș
Tigveni
0,30
0,83
3
249
Argeș
Țițești
0,35
1,00
3
250
Argeș
Topoloveni
0,36
1,00
3
251
Argeș
Uda
0,30
0,83
3
252
Argeș
Ungheni
0,29
0,83
3
253
Argeș
Valea Danului
0,30
0,83
3
254
Argeș
Valea Iașului
0,31
0,83
3
255
Argeș
Valea Mare Pravăț
0,33
1,00
3
256
Argeș
Vedea
0,30
0,83
3
257
Argeș
Vlădești
0,34
1,00
3
258
Argeș
Vulturești
0,36
1,00
3
259
Bacău
Agăș
0,26
0,83
3
260
Bacău
Ardeoani
0,37
1,17
3
261
Bacău
Asău
0,30
1,00
3
262
Bacău
Bacău
0,41
1,17
3
263
Bacău
Balcani
0,33
1,00
3
264
Bacău
Bârsănești
0,38
1,17
3
265
Bacău
Berești-Bistrița
0,39
1,00
3
266
Bacău
Berești-Tazlău
0,38
1,17
3
267
Bacău
Berzunți
0,37
1,17
3
268
Bacău
Blăgești
0,36
1,00
3
269
Bacău
Bogdănești
0,38
1,17
3
270
Bacău
Brusturoasa
0,26
0,83
3
271
Bacău
Buciumi
0,42
1,33
3
272
Bacău
Buhoci
0,41
1,17
3
273
Bacău
Buhuși
0,37
1,00
3
274
Bacău
Căiuți
0,45
1,33
3
275
Bacău
Cașin
0,40
1,33
3
276
Bacău
Cleja
0,43
1,17
3
277
Bacău
Colonești
0,40
1,00
3
278
Bacău
Comănești
0,32
1,00
3
279
Bacău
Corbasca
0,47
1,17
3
280
Bacău
Coțofănești
0,47
1,33
3
281
Bacău
Dămienești
0,38
1,00
3
282
Bacău
Dărmănești
0,35
1,17
3
283
Bacău
Dealu Morii
0,47
1,17
3
284
Bacău
Dofteana
0,35
1,17
3
285
Bacău
Faraoani
0,42
1,17
3
286
Bacău
Filipeni
0,42
1,17
3
287
Bacău
Filipești
0,38
1,00
3
288
Bacău
Găiceana
0,46
1,17
3
289
Bacău
Gârleni
0,39
1,00
3
290
Bacău
Ghimeș-Făget
0,25
0,83
3
291
Bacău
Gioseni
0,44
1,17
3
292
Bacău
Glăvănești
0,47
1,17
3
293
Bacău
Gura Văii
0,43
1,17
3
294
Bacău
Helegiu
0,41
1,17
3
295
Bacău
Hemeiuș
0,40
1,00
3
296
Bacău
Horgești
0,44
1,17
3
297
Bacău
Huruiești
0,48
1,17
3
298
Bacău
Itești
0,40
1,00
3
299
Bacău
Izvoru Berheciului
0,41
1,17
3
300
Bacău
Letea Veche
0,42
1,17
3
301
Bacău
Lipova
0,38
1,00
3
302
Bacău
Livezi
0,40
1,17
3
303
Bacău
Luizi-Călugăra
0,41
1,17
3
304
Bacău
Măgirești
0,35
1,17
3
305
Bacău
Măgura
0,40
1,17
3
306
Bacău
Mănăstirea Cașin
0,40
1,33
3
307
Bacău
Mărgineni
0,40
1,17
3
308
Bacău
Moinești
0,35
1,17
3
309
Bacău
Motoșeni
0,45
1,17
3
310
Bacău
Negri
0,39
1,00
3
311
Bacău
Nicolae Bălcescu
0,42
1,17
3
312
Bacău
Odobești
0,39
1,00
3
313
Bacău
Oituz
0,35
1,17
3
314
Bacău
Oncești
0,43
1,17
3
315
Bacău
Onești
0,41
1,17
3
316
Bacău
Orbeni
0,46
1,17
3
317
Bacău
Palanca
0,25
0,83
3
318
Bacău
Pâncești
0,45
1,17
3
319
Bacău
Parava
0,45
1,17
3
320
Bacău
Pârgărești
0,37
1,17
3
321
Bacău
Parincea
0,44
1,17
3
322
Bacău
Pârjol
0,36
1,00
3
323
Bacău
Plopana
0,39
1,00
3
324
Bacău
Podu Turcului
0,47
1,17
3
325
Bacău
Poduri
0,36
1,17
3
326
Bacău
Prăjești
0,40
1,00
3
327
Bacău
Răcăciuni
0,44
1,17
3
328
Bacău
Răchitoasa
0,43
1,17
3
329
Bacău
Racova
0,38
1,00
3
330
Bacău
Roșiori
0,38
1,00
3
331
Bacău
Sănduleni
0,40
1,17
3
332
Bacău
Sărata
0,41
1,17
3
333
Bacău
Sascut
0,48
1,33
3
334
Bacău
Săucești
0,40
1,00
3
335
Bacău
Scorțeni
0,38
1,17
3
336
Bacău
Secuieni
0,40
1,00
3
337
Bacău
Slănic-Moldova
0,35
1,17
3
338
Bacău
Solonț
0,34
1,00
3
339
Bacău
Stănișești
0,44
1,17
3
340
Bacău
Ștefan Cel Mare
0,44
1,33
3
341
Bacău
Strugari
0,40
1,17
3
342
Bacău
Tamași
0,43
1,17
3
343
Bacău
Târgu Ocna
0,35
1,17
3
344
Bacău
Târgu Trotuș
0,38
1,17
3
345
Bacău
Tătărăști
0,48
1,17
3
346
Bacău
Traian
0,40
1,00
3
347
Bacău
Ungureni
0,42
1,17
3
348
Bacău
Urechești
0,49
1,33
3
349
Bacău
Valea Seacă
0,47
1,17
3
350
Bacău
Vultureni
0,45
1,17
3
351
Bacău
Zemeș
0,31
1,00
3
352
Bihor
Abram
0,15
0,50
2
353
Bihor
Aleșd
0,10
0,33
2
354
Bihor
Aștileu
0,10
0,33
2
355
Bihor
Aușeu
0,10
0,33
2
356
Bihor
Avram Iancu
0,10
0,33
2
357
Bihor
Balc
0,15
0,50
2
358
Bihor
Batăr
0,10
0,33
2
359
Bihor
Beiuș
0,10
0,33
2
360
Bihor
Biharia
0,15
0,50
2
361
Bihor
Boianu Mare
0,15
0,50
2
362
Bihor
Borod
0,10
0,33
2
363
Bihor
Borș
0,15
0,50
2
364
Bihor
Bratca
0,10
0,33
2
365
Bihor
Brusturi
0,15
0,50
2
366
Bihor
Budureasa
0,10
0,33
2
367
Bihor
Buduslău
0,20
0,67
2
368
Bihor
Bulz
0,10
0,33
2
369
Bihor
Buntești
0,10
0,33
2
370
Bihor
Căbești
0,10
0,33
2
371
Bihor
Câmpani
0,10
0,33
2
372
Bihor
Căpâlna
0,10
0,33
2
373
Bihor
Cărpinet
0,10
0,33
2
374
Bihor
Cefa
0,10
0,33
2
375
Bihor
Ceica
0,10
0,33
2
376
Bihor
Cetariu
0,15
0,50
2
377
Bihor
Cherechiu
0,20
0,67
2
378
Bihor
Chișlaz
0,15
0,50
2
379
Bihor
Ciumeghiu
0,10
0,33
2
380
Bihor
Cociuba Mare
0,10
0,33
2
381
Bihor
Copăcel
0,10
0,33
2
382
Bihor
Criștioru de Jos
0,10
0,33
2
383
Bihor
Curățele
0,10
0,33
2
384
Bihor
Curtuișeni
0,20
0,67
2
385
Bihor
Derna
0,15
0,50
2
386
Bihor
Diosig
0,20
0,67
2
387
Bihor
Dobrești
0,10
0,33
2
388
Bihor
Drăgănești
0,10
0,33
2
389
Bihor
Drăgești
0,10
0,33
2
390
Bihor
Finiș
0,10
0,33
2
391
Bihor
Gepiu
0,10
0,33
2
392
Bihor
Girișu de Criș
0,15
0,50
2
393
Bihor
Hidișelu de Sus
0,10
0,33
2
394
Bihor
Holod
0,10
0,33
2
395
Bihor
Husasău de Tinca
0,10
0,33
2
396
Bihor
Ineu
0,15
0,50
2
397
Bihor
Lăzăreni
0,10
0,33
2
398
Bihor
Lazuri de Beiuș
0,10
0,33
2
399
Bihor
Lugașu de Jos
0,10
0,33
2
400
Bihor
Lunca
0,10
0,33
2
401
Bihor
Mădăras
0,10
0,33
2
402
Bihor
Măgești
0,10
0,33
2
403
Bihor
Marghita
0,20
0,67
2
404
Bihor
Nojorid
0,10
0,33
2
405
Bihor
Nucet
0,10
0,33
2
406
Bihor
Olcea
0,10
0,33
2
407
Bihor
Oradea
0,15
0,50
2
408
Bihor
Oșorhei
0,15
0,50
2
409
Bihor
Paleu
0,15
0,50
2
410
Bihor
Petreu
0,20
0,67
2
411
Bihor
Pietroasa
0,10
0,33
2
412
Bihor
Pocola
0,10
0,33
2
413
Bihor
Pomezeu
0,10
0,33
2
414
Bihor
Popești
0,15
0,50
2
415
Bihor
Răbăgani
0,10
0,33
2
416
Bihor
Remetea
0,10
0,33
2
417
Bihor
Rieni
0,10
0,33
2
418
Bihor
Roșia
0,10
0,33
2
419
Bihor
Roșiori
0,15
0,50
2
420
Bihor
Săcădat
0,15
0,50
2
421
Bihor
Săcueni
0,20
0,67
2
422
Bihor
Sălacea
0,20
0,67
2
423
Bihor
Sălard
0,15
0,50
2
424
Bihor
Salonta
0,10
0,33
2
425
Bihor
Sâmbăta
0,10
0,33
2
426
Bihor
Sâniob
0,15
0,50
2
427
Bihor
Sânmartin
0,10
0,33
2
428
Bihor
Sânnicolau Român
0,10
0,33
2
429
Bihor
Sântandrei
0,15
0,50
2
430
Bihor
Sârbi
0,15
0,50
2
431
Bihor
Șimian
0,20
0,67
2
432
Bihor
Șinteu
0,15
0,50
2
433
Bihor
Șoimi
0,10
0,33
2
434
Bihor
Spinuș
0,15
0,50
2
435
Bihor
Ștei
0,10
0,33
2
436
Bihor
Șuncuiuș
0,10
0,33
2
437
Bihor
Suplacu de Barcău
0,15
0,50
2
438
Bihor
Tămășeu
0,15
0,50
2
439
Bihor
Tărcaia
0,10
0,33
2
440
Bihor
Tarcea
0,20
0,67
2
441
Bihor
Tăuteu
0,15
0,50
2
442
Bihor
Țețchea
0,10
0,33
2
443
Bihor
Tileagd
0,15
0,50
2
444
Bihor
Tinca
0,10
0,33
2
445
Bihor
Toboliu
0,15
0,50
2
446
Bihor
Tulca
0,10
0,33
2
447
Bihor
Uileacu de Beiuș
0,10
0,33
2
448
Bihor
Vadu Crișului
0,10
0,33
2
449
Bihor
Valea Lui Mihai
0,20
0,67
2
450
Bihor
Vârciorog
0,10
0,33
2
451
Bihor
Vașcău
0,10
0,33
2
452
Bihor
Viișoara
0,20
0,67
2
453
Bistrița-Năsăud
Beclean
0,10
0,33
2
454
Bistrița-Năsăud
Bistrița
0,10
0,33
2
455
Bistrița-Năsăud
Bistrița Bârgăului
0,10
0,33
2
456
Bistrița-Năsăud
Braniștea
0,10
0,33
2
457
Bistrița-Năsăud
Budacu de Jos
0,10
0,33
2
458
Bistrița-Năsăud
Budești
0,10
0,33
2
459
Bistrița-Năsăud
Căianu Mic
0,10
0,33
2
460
Bistrița-Năsăud
Cetate
0,10
0,33
2
461
Bistrița-Năsăud
Chiochiș
0,10
0,33
2
462
Bistrița-Năsăud
Chiuza
0,10
0,33
2
463
Bistrița-Năsăud
Ciceu - Mihăiești
0,10
0,33
2
464
Bistrița-Năsăud
Ciceu-Giurgești
0,10
0,33
2
465
Bistrița-Năsăud
Coșbuc
0,10
0,33
2
466
Bistrița-Năsăud
Dumitra
0,10
0,33
2
467
Bistrița-Năsăud
Dumitrița
0,10
0,33
2
468
Bistrița-Năsăud
Feldru
0,10
0,33
2
469
Bistrița-Năsăud
Galații Bistriței
0,10
0,33
2
470
Bistrița-Năsăud
Ilva Mare
0,10
0,33
2
471
Bistrița-Năsăud
Ilva Mica
0,10
0,33
2
472
Bistrița-Năsăud
Josenii Bârgăului
0,10
0,33
2
473
Bistrița-Năsăud
Lechința
0,10
0,33
2
474
Bistrița-Năsăud
Leșu
0,10
0,33
2
475
Bistrița-Năsăud
Livezile
0,10
0,33
2
476
Bistrița-Năsăud
Lunca Ilvei
0,10
0,33
2
477
Bistrița-Năsăud
Măgura Ilvei
0,10
0,33
2
478
Bistrița-Năsăud
Maieru
0,10
0,33
2
479
Bistrița-Năsăud
Mărișelu
0,10
0,33
2
480
Bistrița-Năsăud
Matei
0,10
0,33
2
481
Bistrița-Năsăud
Miceștii de Câmpie
0,10
0,33
2
482
Bistrița-Năsăud
Milaș
0,10
0,33
2
483
Bistrița-Năsăud
Monor
0,10
0,33
2
484
Bistrița-Năsăud
Năsăud
0,10
0,33
2
485
Bistrița-Năsăud
Negrilești
0,10
0,33
2
486
Bistrița-Năsăud
Nimigea
0,10
0,33
2
487
Bistrița-Năsăud
Nușeni
0,10
0,33
2
488
Bistrița-Năsăud
Parva
0,10
0,33
2
489
Bistrița-Năsăud
Petru Rareș
0,10
0,33
2
490
Bistrița-Năsăud
Poiana Ilvei
0,10
0,33
2
491
Bistrița-Năsăud
Prundu Bârgăului
0,10
0,33
2
492
Bistrița-Năsăud
Rebra
0,10
0,33
2
493
Bistrița-Năsăud
Rebrișoara
0,10
0,33
2
494
Bistrița-Năsăud
Rodna
0,10
0,33
2
495
Bistrița-Năsăud
Romuli
0,10
0,33
2
496
Bistrița-Năsăud
Runcu Salvei
0,10
0,33
2
497
Bistrița-Năsăud
Salva
0,10
0,33
2
498
Bistrița-Năsăud
Sângeorz-Băi
0,10
0,33
2
499
Bistrița-Năsăud
Sânmihaiu de Câmpie
0,10
0,33
2
500
Bistrița-Năsăud
Șanț
0,10
0,33
2
501
Bistrița-Năsăud
Șieu
0,10
0,33
2
502
Bistrița-Năsăud
Șieu-Măgheruș
0,10
0,33
2
503
Bistrița-Năsăud
Șieu-Odorhei
0,10
0,33
2
504
Bistrița-Năsăud
Șieuț
0,10
0,33
2
505
Bistrița-Năsăud
Silivașu de Câmpie
0,10
0,33
2
506
Bistrița-Năsăud
Șintereag
0,10
0,33
2
507
Bistrița-Năsăud
Spermezeu
0,10
0,33
2
508
Bistrița-Năsăud
Târlișua
0,10
0,33
2
509
Bistrița-Năsăud
Teaca
0,10
0,33
2
510
Bistrița-Năsăud
Telciu
0,10
0,33
2
511
Bistrița-Năsăud
Tiha Bârgăului
0,10
0,33
2
512
Bistrița-Năsăud
Uriu
0,10
0,33
2
513
Bistrița-Năsăud
Urmeniș
0,10
0,33
2
514
Bistrița-Năsăud
Zagra
0,10
0,33
2
515
Botoșani
Adășeni
0,16
0,50
3
516
Botoșani
Albești
0,20
0,67
3
517
Botoșani
Avrămeni
0,17
0,50
3
518
Botoșani
Bălușeni
0,21
0,67
3
519
Botoșani
Blândești
0,20
0,67
3
520
Botoșani
Botoșani
0,20
0,67
3
521
Botoșani
Brăești
0,19
0,50
3
522
Botoșani
Broscăuți
0,17
0,50
3
523
Botoșani
Bucecea
0,20
0,67
3
524
Botoșani
Călărași
0,21
0,67
3
525
Botoșani
Cândești
0,17
0,50
3
526
Botoșani
Concești
0,15
0,50
3
527
Botoșani
Copălău
0,22
0,67
3
528
Botoșani
Cordăreni
0,17
0,50
3
529
Botoșani
Corlăteni
0,18
0,50
3
530
Botoșani
Corni
0,21
0,67
3
531
Botoșani
Coșula
0,22
0,67
3
532
Botoșani
Coțușca
0,16
0,50
3
533
Botoșani
Cristești
0,22
0,67
3
534
Botoșani
Cristinești
0,16
0,50
3
535
Botoșani
Curtești
0,21
0,67
3
536
Botoșani
Dângeni
0,18
0,50
3
537
Botoșani
Darabani
0,15
0,50
3
538
Botoșani
Dersca
0,17
0,50
3
539
Botoșani
Dimăcheni
0,18
0,50
3
540
Botoșani
Dobârceni
0,18
0,50
3
541
Botoșani
Dorohoi
0,17
0,50
3
542
Botoșani
Drăgușeni
0,16
0,50
3
543
Botoșani
Durnești
0,20
0,67
3
544
Botoșani
Flămânzi
0,22
0,67
3
545
Botoșani
Frumușica
0,23
0,67
3
546
Botoșani
George Enescu
0,17
0,50
3
547
Botoșani
Gorbănești
0,20
0,67
3
548
Botoșani
Hănești
0,18
0,50
3
549
Botoșani
Havârna
0,16
0,50
3
550
Botoșani
Hilișeu-Horia
0,17
0,50
3
551
Botoșani
Hlipiceni
0,21
0,67
3
552
Botoșani
Hudești
0,16
0,50
3
553
Botoșani
Ibănești
0,16
0,50
3
554
Botoșani
Leorda
0,19
0,50
3
555
Botoșani
Lozna
0,17
0,50
3
556
Botoșani
Lunca
0,21
0,67
3
557
Botoșani
Manoleasa
0,17
0,50
3
558
Botoșani
Mihai Eminescu
0,20
0,67
3
559
Botoșani
Mihăileni
0,17
0,50
3
560
Botoșani
Mihălășeni
0,18
0,50
3
561
Botoșani
Mileanca
0,16
0,50
3
562
Botoșani
Mitoc
0,16
0,50
3
563
Botoșani
Nicșeni
0,18
0,50
3
564
Botoșani
Păltiniș
0,15
0,50
3
565
Botoșani
Pomârla
0,16
0,50
3
566
Botoșani
Prăjeni
0,23
0,67
3
567
Botoșani
Răchiți
0,20
0,67
3
568
Botoșani
Rădăuți-Prut
0,15
0,50
3
569
Botoșani
Răușeni
0,22
0,67
3
570
Botoșani
Ripiceni
0,18
0,50
3
571
Botoșani
Roma
0,19
0,50
3
572
Botoșani
Românești
0,20
0,67
3
573
Botoșani
Santa Mare
0,21
0,67
3
574
Botoșani
Săveni
0,17
0,50
3
575
Botoșani
Șendriceni
0,18
0,50
3
576
Botoșani
Stăuceni
0,20
0,67
3
577
Botoșani
Ștefănești
0,19
0,50
3
578
Botoșani
Știubieni
0,17
0,50
3
579
Botoșani
Suharău
0,16
0,50
3
580
Botoșani
Sulița
0,21
0,67
3
581
Botoșani
Todireni
0,21
0,67
3
582
Botoșani
Trușești
0,20
0,67
3
583
Botoșani
Tudora
0,23
0,67
3
584
Botoșani
Ungureni
0,18
0,50
3
585
Botoșani
Unțeni
0,20
0,67
3
586
Botoșani
Văculești
0,18
0,50
3
587
Botoșani
Vârfu Câmpului
0,19
0,50
3
588
Botoșani
Viișoara
0,15
0,50
3
589
Botoșani
Vlădeni
0,20
0,67
3
590
Botoșani
Vlăsinești
0,18
0,50
3
591
Botoșani
Vorniceni
0,17
0,50
3
592
Botoșani
Vorona
0,22
0,67
3
593
Brăila
Berteștii de Jos
0,36
0,83
3
594
Brăila
Bărăganul
0,39
1,00
3
595
Brăila
Bordei Verde
0,43
1,00
3
596
Brăila
Brăila
0,39
1,00
3
597
Brăila
Cazasu
0,41
1,00
3
598
Brăila
Chișcani
0,39
1,00
3
599
Brăila
Ciocile
0,42
1,00
3
600
Brăila
Cireșu
0,44
1,00
3
601
Brăila
Dudești
0,41
1,00
3
602
Brăila
Făurei
0,48
1,17
3
603
Brăila
Frecăței
0,34
0,83
3
604
Brăila
Galbenu
0,50
1,17
3
605
Brăila
Gemenele
0,45
1,00
3
606
Brăila
Gradiștea
0,49
1,17
3
607
Brăila
Gropeni
0,36
1,00
3
608
Brăila
Ianca
0,45
1,00
3
609
Brăila
Însurăței
0,40
1,00
3
610
Brăila
Jirlău
0,50
1,17
3
611
Brăila
Mărașu
0,36
0,83
3
612
Brăila
Măxineni
0,46
1,17
3
613
Brăila
Mircea Vodă
0,46
1,00
3
614
Brăila
Movila Miresii
0,44
1,00
3
615
Brăila
Racoviță
0,48
1,17
3
616
Brăila
Râmnicelu
0,47
1,00
3
617
Brăila
Romanu
0,43
1,00
3
618
Brăila
Roșiori
0,41
1,00
3
619
Brăila
Salcia Tudor
0,48
1,17
3
620
Brăila
Scorțaru Nou
0,46
1,00
3
621
Brăila
Siliștea
0,43
1,00
3
622
Brăila
Stăncuța
0,36
0,83
3
623
Brăila
Surdila-Găiseanca
0,46
1,00
3
624
Brăila
Surdila-Greci
0,47
1,17
3
625
Brăila
Șuțești
0,47
1,17
3
626
Brăila
Tichilești
0,39
1,00
3
627
Brăila
Traian
0,42
1,00
3
628
Brăila
Tudor Vladimirescu
0,42
1,00
3
629
Brăila
Tufești
0,38
0,83
3
630
Brăila
Ulmu
0,44
1,00
3
631
Brăila
Unirea
0,40
1,00
3
632
Brăila
Vădeni
0,40
1,00
3
633
Brăila
Victoria
0,37
0,83
3
634
Brăila
Vișani
0,49
1,17
3
635
Brăila
Viziru
0,40
1,00
3
636
Brăila
Zăvoaia
0,42
1,00
3
637
Brașov
Apața
0,26
0,67
2
638
Brașov
Augustin
0,25
0,67
3
639
Brașov
Beclean
0,24
0,67
3
640
Brașov
Bod
0,29
0,67
3
641
Brașov
Bran
0,32
0,83
3
642
Brașov
Brașov
0,30
0,67
3
643
Brașov
Budila
0,32
0,67
3
644
Brașov
Bunești
0,21
0,50
3
645
Brașov
Cața
0,23
0,50
3
646
Brașov
Cincu
0,21
0,67
3
647
Brașov
Codlea
0,29
0,67
3
648
Brașov
Comana
0,26
0,67
3
649
Brașov
Cristian
0,30
0,67
3
650
Brașov
Crizbav
0,28
0,67
3
651
Brașov
Drăguș
0,25
0,67
3
652
Brașov
Dumbrăvița
0,28
0,67
3
653
Brașov
Făgăraș
0,26
0,67
3
654
Brașov
Feldioara
0,28
0,67
3
655
Brașov
Fundata
0,33
0,83
3
656
Brașov
Ghimbav
0,30
0,67
3
657
Brașov
Hălchiu
0,29
0,67
3
658
Brașov
Hărman
0,30
0,67
3
659
Brașov
Hârseni
0,29
0,67
3
660
Brașov
Hoghiz
0,26
0,67
3
661
Brașov
Holbav
0,30
0,67
3
662
Brașov
Homorod
0,24
0,67
3
663
Brașov
Jibert
0,23
0,67
3
664
Brașov
Lisa
0,26
0,67
3
665
Brașov
Măieruș
0,27
0,67
3
666
Brașov
Mândra
0,27
0,67
3
667
Brașov
Moieciu
0,32
0,83
3
668
Brașov
Ormeniș
0,25
0,67
3
669
Brașov
Părău
0,27
0,67
3
670
Brașov
Poiana Mărului
0,30
0,67
3
671
Brașov
Predeal
0,32
0,83
3
672
Brașov
Prejmer
0,30
0,67
3
673
Brașov
Racoș
0,25
0,67
3
674
Brașov
Râșnov
0,32
0,67
3
675
Brașov
Recea
0,28
0,67
3
676
Brașov
Rupea
0,24
0,67
3
677
Brașov
Săcele
0,33
0,67
3
678
Brașov
Sâmbăta de Sus
0,25
0,67
3
679
Brașov
Sânpetru
0,30
0,67
3
680
Brașov
Șercaia
0,27
0,67
3
681
Brașov
Șinca
0,28
0,67
3
682
Brașov
Șinca Nouă
0,29
0,67
3
683
Brașov
Șoarș
0,23
0,67
3
684
Brașov
Tărlungeni
0,32
0,83
3
685
Brașov
Teliu
0,32
0,83
3
686
Brașov
Ticușu
0,25
0,67
3
687
Brașov
Ucea
0,25
0,67
3
688
Brașov
Ungra
0,25
0,67
3
689
Brașov
Vama Buzăului
0,35
1,00
3
690
Brașov
Victoria
0,25
0,83
3
691
Brașov
Viștea
0,23
0,67
3
692
Brașov
Voila
0,24
0,67
3
693
Brașov
Vulcan
0,30
0,67
3
694
Brașov
Zărnești
0,30
0,67
3
695
București
București
0,37
1,00
3
696
Buzău
Amaru
0,49
1,17
3
697
Buzău
Bălăceanu
0,50
1,17
3
698
Buzău
Balta Albă
0,50
1,17
3
699
Buzău
Beceni
0,50
1,33
3
700
Buzău
Berca
0,50
1,33
3
701
Buzău
Bisoca
0,50
1,33
3
702
Buzău
Blăjani
0,50
1,33
3
703
Buzău
Boldu
0,50
1,17
3
704
Buzău
Bozioru
0,48
1,33
3
705
Buzău
Brădeanu
0,48
1,17
3
706
Buzău
Brăești
0,48
1,33
3
707
Buzău
Breaza
0,50
1,33
3
708
Buzău
Buda
0,50
1,33
3
709
Buzău
Buzău
0,50
1,17
3
710
Buzău
C,A, Rosetti
0,49
1,17
3
711
Buzău
Calvini
0,47
1,33
3
712
Buzău
Cănești
0,50
1,33
3
713
Buzău
Cătina
0,45
1,33
3
714
Buzău
Cernătești
0,50
1,33
3
715
Buzău
Chiliile
0,50
1,33
3
716
Buzău
Chiojdu
0,41
1,33
3
717
Buzău
Cilibia
0,50
1,17
3
718
Buzău
Cislău
0,48
1,33
3
719
Buzău
Cochirleanca
0,50
1,17
3
720
Buzău
Colți
0,47
1,33
3
721
Buzău
Costești
0,50
1,17
3
722
Buzău
Cozieni
0,49
1,33
3
723
Buzău
Florica
0,49
1,17
3
724
Buzău
Gălbinași
0,50
1,17
3
725
Buzău
Gherăseni
0,50
1,17
3
726
Buzău
Ghergheasa
0,50
1,17
3
727
Buzău
Glodeanu Sărat
0,48
1,17
3
728
Buzău
Glodeanu-Siliștea
0,47
1,17
3
729
Buzău
Grebănu
0,50
1,33
3
730
Buzău
Gura Teghii
0,45
1,33
3
731
Buzău
Largu
0,47
1,17
3
732
Buzău
Lopătari
0,49
1,33
3
733
Buzău
Luciu
0,48
1,17
3
734
Buzău
Măgura
0,50
1,33
3
735
Buzău
Mânzălești
0,50
1,33
3
736
Buzău
Mărăcineni
0,50
1,33
3
737
Buzău
Mărgăritești
0,50
1,33
3
738
Buzău
Merei
0,50
1,33
3
739
Buzău
Mihăilești
0,49
1,17
3
740
Buzău
Movila Banului
0,50
1,17
3
741
Buzău
Murgești
0,50
1,33
3
742
Buzău
Năeni
0,50
1,33
3
743
Buzău
Nehoiu
0,44
1,33
3
744
Buzău
Odăile
0,50
1,33
3
745
Buzău
Padina
0,44
1,00
3
746
Buzău
Pănătău
0,48
1,33
3
747
Buzău
Pardoși
0,50
1,33
3
748
Buzău
Pârscov
0,50
1,33
3
749
Buzău
Pătârlagele
0,46
1,33
3
750
Buzău
Pietroasele
0,50
1,33
3
751
Buzău
Podgoria
0,50
1,33
3
752
Buzău
Pogoanele
0,47
1,17
3
753
Buzău
Poșta Câlnău
0,50
1,33
3
754
Buzău
Puiești
0,50
1,17
3
755
Buzău
Racovițeni
0,50
1,33
3
756
Buzău
Râmnicelu
0,50
1,17
3
757
Buzău
Râmnicu Sărat
0,50
1,17
3
758
Buzău
Robeasca
0,50
1,17
3
759
Buzău
Rușețu
0,46
1,00
3
760
Buzău
Săgeata
0,50
1,17
3
761
Buzău
Săhăteni
0,50
1,33
3
762
Buzău
Săpoca
0,50
1,33
3
763
Buzău
Sărulești
0,50
1,33
3
764
Buzău
Scorțoasa
0,50
1,33
3
765
Buzău
Scutelnici
0,46
1,17
3
766
Buzău
Siriu
0,41
1,17
3
767
Buzău
Smeeni
0,50
1,17
3
768
Buzău
Stâlpu
0,50
1,33
3
769
Buzău
Țintești
0,50
1,17
3
770
Buzău
Tisău
0,50
1,33
3
771
Buzău
Topliceni
0,50
1,33
3
772
Buzău
Ulmeni
0,50
1,33
3
773
Buzău
Unguriu
0,50
1,33
3
774
Buzău
Vadu Pașii
0,50
1,17
3
775
Buzău
Vâlcelele
0,50
1,17
3
776
Buzău
Valea Râmnicului
0,50
1,17
3
777
Buzău
Valea Salciei
0,50
1,33
3
778
Buzău
Vernești
0,50
1,33
3
779
Buzău
Vintilă Vodă
0,50
1,33
3
780
Buzău
Viperești
0,49
1,33
3
781
Buzău
Zărnești
0,50
1,33
3
782
Buzău
Ziduri
0,50
1,17
3
783
Călărași
Alexandru Odobescu
0,37
0,83
3
784
Călărași
Belciugatele
0,40
1,00
3
785
Călărași
Borcea
0,29
0,83
3
786
Călărași
Budești
0,36
0,83
3
787
Călărași
Călărași
0,36
0,83
3
788
Călărași
Căscioarele
0,35
0,83
3
789
Călărași
Chirnogi
0,35
0,83
3
790
Călărași
Chiselet
0,37
0,83
3
791
Călărași
Ciocănești
0,37
0,83
3
792
Călărași
Crivăț
0,35
0,83
3
793
Călărași
Curcani
0,37
0,83
3
794
Călărași
Cuza Voda
0,36
0,83
3
795
Călărași
Dichiseni
0,33
0,83
3
796
Călărași
Dor Mărunt
0,39
1,00
3
797
Călărași
Dorobanțu
0,37
0,83
3
798
Călărași
Dragalina
0,35
0,83
3
799
Călărași
Dragoș Vodă
0,38
0,83
3
800
Călărași
Frăsinet
0,38
0,83
3
801
Călărași
Frumușani
0,36
1,00
3
802
Călărași
Fundeni
0,38
1,00
3
803
Călărași
Fundulea
0,40
1,00
3
804
Călărași
Gălbinași
0,37
1,00
3
805
Călărași
Grădiștea
0,37
0,83
3
806
Călărași
Gurbănești
0,39
1,00
3
807
Călărași
Ileana
0,41
1,00
3
808
Călărași
Independența
0,37
0,83
3
809
Călărași
Jegălia
0,32
0,83
3
810
Călărași
Lehliu
0,40
1,00
3
811
Călărași
Lehliu-Gară
0,40
1,00
3
812
Călărași
Luica
0,37
0,83
3
813
Călărași
Lupșanu
0,38
1,00
3
814
Călărași
Mânăstirea
0,37
0,83
3
815
Călărași
Mitreni
0,37
0,83
3
816
Călărași
Modelu
0,35
0,83
3
817
Călărași
Nana
0,38
0,83
3
818
Călărași
Nicolae Bălcescu
0,40
1,00
3
819
Călărași
Oltenița
0,37
0,83
3
820
Călărași
Perișoru
0,34
0,83
3
821
Călărași
Plătărești
0,38
1,00
3
822
Călărași
Radovanu
0,36
0,83
3
823
Călărași
Roseți
0,34
0,83
3
824
Călărași
Sărulești
0,39
1,00
3
825
Călărași
Sohatu
0,38
1,00
3
826
Călărași
Șoldanu
0,37
0,83
3
827
Călărași
Spanțov
0,37
0,83
3
828
Călărași
Ștefan Cel Mare
0,33
0,83
3
829
Călărași
Ștefan Vodă
0,36
0,83
3
830
Călărași
Tămădău Mare
0,40
1,00
3
831
Călărași
Ulmeni
0,37
0,83
3
832
Călărași
Ulmu
0,38
0,83
3
833
Călărași
Unirea
0,32
0,83
3
834
Călărași
Vâlcelele
0,37
0,83
3
835
Călărași
Valea Argovei
0,39
1,00
3
836
Călărași
Vasilați
0,37
1,00
3
837
Călărași
Vlad Țepeș
0,38
0,83
3
838
Caraș-Severin
Anina
0,25
0,67
2
839
Caraș-Severin
Armeniș
0,21
0,50
2
840
Caraș-Severin
Băile Herculane
0,25
0,67
2
841
Caraș-Severin
Bănia
0,21
0,67
2
842
Caraș-Severin
Băuțar
0,14
0,33
2
843
Caraș-Severin
Berliște
0,25
0,67
2
844
Caraș-Severin
Berzasca
0,25
0,67
2
845
Caraș-Severin
Berzovia
0,20
0,50
2
846
Caraș-Severin
Bocșa
0,20
0,50
2
847
Caraș-Severin
Bolvașnița
0,20
0,50
2
848
Caraș-Severin
Bozovici
0,25
0,67
2
849
Caraș-Severin
Brebu
0,20
0,50
2
850
Caraș-Severin
Brebu Nou
0,21
0,50
2
851
Caraș-Severin
Buchin
0,20
0,50
2
852
Caraș-Severin
Bucoșnița
0,20
0,50
2
853
Caraș-Severin
Caransebeș
0,19
0,50
2
854
Caraș-Severin
Carașova
0,25
0,67
2
855
Caraș-Severin
Cărbunari
0,30
0,83
2
856
Caraș-Severin
Ciclova Română
0,25
0,67
2
857
Caraș-Severin
Ciuchici
0,25
0,67
2
858
Caraș-Severin
Ciudanovița
0,25
0,67
2
859
Caraș-Severin
Constantin Daicoviciu
0,17
0,50
2
860
Caraș-Severin
Copăcele
0,19
0,50
2
861
Caraș-Severin
Cornea
0,25
0,67
2
862
Caraș-Severin
Cornereva
0,20
0,67
2
863
Caraș-Severin
Coronini
0,30
0,83
2
864
Caraș-Severin
Dalboșeț
0,25
0,67
2
865
Caraș-Severin
Doclin
0,21
0,50
2
866
Caraș-Severin
Dognecea
0,21
0,50
2
867
Caraș-Severin
Domașnea
0,21
0,50
2
868
Caraș-Severin
Eftimie Murgu
0,21
0,50
2
869
Caraș-Severin
Ezeriș
0,20
0,50
2
870
Caraș-Severin
Fârliug
0,19
0,50
2
871
Caraș-Severin
Forotic
0,21
0,50
2
872
Caraș-Severin
Gârnic
0,30
0,83
2
873
Caraș-Severin
Glimboca
0,16
0,33
2
874
Caraș-Severin
Goruia
0,25
0,67
2
875
Caraș-Severin
Grădinari
0,25
0,67
2
876
Caraș-Severin
Iablanița
0,25
0,67
2
877
Caraș-Severin
Lăpușnicel
0,21
0,50
2
878
Caraș-Severin
Lăpușnicu Mare
0,25
0,67
2
879
Caraș-Severin
Luncavița
0,21
0,50
2
880
Caraș-Severin
Lupac
0,21
0,50
2
881
Caraș-Severin
Marga
0,15
0,33
2
882
Caraș-Severin
Măureni
0,20
0,50
2
883
Caraș-Severin
Mehadia
0,25
0,67
2
884
Caraș-Severin
Mehadica
0,21
0,50
2
885
Caraș-Severin
Moldova Nouă
0,30
0,83
2
886
Caraș-Severin
Naidăș
0,25
0,83
2
887
Caraș-Severin
Obreja
0,17
0,50
2
888
Caraș-Severin
Ocna de Fier
0,20
0,50
2
889
Caraș-Severin
Oravița
0,25
0,67
2
890
Caraș-Severin
Oțelu Roșu
0,15
0,33
2
891
Caraș-Severin
Păltiniș
0,19
0,50
2
892
Caraș-Severin
Pojejena
0,30
0,83
2
893
Caraș-Severin
Prigor
0,21
0,50
2
894
Caraș-Severin
Răcășdia
0,25
0,67
2
895
Caraș-Severin
Ramna
0,20
0,50
2
896
Caraș-Severin
Reșița
0,20
0,50
2
897
Caraș-Severin
Rusca Montană
0,14
0,33
2
898
Caraș-Severin
Sacu
0,17
0,50
2
899
Caraș-Severin
Sasca Montană
0,30
0,83
2
900
Caraș-Severin
Sichevița
0,30
0,83
2
901
Caraș-Severin
Slatina-Timiș
0,21
0,50
2
902
Caraș-Severin
Socol
0,25
0,67
2
903
Caraș-Severin
Șopotu Nou
0,30
0,83
2
904
Caraș-Severin
Târnova
0,20
0,50
2
905
Caraș-Severin
Teregova
0,20
0,50
2
906
Caraș-Severin
Ticvaniu Mare
0,25
0,67
2
907
Caraș-Severin
Topleț
0,25
0,67
2
908
Caraș-Severin
Turnu Ruieni
0,18
0,50
2
909
Caraș-Severin
Văliug
0,21
0,50
2
910
Caraș-Severin
Vărădia
0,25
0,67
2
911
Caraș-Severin
Vermeș
0,20
0,50
2
912
Caraș-Severin
Vrani
0,25
0,67
2
913
Caraș-Severin
Zăvoi
0,16
0,33
2
914
Caraș-Severin
Zorlențu Mare
0,19
0,50
2
915
Cluj
Aghireșu
0,10
0,33
2
916
Cluj
Aiton
0,13
0,33
2
917
Cluj
Aluniș
0,10
0,33
2
918
Cluj
Apahida
0,12
0,33
2
919
Cluj
Așchileu
0,10
0,33
2
920
Cluj
Baciu
0,11
0,33
2
921
Cluj
Băișoara
0,10
0,33
2
922
Cluj
Beliș
0,10
0,33
2
923
Cluj
Bobâlna
0,10
0,33
2
924
Cluj
Bonțida
0,10
0,33
2
925
Cluj
Borșa
0,10
0,33
2
926
Cluj
Buza
0,10
0,33
2
927
Cluj
Căianu
0,11
0,33
2
928
Cluj
Călărași
0,14
0,33
2
929
Cluj
Călățele
0,10
0,33
2
930
Cluj
Cămărașu
0,10
0,33
2
931
Cluj
Câmpia Turzii
0,14
0,33
2
932
Cluj
Căpușu Mare
0,10
0,33
2
933
Cluj
Cășeiu
0,10
0,33
2
934
Cluj
Câțcău
0,10
0,33
2
935
Cluj
Cătina
0,10
0,33
2
936
Cluj
Ceanu Mare
0,13
0,33
2
937
Cluj
Chinteni
0,10
0,33
2
938
Cluj
Chiuiești
0,10
0,33
2
939
Cluj
Ciucea
0,10
0,33
2
940
Cluj
Ciurila
0,11
0,33
2
941
Cluj
Cluj-Napoca
0,12
0,33
2
942
Cluj
Cojocna
0,13
0,33
2
943
Cluj
Cornești
0,10
0,33
2
944
Cluj
Cuzdrioara
0,10
0,33
2
945
Cluj
Dăbâca
0,10
0,33
2
946
Cluj
Dej
0,10
0,33
2
947
Cluj
Feleacu
0,13
0,33
2
948
Cluj
Fizeșu Gherlii
0,10
0,33
2
949
Cluj
Florești
0,11
0,33
2
950
Cluj
Frata
0,12
0,33
2
951
Cluj
Gârbău
0,10
0,33
2
952
Cluj
Geaca
0,10
0,33
2
953
Cluj
Gherla
0,10
0,33
2
954
Cluj
Gilău
0,10
0,33
2
955
Cluj
Huedin
0,10
0,33
2
956
Cluj
Iara
0,11
0,33
2
957
Cluj
Iclod
0,10
0,33
2
958
Cluj
Izvoru Crișului
0,10
0,33
2
959
Cluj
Jichișu de Jos
0,10
0,33
2
960
Cluj
Jucu
0,11
0,33
2
961
Cluj
Luna
0,14
0,33
2
962
Cluj
Măguri-Răcătău
0,10
0,33
2
963
Cluj
Mănăstireni
0,10
0,33
2
964
Cluj
Mărgău
0,10
0,33
2
965
Cluj
Mărișel
0,10
0,33
2
966
Cluj
Mica
0,10
0,33
2
967
Cluj
Mihai Viteazu
0,14
0,33
2
968
Cluj
Mintiu Gherlii
0,10
0,33
2
969
Cluj
Mociu
0,11
0,33
2
970
Cluj
Moldovenești
0,13
0,33
2
971
Cluj
Negreni
0,10
0,33
2
972
Cluj
Pălatca
0,10
0,33
2
973
Cluj
Panticeu
0,10
0,33
2
974
Cluj
Petreștii de Jos
0,12
0,33
2
975
Cluj
Ploscoș
0,14
0,33
2
976
Cluj
Poieni
0,10
0,33
2
977
Cluj
Recea-Cristur
0,10
0,33
2
978
Cluj
Rișca
0,10
0,33
2
979
Cluj
Săcuieu
0,10
0,33
2
980
Cluj
Sâncraiu
0,10
0,33
2
981
Cluj
Săndulești
0,14
0,33
2
982
Cluj
Sânmărtin
0,10
0,33
2
983
Cluj
Sânpaul
0,10
0,33
2
984
Cluj
Săvădisla
0,10
0,33
2
985
Cluj
Sic
0,10
0,33
2
986
Cluj
Suatu
0,11
0,33
2
987
Cluj
Țaga
0,10
0,33
2
988
Cluj
Tritenii de Jos
0,13
0,33
2
989
Cluj
Turda
0,14
0,33
2
990
Cluj
Tureni
0,13
0,33
2
991
Cluj
Unguraș
0,10
0,33
2
992
Cluj
Vad
0,10
0,33
2
993
Cluj
Valea Ierii
0,10
0,33
2
994
Cluj
Viișoara
0,14
0,33
2
995
Cluj
Vultureni
0,10
0,33
2
996
Constanța
23 August
0,26
0,67
3
997
Constanța
Adamclisi
0,27
0,67
3
998
Constanța
Agigea
0,23
0,67
3
999
Constanța
Albești
0,28
0,67
3
1000
Constanța
Aliman
0,28
0,67
3
1001
Constanța
Amzacea
0,26
0,67
3
1002
Constanța
Băneasa
0,30
0,67
3
1003
Constanța
Bărăganu
0,25
0,67
3
1004
Constanța
Castelu
0,24
0,67
3
1005
Constanța
Cerchezu
0,27
0,67
3
1006
Constanța
Cernavodă
0,27
0,67
3
1007
Constanța
Chirnogeni
0,27
0,67
3
1008
Constanța
Ciobanu
0,32
0,83
3
1009
Constanța
Ciocârlia
0,25
0,67
3
1010
Constanța
Cobadin
0,26
0,67
3
1011
Constanța
Cogealac
0,25
0,67
3
1012
Constanța
Comana
0,27
0,67
3
1013
Constanța
Constanța
0,22
0,67
3
1014
Constanța
Corbu
0,22
0,67
3
1015
Constanța
Costinești
0,26
0,67
3
1016
Constanța
Crucea
0,27
0,67
3
1017
Constanța
Cumpăna
0,23
0,67
3
1018
Constanța
Cuza Voda
0,24
0,67
3
1019
Constanța
Deleni
0,27
0,67
3
1020
Constanța
Dobromir
0,28
0,67
3
1021
Constanța
Dumbrăveni
0,27
0,67
3
1022
Constanța
Eforie
0,25
0,67
3
1023
Constanța
Fântânele
0,25
0,67
3
1024
Constanța
Gârliciu
0,31
0,83
3
1025
Constanța
Ghindărești
0,30
0,83
3
1026
Constanța
Grădina
0,25
0,67
3
1027
Constanța
Hârșova
0,33
0,83
3
1028
Constanța
Horia
0,29
0,67
3
1029
Constanța
Independența
0,27
0,67
3
1030
Constanța
Ion Corvin
0,29
0,67
3
1031
Constanța
Istria
0,23
0,67
3
1032
Constanța
Limanu
0,29
0,67
3
1033
Constanța
Lipnița
0,32
0,67
3
1034
Constanța
Lumina
0,23
0,67
3
1035
Constanța
Mangalia
0,28
0,67
3
1036
Constanța
Medgidia
0,25
0,67
3
1037
Constanța
Mereni
0,26
0,67
3
1038
Constanța
Mihai Viteazu
0,24
0,67
3
1039
Constanța
Mihail Kogălniceanu
0,23
0,67
3
1040
Constanța
Mircea Vodă
0,25
0,67
3
1041
Constanța
Murfatlar
0,24
0,67
3
1042
Constanța
Năvodari
0,23
0,67
3
1043
Constanța
Negru Vodă
0,28
0,67
3
1044
Constanța
Nicolae Bălcescu
0,25
0,67
3
1045
Constanța
Oltina
0,31
0,67
3
1046
Constanța
Ostrov
0,35
0,67
3
1047
Constanța
Ovidiu
0,23
0,67
3
1048
Constanța
Pantelimon
0,26
0,67
3
1049
Constanța
Pecineaga
0,27
0,67
3
1050
Constanța
Peștera
0,26
0,67
3
1051
Constanța
Poarta Albă
0,24
0,67
3
1052
Constanța
Rasova
0,27
0,67
3
1053
Constanța
Săcele
0,23
0,67
3
1054
Constanța
Saligny
0,26
0,67
3
1055
Constanța
Saraiu
0,29
0,83
3
1056
Constanța
Seimeni
0,27
0,67
3
1057
Constanța
Siliștea
0,26
0,67
3
1058
Constanța
Târgușor
0,25
0,67
3
1059
Constanța
Techirghiol
0,24
0,67
3
1060
Constanța
Topalu
0,28
0,67
3
1061
Constanța
Topraisar
0,25
0,67
3
1062
Constanța
Tortoman
0,25
0,67
3
1063
Constanța
Tuzla
0,25
0,67
3
1064
Constanța
Valu Lui Traian
0,23
0,67
3
1065
Constanța
Vulturu
0,28
0,67
3
1066
Covasna
Aita Mare
0,26
0,67
3
1067
Covasna
Arcuș
0,27
0,67
3
1068
Covasna
Baraolt
0,24
0,67
3
1069
Covasna
Barcani
0,35
0,83
3
1070
Covasna
Bățani
0,24
0,67
3
1071
Covasna
Belin
0,27
0,67
3
1072
Covasna
Bixad
0,25
0,67
3
1073
Covasna
Bodoc
0,26
0,67
3
1074
Covasna
Boroșneu Mare
0,31
0,83
3
1075
Covasna
Brăduț
0,22
0,50
3
1076
Covasna
Brateș
0,32
0,83
3
1077
Covasna
Brețcu
0,34
1,00
3
1078
Covasna
Catalina
0,30
0,83
3
1079
Covasna
Cernat
0,28
0,83
3
1080
Covasna
Chichiș
0,30
0,67
3
1081
Covasna
Comandău
0,39
1,00
3
1082
Covasna
Covasna
0,36
0,83
3
1083
Covasna
Dalnic
0,29
0,83
3
1084
Covasna
Dobârlău
0,31
0,67
3
1085
Covasna
Estelnic
0,30
0,83
3
1086
Covasna
Ghelința
0,34
0,83
3
1087
Covasna
Ghidfalău
0,28
0,67
3
1088
Covasna
Hăghig
0,28
0,67
3
1089
Covasna
Ilieni
0,29
0,67
3
1090
Covasna
Întorsura Buzăului
0,34
0,83
3
1091
Covasna
Lemnia
0,32
1,00
3
1092
Covasna
Malnaș
0,26
0,67
3
1093
Covasna
Mereni
0,30
1,00
3
1094
Covasna
Micfalău
0,25
0,67
3
1095
Covasna
Moacșa
0,29
0,83
3
1096
Covasna
Ojdula
0,34
1,00
3
1097
Covasna
Ozun
0,30
0,67
3
1098
Covasna
Poian
0,29
0,83
3
1099
Covasna
Reci
0,30
0,67
3
1100
Covasna
Sânzieni
0,30
0,83
3
1101
Covasna
Sfântu Gheorghe
0,28
0,67
3
1102
Covasna
Sita Buzăului
0,37
1,00
3
1103
Covasna
Târgu Secuiesc
0,34
0,83
3
1104
Covasna
Turia
0,27
0,83
3
1105
Covasna
Vâlcele
0,28
0,67
3
1106
Covasna
Valea Crișului
0,26
0,67
3
1107
Covasna
Valea Mare
0,33
0,83
3
1108
Covasna
Vârghiș
0,23
0,50
3
1109
Covasna
Zăbala
0,33
0,83
3
1110
Covasna
Zagon
0,37
0,83
3
1111
Dâmbovița
Aninoasa
0,40
1,00
3
1112
Dâmbovița
Băleni
0,42
1,17
3
1113
Dâmbovița
Bărbulețu
0,38
1,00
3
1114
Dâmbovița
Bezdead
0,38
1,17
3
1115
Dâmbovița
Bilciurești
0,42
1,17
3
1116
Dâmbovița
Brănești
0,40
1,00
3
1117
Dâmbovița
Braniștea
0,39
1,00
3
1118
Dâmbovița
Brezoaele
0,38
1,00
3
1119
Dâmbovița
Buciumeni
0,38
1,17
3
1120
Dâmbovița
Bucșani
0,43
1,17
3
1121
Dâmbovița
Butimanu
0,41
1,17
3
1122
Dâmbovița
Cândești
0,38
1,00
3
1123
Dâmbovița
Ciocănești
0,40
1,00
3
1124
Dâmbovița
Cobia
0,39
1,00
3
1125
Dâmbovița
Cojasca
0,42
1,17
3
1126
Dâmbovița
Comișani
0,42
1,17
3
1127
Dâmbovița
Conțești
0,40
1,00
3
1128
Dâmbovița
Corbii Mari
0,36
1,00
3
1129
Dâmbovița
Cornățelu
0,41
1,00
3
1130
Dâmbovița
Cornești
0,43
1,17
3
1131
Dâmbovița
Costeștii Din Vale
0,38
1,00
3
1132
Dâmbovița
Crângurile
0,37
1,00
3
1133
Dâmbovița
Crevedia
0,40
1,00
3
1134
Dâmbovița
Dărmănești
0,44
1,17
3
1135
Dâmbovița
Dobra
0,42
1,17
3
1136
Dâmbovița
Doicești
0,40
1,00
3
1137
Dâmbovița
Dragodana
0,38
1,00
3
1138
Dâmbovița
Dragomirești
0,40
1,00
3
1139
Dâmbovița
Fieni
0,39
1,00
3
1140
Dâmbovița
Finta
0,43
1,17
3
1141
Dâmbovița
Găești
0,37
1,00
3
1142
Dâmbovița
Glodeni
0,40
1,00
3
1143
Dâmbovița
Gura Foii
0,37
1,00
3
1144
Dâmbovița
Gura Ocniței
0,42
1,17
3
1145
Dâmbovița
Gura Șuții
0,40
1,00
3
1146
Dâmbovița
Hulubești
0,38
1,00
3
1147
Dâmbovița
I. L. Caragiale
0,43
1,17
3
1148
Dâmbovița
Iedera
0,42
1,17
3
1149
Dâmbovița
Lucieni
0,40
1,00
3
1150
Dâmbovița
Ludești
0,38
1,00
3
1151
Dâmbovița
Lungulețu
0,38
1,00
3
1152
Dâmbovița
Malu Cu Flori
0,37
1,00
3
1153
Dâmbovița
Mănești
0,39
1,00
3
1154
Dâmbovița
Mătăsaru
0,38
1,00
3
1155
Dâmbovița
Mogoșani
0,37
1,00
3
1156
Dâmbovița
Moreni
0,42
1,17
3
1157
Dâmbovița
Moroeni
0,35
1,17
3
1158
Dâmbovița
Morteni
0,35
1,00
3
1159
Dâmbovița
Moțăieni
0,39
1,00
3
1160
Dâmbovița
Niculești
0,42
1,17
3
1161
Dâmbovița
Nucet
0,41
1,00
3
1162
Dâmbovița
Ocnița
0,41
1,17
3
1163
Dâmbovița
Odobești
0,37
1,00
3
1164
Dâmbovița
Perșinari
0,40
1,00
3
1165
Dâmbovița
Petrești
0,36
1,00
3
1166
Dâmbovița
Pietrari
0,38
1,00
3
1167
Dâmbovița
Pietroșița
0,37
1,17
3
1168
Dâmbovița
Poiana
0,37
1,00
3
1169
Dâmbovița
Potlogi
0,37
1,00
3
1170
Dâmbovița
Produlești
0,39
1,00
3
1171
Dâmbovița
Pucheni
0,37
1,00
3
1172
Dâmbovița
Pucioasa
0,39
1,00
3
1173
Dâmbovița
Răcari
0,40
1,00
3
1174
Dâmbovița
Raciu
0,40
1,00
3
1175
Dâmbovița
Răscăeți
0,34
1,00
3
1176
Dâmbovița
Râu Alb
0,38
1,00
3
1177
Dâmbovița
Răzvad
0,41
1,17
3
1178
Dâmbovița
Runcu
0,37
1,00
3
1179
Dâmbovița
Sălcioara
0,40
1,00
3
1180
Dâmbovița
Șelaru
0,33
0,83
3
1181
Dâmbovița
Slobozia Moară
0,39
1,00
3
1182
Dâmbovița
Șotânga
0,40
1,00
3
1183
Dâmbovița
Târgoviște
0,41
1,00
3
1184
Dâmbovița
Tărtășești
0,39
1,00
3
1185
Dâmbovița
Tătărani
0,39
1,00
3
1186
Dâmbovița
Titu
0,38
1,00
3
1187
Dâmbovița
Uliești
0,36
1,00
3
1188
Dâmbovița
Ulmi
0,41
1,00
3
1189
Dâmbovița
Văcărești
0,41
1,00
3
1190
Dâmbovița
Valea Lungă
0,40
1,17
3
1191
Dâmbovița
Valea Mare
0,37
1,00
3
1192
Dâmbovița
Văleni-Dâmbovița
0,36
1,00
3
1193
Dâmbovița
Vârfuri
0,39
1,17
3
1194
Dâmbovița
Vișina
0,35
1,00
3
1195
Dâmbovița
Vișinești
0,40
1,17
3
1196
Dâmbovița
Vlădeni
0,44
1,17
3
1197
Dâmbovița
Voinești
0,38
1,00
3
1198
Dâmbovița
Vulcana-Băi
0,39
1,00
3
1199
Dâmbovița
Vulcana-Pandele
0,40
1,00
3
1200
Dolj
Afumați
0,15
0,50
3
1201
Dolj
Almăj
0,20
0,67
3
1202
Dolj
Amărăștii de Jos
0,20
0,67
3
1203
Dolj
Amărăștii de Sus
0,20
0,67
3
1204
Dolj
Apele Vii
0,20
0,67
3
1205
Dolj
Argetoaia
0,16
0,50
3
1206
Dolj
Băilești
0,15
0,50
3
1207
Dolj
Bârca
0,20
0,67
3
1208
Dolj
Bechet
0,20
0,67
3
1209
Dolj
Bistreț
0,15
0,50
3
1210
Dolj
Botoșești-Paia
0,15
0,50
3
1211
Dolj
Brabova
0,16
0,50
3
1212
Dolj
Brădești
0,20
0,67
3
1213
Dolj
Braloștița
0,20
0,67
3
1214
Dolj
Bratovoești
0,20
0,67
3
1215
Dolj
Breasta
0,20
0,67
3
1216
Dolj
Bucovăț
0,20
0,67
3
1217
Dolj
Bulzești
0,20
0,67
3
1218
Dolj
Calafat
0,15
0,50
3
1219
Dolj
Călărași
0,20
0,67
3
1220
Dolj
Calopăr
0,20
0,67
3
1221
Dolj
Caraula
0,15
0,50
3
1222
Dolj
Cârcea
0,20
0,67
3
1223
Dolj
Cârna
0,15
0,50
3
1224
Dolj
Carpen
0,15
0,50
3
1225
Dolj
Castranova
0,20
0,67
3
1226
Dolj
Catane
0,15
0,50
3
1227
Dolj
Celaru
0,20
0,67
3
1228
Dolj
Cerăt
0,20
0,67
3
1229
Dolj
Cernătești
0,20
0,50
3
1230
Dolj
Cetate
0,15
0,50
3
1231
Dolj
Cioroiași
0,15
0,50
3
1232
Dolj
Ciupercenii Noi
0,15
0,50
3
1233
Dolj
Coșoveni
0,20
0,67
3
1234
Dolj
Coțofenii Din Dos
0,20
0,67
3
1235
Dolj
Coțofenii Din Față
0,20
0,67
3
1236
Dolj
Craiova
0,20
0,67
3
1237
Dolj
Dăbuleni
0,20
0,67
3
1238
Dolj
Daneți
0,20
0,67
3
1239
Dolj
Desa
0,15
0,50
3
1240
Dolj
Dioști
0,20
0,67
3
1241
Dolj
Dobrești
0,20
0,67
3
1242
Dolj
Dobrotești
0,20
0,67
3
1243
Dolj
Drăgotești
0,20
0,67
3
1244
Dolj
Drănic
0,20
0,67
3
1245
Dolj
Fărcaș
0,20
0,67
3
1246
Dolj
Filiași
0,20
0,67
3
1247
Dolj
Galicea Mare
0,15
0,50
3
1248
Dolj
Galiciuica
0,15
0,50
3
1249
Dolj
Gângiova
0,20
0,67
3
1250
Dolj
Ghercești
0,20
0,67
3
1251
Dolj
Ghidici
0,15
0,50
3
1252
Dolj
Ghindeni
0,20
0,67
3
1253
Dolj
Gighera
0,20
0,67
3
1254
Dolj
Giubega
0,15
0,50
3
1255
Dolj
Giurgița
0,20
0,67
3
1256
Dolj
Gogoșu
0,15
0,50
3
1257
Dolj
Goicea
0,20
0,67
3
1258
Dolj
Goiești
0,20
0,67
3
1259
Dolj
Grecești
0,15
0,50
3
1260
Dolj
Întorsura
0,20
0,67
3
1261
Dolj
Ișalnița
0,20
0,67
3
1262
Dolj
Izvoare
0,15
0,50
3
1263
Dolj
Leu
0,20
0,67
3
1264
Dolj
Lipovu
0,20
0,67
3
1265
Dolj
Măceșu de Jos
0,20
0,67
3
1266
Dolj
Măceșu de Sus
0,20
0,67
3
1267
Dolj
Maglavit
0,15
0,50
3
1268
Dolj
Malu Mare
0,20
0,67
3
1269
Dolj
Mârșani
0,20
0,67
3
1270
Dolj
Melinești
0,20
0,67
3
1271
Dolj
Mischii
0,20
0,67
3
1272
Dolj
Moțăței
0,15
0,50
3
1273
Dolj
Murgași
0,20
0,67
3
1274
Dolj
Negoi
0,15
0,50
3
1275
Dolj
Orodel
0,15
0,50
3
1276
Dolj
Ostroveni
0,20
0,67
3
1277
Dolj
Perișor
0,15
0,50
3
1278
Dolj
Pielești
0,20
0,67
3
1279
Dolj
Piscu Vechi
0,15
0,50
3
1280
Dolj
Plenița
0,15
0,50
3
1281
Dolj
Pleșoi
0,20
0,67
3
1282
Dolj
Podari
0,20
0,67
3
1283
Dolj
Poiana Mare
0,15
0,50
3
1284
Dolj
Predești
0,20
0,67
3
1285
Dolj
Radovan
0,20
0,67
3
1286
Dolj
Rast
0,15
0,50
3
1287
Dolj
Robănești
0,20
0,67
3
1288
Dolj
Rojiște
0,20
0,67
3
1289
Dolj
Sadova
0,20
0,67
3
1290
Dolj
Sălcuța
0,15
0,50
3
1291
Dolj
Scăești
0,20
0,67
3
1292
Dolj
Seaca de Câmp
0,15
0,50
3
1293
Dolj
Seaca de Pădure
0,15
0,50
3
1294
Dolj
Secu
0,15
0,50
3
1295
Dolj
Segarcea
0,20
0,67
3
1296
Dolj
Siliștea Crucii
0,15
0,50
3
1297
Dolj
Șimnicu de Sus
0,20
0,67
3
1298
Dolj
Sopot
0,20
0,67
3
1299
Dolj
Tălpaș
0,20
0,67
3
1300
Dolj
Teasc
0,20
0,67
3
1301
Dolj
Terpezița
0,20
0,67
3
1302
Dolj
Teslui
0,20
0,67
3
1303
Dolj
Țuglui
0,20
0,67
3
1304
Dolj
Unirea
0,15
0,50
3
1305
Dolj
Urzicuța
0,15
0,50
3
1306
Dolj
Valea Stanciului
0,20
0,67
3
1307
Dolj
Vârtop
0,15
0,50
3
1308
Dolj
Vârvoru de Jos
0,20
0,67
3
1309
Dolj
Vela
0,15
0,50
3
1310
Dolj
Verbița
0,15
0,50
3
1311
Galați
Bălăbănești
0,43
1,17
3
1312
Galați
Bălășești
0,44
1,17
3
1313
Galați
Băleni
0,43
1,17
3
1314
Galați
Băneasa
0,41
1,00
3
1315
Galați
Barcea
0,49
1,17
3
1316
Galați
Berești
0,41
1,17
3
1317
Galați
Berești-Meria
0,42
1,00
3
1318
Galați
Brăhășești
0,50
1,17
3
1319
Galați
Braniștea
0,43
1,00
3
1320
Galați
Buciumeni
0,50
1,33
3
1321
Galați
Cavadinești
0,42
1,00
3
1322
Galați
Cerțești
0,46
1,17
3
1323
Galați
Corni
0,44
1,17
3
1324
Galați
Corod
0,46
1,17
3
1325
Galați
Cosmești
0,50
1,33
3
1326
Galați
Costache Negri
0,45
1,17
3
1327
Galați
Cuca
0,42
1,17
3
1328
Galați
Cudalbi
0,45
1,17
3
1329
Galați
Cuza Vodă
0,43
1,17
3
1330
Galați
Drăgănești
0,49
1,17
3
1331
Galați
Drăgușeni
0,44
1,17
3
1332
Galați
Fârțănești
0,41
1,00
3
1333
Galați
Foltești
0,40
1,00
3
1334
Galați
Frumușița
0,39
1,00
3
1335
Galați
Fundeni
0,48
1,17
3
1336
Galați
Galați
0,38
1,00
3
1337
Galați
Ghidigeni
0,48
1,17
3
1338
Galați
Gohor
0,49
1,17
3
1339
Galați
Grivița
0,46
1,17
3
1340
Galați
Independența
0,44
1,17
3
1341
Galați
Ivești
0,48
1,17
3
1342
Galați
Jorăști
0,42
1,17
3
1343
Galați
Liești
0,47
1,17
3
1344
Galați
Măstăcani
0,41
1,00
3
1345
Galați
Matca
0,48
1,17
3
1346
Galați
Movileni
0,50
1,17
3
1347
Galați
Munteni
0,50
1,17
3
1348
Galați
Nămoloasa
0,47
1,17
3
1349
Galați
Negrilești
0,48
1,17
3
1350
Galați
Nicorești
0,50
1,33
3
1351
Galați
Oancea
0,41
1,00
3
1352
Galați
Pechea
0,44
1,17
3
1353
Galați
Piscu
0,45
1,17
3
1354
Galați
Poiana
0,50
1,33
3
1355
Galați
Priponești
0,48
1,17
3
1356
Galați
Rădești
0,42
1,17
3
1357
Galați
Rediu
0,43
1,17
3
1358
Galați
Scânteiești
0,40
1,00
3
1359
Galați
Schela
0,42
1,00
3
1360
Galați
Șendreni
0,41
1,00
3
1361
Galați
Slobozia Conachi
0,44
1,17
3
1362
Galați
Smârdan
0,41
1,00
3
1363
Galați
Smulți
0,44
1,17
3
1364
Galați
Suceveni
0,42
1,00
3
1365
Galați
Suhurlui
0,43
1,17
3
1366
Galați
Târgu Bujor
0,42
1,17
3
1367
Galați
Tecuci
0,50
1,17
3
1368
Galați
Țepu
0,50
1,17
3
1369
Galați
Tudor Vladimirescu
0,46
1,17
3
1370
Galați
Tulucești
0,40
1,00
3
1371
Galați
Umbrărești
0,50
1,17
3
1372
Galați
Valea Mărului
0,46
1,17
3
1373
Galați
Vânători
0,40
1,00
3
1374
Galați
Vârlezi
0,42
1,17
3
1375
Galați
Vlădești
0,41
1,00
3
1376
Giurgiu
Adunații-Copăceni
0,33
0,83
3
1377
Giurgiu
Băneasa
0,30
0,83
3
1378
Giurgiu
Bolintin-Deal
0,35
1,00
3
1379
Giurgiu
Bolintin-Vale
0,35
1,00
3
1380
Giurgiu
Bucșani
0,33
0,83
3
1381
Giurgiu
Bulbucata
0,32
0,83
3
1382
Giurgiu
Buturugeni
0,34
1,00
3
1383
Giurgiu
Călugăreni
0,31
0,83
3
1384
Giurgiu
Clejani
0,32
0,83
3
1385
Giurgiu
Colibași
0,34
0,83
3
1386
Giurgiu
Comana
0,32
0,83
3
1387
Giurgiu
Cosoba
0,38
1,00
3
1388
Giurgiu
Crevedia Mare
0,34
1,00
3
1389
Giurgiu
Daia
0,30
0,83
3
1390
Giurgiu
Florești-Stoenești
0,36
1,00
3
1391
Giurgiu
Frătești
0,29
0,83
3
1392
Giurgiu
Găiseni
0,36
1,00
3
1393
Giurgiu
Găujani
0,26
0,67
3
1394
Giurgiu
Ghimpați
0,30
0,83
3
1395
Giurgiu
Giurgiu
0,28
0,83
3
1396
Giurgiu
Gogoșari
0,26
0,83
3
1397
Giurgiu
Gostinari
0,33
0,83
3
1398
Giurgiu
Gostinu
0,30
0,83
3
1399
Giurgiu
Grădinari
0,34
1,00
3
1400
Giurgiu
Greaca
0,33
0,83
3
1401
Giurgiu
Herăști
0,35
0,83
3
1402
Giurgiu
Hotarele
0,34
0,83
3
1403
Giurgiu
Iepurești
0,32
0,83
3
1404
Giurgiu
Isvoarele
0,34
0,83
3
1405
Giurgiu
Izvoarele
0,28
0,83
3
1406
Giurgiu
Joița
0,37
1,00
3
1407
Giurgiu
Letca Nouă
0,31
0,83
3
1408
Giurgiu
Malu
0,27
0,67
3
1409
Giurgiu
Mârșa
0,32
0,83
3
1410
Giurgiu
Mihai Bravu
0,31
0,83
3
1411
Giurgiu
Mihăilești
0,34
1,00
3
1412
Giurgiu
Ogrezeni
0,34
1,00
3
1413
Giurgiu
Oinacu
0,29
0,83
3
1414
Giurgiu
Prundu
0,32
0,83
3
1415
Giurgiu
Putineiu
0,27
0,83
3
1416
Giurgiu
Răsuceni
0,28
0,83
3
1417
Giurgiu
Roata de Jos
0,33
0,83
3
1418
Giurgiu
Săbăreni
0,37
1,00
3
1419
Giurgiu
Schitu
0,30
0,83
3
1420
Giurgiu
Singureni
0,32
0,83
3
1421
Giurgiu
Slobozia
0,27
0,83
3
1422
Giurgiu
Stănești
0,28
0,83
3
1423
Giurgiu
Stoenești
0,31
0,83
3
1424
Giurgiu
Toporu
0,27
0,83
3
1425
Giurgiu
Ulmi
0,37
1,00
3
1426
Giurgiu
Valea Dragului
0,34
0,83
3
1427
Giurgiu
Vânătorii Mici
0,35
1,00
3
1428
Giurgiu
Vărăști
0,35
0,83
3
1429
Giurgiu
Vedea
0,27
0,67
3
1430
Gorj
Albeni
0,18
0,50
3
1431
Gorj
Alimpești
0,20
0,67
3
1432
Gorj
Aninoasa
0,20
0,67
3
1433
Gorj
Arcani
0,15
0,50
3
1434
Gorj
Baia de Fier
0,20
0,67
3
1435
Gorj
Bălănești
0,16
0,50
3
1436
Gorj
Bălești
0,15
0,50
3
1437
Gorj
Bâlteni
0,16
0,50
3
1438
Gorj
Bărbătești
0,17
0,50
3
1439
Gorj
Bengești-Ciocadia
0,18
0,50
3
1440
Gorj
Berlești
0,20
0,67
3
1441
Gorj
Bolboși
0,16
0,50
3
1442
Gorj
Borăscu
0,16
0,50
3
1443
Gorj
Brănești
0,20
0,67
3
1444
Gorj
Bumbești-Jiu
0,15
0,50
3
1445
Gorj
Bumbești-Pițic
0,20
0,50
3
1446
Gorj
Bustuchin
0,20
0,67
3
1447
Gorj
Câlnic
0,15
0,50
3
1448
Gorj
Căpreni
0,20
0,67
3
1449
Gorj
Cătunele
0,17
0,50
3
1450
Gorj
Ciuperceni
0,15
0,50
3
1451
Gorj
Crasna
0,15
0,50
3
1452
Gorj
Crușet
0,20
0,67
3
1453
Gorj
Dănciulești
0,20
0,67
3
1454
Gorj
Dănești
0,16
0,50
3
1455
Gorj
Drăgotești
0,16
0,50
3
1456
Gorj
Drăguțești
0,15
0,50
3
1457
Gorj
Fărcășești
0,16
0,50
3
1458
Gorj
Glogova
0,17
0,50
3
1459
Gorj
Godinești
0,15
0,50
3
1460
Gorj
Hurezani
0,20
0,67
3
1461
Gorj
Ionești
0,17
0,50
3
1462
Gorj
Jupânești
0,20
0,50
3
1463
Gorj
Lelești
0,15
0,50
3
1464
Gorj
Licurici
0,20
0,67
3
1465
Gorj
Logrești
0,20
0,67
3
1466
Gorj
Mătăsari
0,16
0,50
3
1467
Gorj
Motru
0,16
0,50
3
1468
Gorj
Mușetești
0,15
0,50
3
1469
Gorj
Negomir
0,16
0,50
3
1470
Gorj
Novaci
0,16
0,50
3
1471
Gorj
Padeș
0,17
0,50
3
1472
Gorj
Peștișani
0,15
0,50
3
1473
Gorj
Plopșoru
0,17
0,50
3
1474
Gorj
Polovragi
0,20
0,67
3
1475
Gorj
Prigoria
0,20
0,67
3
1476
Gorj
Roșia de Amaradia
0,20
0,67
3
1477
Gorj
Rovinari
0,15
0,50
3
1478
Gorj
Runcu
0,15
0,50
3
1479
Gorj
Săcelu
0,17
0,50
3
1480
Gorj
Samarinești
0,16
0,50
3
1481
Gorj
Săulești
0,17
0,50
3
1482
Gorj
Schela
0,15
0,50
3
1483
Gorj
Scoarța
0,16
0,50
3
1484
Gorj
Slivilești
0,16
0,50
3
1485
Gorj
Stănești
0,15
0,50
3
1486
Gorj
Stejari
0,20
0,67
3
1487
Gorj
Stoina
0,20
0,67
3
1488
Gorj
Țânțăreni
0,20
0,67
3
1489
Gorj
Târgu Cărbunești
0,17
0,50
3
1490
Gorj
Târgu Jiu
0,15
0,50
3
1491
Gorj
Telești
0,15
0,50
3
1492
Gorj
Țicleni
0,17
0,50
3
1493
Gorj
Tismana
0,15
0,50
3
1494
Gorj
Turburea
0,20
0,67
3
1495
Gorj
Turceni
0,16
0,50
3
1496
Gorj
Turcinești
0,15
0,50
3
1497
Gorj
Urdari
0,16
0,50
3
1498
Gorj
Văgiulești
0,16
0,50
3
1499
Gorj
Vladimir
0,20
0,67
3
1500
Harghita
Atid
0,15
0,50
3
1501
Harghita
Avrămești
0,15
0,50
3
1502
Harghita
Băile Tușnad
0,24
0,67
3
1503
Harghita
Bălan
0,20
0,67
3
1504
Harghita
Bilbor
0,11
0,33
3
1505
Harghita
Borsec
0,13
0,33
3
1506
Harghita
Brădești
0,18
0,50
3
1507
Harghita
Căpâlnița
0,18
0,50
3
1508
Harghita
Cârța
0,20
0,67
3
1509
Harghita
Ciceu
0,20
0,67
3
1510
Harghita
Ciucsângeorgiu
0,25
0,67
3
1511
Harghita
Ciumani
0,15
0,50
3
1512
Harghita
Corbu
0,15
0,50
3
1513
Harghita
Corund
0,15
0,50
3
1514
Harghita
Cozmeni
0,25
0,67
3
1515
Harghita
Cristuru Secuiesc
0,17
0,50
3
1516
Harghita
Dănești
0,20
0,67
3
1517
Harghita
Dârjiu
0,21
0,50
3
1518
Harghita
Dealu
0,17
0,50
3
1519
Harghita
Ditrău
0,13
0,33
3
1520
Harghita
Feliceni
0,19
0,50
3
1521
Harghita
Frumoasa
0,20
0,67
3
1522
Harghita
Gălăuțaș
0,11
0,33
3
1523
Harghita
Gheorgheni
0,16
0,50
3
1524
Harghita
Joseni
0,15
0,50
3
1525
Harghita
Lăzarea
0,15
0,50
3
1526
Harghita
Leliceni
0,21
0,67
3
1527
Harghita
Lueta
0,20
0,50
3
1528
Harghita
Lunca de Jos
0,21
0,67
3
1529
Harghita
Lunca de Sus
0,21
0,67
3
1530
Harghita
Lupeni
0,16
0,50
3
1531
Harghita
Mădăraș
0,20
0,67
3
1532
Harghita
Mărtiniș
0,21
0,50
3
1533
Harghita
Merești
0,21
0,50
3
1534
Harghita
Miercurea Ciuc
0,20
0,67
3
1535
Harghita
Mihăileni
0,20
0,67
3
1536
Harghita
Mugeni
0,19
0,50
3
1537
Harghita
Ocland
0,23
0,50
3
1538
Harghita
Odorheiu Secuiesc
0,19
0,50
3
1539
Harghita
Păuleni-Ciuc
0,21
0,67
3
1540
Harghita
Plăieșii de Jos
0,27
0,83
3
1541
Harghita
Porumbeni
0,18
0,50
3
1542
Harghita
Praid
0,15
0,50
3
1543
Harghita
Racu
0,20
0,67
3
1544
Harghita
Remetea
0,12
0,33
3
1545
Harghita
Săcel
0,15
0,50
3
1546
Harghita
Sâncrăieni
0,21
0,67
3
1547
Harghita
Sândominic
0,20
0,67
3
1548
Harghita
Sânmartin
0,25
0,67
3
1549
Harghita
Sânsimion
0,22
0,67
3
1550
Harghita
Sântimbru
0,22
0,67
3
1551
Harghita
Sărmaș
0,12
0,33
3
1552
Harghita
Satu Mare
0,19
0,50
3
1553
Harghita
Secuieni
0,16
0,50
3
1554
Harghita
Siculeni
0,20
0,67
3
1555
Harghita
Șimonești
0,17
0,50
3
1556
Harghita
Subcetate
0,11
0,33
3
1557
Harghita
Suseni
0,15
0,50
3
1558
Harghita
Tomești
0,20
0,67
3
1559
Harghita
Toplița
0,11
0,33
3
1560
Harghita
Tulgheș
0,16
0,50
3
1561
Harghita
Tușnad
0,24
0,67
3
1562
Harghita
Ulieș
0,21
0,50
3
1563
Harghita
Vărșag
0,15
0,50
3
1564
Harghita
Vlăhița
0,19
0,50
3
1565
Harghita
Voșlăbeni
0,16
0,50
3
1566
Harghita
Zetea
0,17
0,50
3
1567
Hunedoara
Aninoasa
0,11
0,33
2
1568
Hunedoara
Băcia
0,10
0,33
2
1569
Hunedoara
Baia de Criș
0,10
0,33
2
1570
Hunedoara
Băița
0,10
0,33
2
1571
Hunedoara
Balșa
0,10
0,33
2
1572
Hunedoara
Bănița
0,10
0,33
2
1573
Hunedoara
Baru
0,10
0,33
2
1574
Hunedoara
Bătrâna
0,10
0,33
2
1575
Hunedoara
Beriu
0,10
0,33
2
1576
Hunedoara
Blăjeni
0,10
0,33
2
1577
Hunedoara
Boșorod
0,10
0,33
2
1578
Hunedoara
Brad
0,10
0,33
2
1579
Hunedoara
Brănișca
0,10
0,33
2
1580
Hunedoara
Bretea Română
0,10
0,33
2
1581
Hunedoara
Buceș
0,10
0,33
2
1582
Hunedoara
Bucureșci
0,10
0,33
2
1583
Hunedoara
Bulzeștii de Sus
0,10
0,33
2
1584
Hunedoara
Bunila
0,11
0,33
2
1585
Hunedoara
Burjuc
0,10
0,33
2
1586
Hunedoara
Călan
0,10
0,33
2
1587
Hunedoara
Cârjiți
0,10
0,33
2
1588
Hunedoara
Cerbăl
0,11
0,33
2
1589
Hunedoara
Certeju de Sus
0,10
0,33
2
1590
Hunedoara
Crișcior
0,10
0,33
2
1591
Hunedoara
Densuș
0,12
0,33
2
1592
Hunedoara
Deva
0,10
0,33
2
1593
Hunedoara
Dobra
0,10
0,33
2
1594
Hunedoara
General Berthelot
0,10
0,33
2
1595
Hunedoara
Geoagiu
0,10
0,33
2
1596
Hunedoara
Ghelari
0,10
0,33
2
1597
Hunedoara
Gurasada
0,10
0,33
2
1598
Hunedoara
Hărău
0,10
0,33
2
1599
Hunedoara
Hațeg
0,10
0,33
2
1600
Hunedoara
Hunedoara
0,10
0,33
2
1601
Hunedoara
Ilia
0,10
0,33
2
1602
Hunedoara
Lăpugiu de Jos
0,10
0,33
2
1603
Hunedoara
Lelese
0,10
0,33
2
1604
Hunedoara
Lunca Cernii de Jos
0,13
0,33
2
1605
Hunedoara
Luncoiu de Jos
0,10
0,33
2
1606
Hunedoara
Lupeni
0,10
0,33
2
1607
Hunedoara
Mărtinești
0,10
0,33
2
1608
Hunedoara
Orăștie
0,10
0,33
2
1609
Hunedoara
Orăștioara de Sus
0,10
0,33
2
1610
Hunedoara
Pestișu Mic
0,10
0,33
2
1611
Hunedoara
Petrila
0,11
0,33
2
1612
Hunedoara
Petroșani
0,11
0,33
2
1613
Hunedoara
Pui
0,10
0,33
2
1614
Hunedoara
Răchitova
0,10
0,33
2
1615
Hunedoara
Rapoltu Mare
0,10
0,33
2
1616
Hunedoara
Râu de Mori
0,13
0,33
2
1617
Hunedoara
Ribița
0,10
0,33
2
1618
Hunedoara
Romos
0,10
0,33
2
1619
Hunedoara
Sălașu de Sus
0,10
0,33
2
1620
Hunedoara
Sântămăria-Orlea
0,10
0,33
2
1621
Hunedoara
Sarmizegetusa
0,13
0,33
2
1622
Hunedoara
Simeria
0,10
0,33
2
1623
Hunedoara
Șoimuș
0,10
0,33
2
1624
Hunedoara
Teliucu Inferior
0,10
0,33
2
1625
Hunedoara
Tomești
0,10
0,33
2
1626
Hunedoara
Toplița
0,10
0,33
2
1627
Hunedoara
Totești
0,10
0,33
2
1628
Hunedoara
Turdaș
0,10
0,33
2
1629
Hunedoara
Uricani
0,11
0,33
2
1630
Hunedoara
Vălișoara
0,10
0,33
2
1631
Hunedoara
Vața de Jos
0,10
0,33
2
1632
Hunedoara
Vețel
0,10
0,33
2
1633
Hunedoara
Vorța
0,10
0,33
2
1634
Hunedoara
Vulcan
0,11
0,33
2
1635
Hunedoara
Zam
0,10
0,33
2
1636
Ialomița
Adâncata
0,46
1,17
3
1637
Ialomița
Albești
0,39
1,00
3
1638
Ialomița
Alexeni
0,45
1,17
3
1639
Ialomița
Amara
0,39
1,00
3
1640
Ialomița
Andrășești
0,40
1,00
3
1641
Ialomița
Armășești
0,47
1,17
3
1642
Ialomița
Axintele
0,42
1,00
3
1643
Ialomița
Balaciu
0,42
1,00
3
1644
Ialomița
Bărbulești
0,45
1,17
3
1645
Ialomița
Bărcănești
0,43
1,00
3
1646
Ialomița
Borănești
0,44
1,17
3
1647
Ialomița
Bordușani
0,29
0,83
3
1648
Ialomița
Bucu
0,37
0,83
3
1649
Ialomița
Buești
0,39
1,00
3
1650
Ialomița
Căzănești
0,42
1,00
3
1651
Ialomița
Ciocârlia
0,47
1,17
3
1652
Ialomița
Ciochina
0,40
1,00
3
1653
Ialomița
Ciulnița
0,38
0,83
3
1654
Ialomița
Cocora
0,43
1,00
3
1655
Ialomița
Colelia
0,44
1,00
3
1656
Ialomița
Cosâmbești
0,36
0,83
3
1657
Ialomița
Coșereni
0,44
1,17
3
1658
Ialomița
Drăgoești
0,42
1,00
3
1659
Ialomița
Dridu
0,44
1,17
3
1660
Ialomița
Făcăeni
0,30
0,83
3
1661
Ialomița
Fetești
0,30
0,67
3
1662
Ialomița
Fierbinți-Târg
0,44
1,17
3
1663
Ialomița
Gârbovi
0,46
1,17
3
1664
Ialomița
Gheorghe Doja
0,40
1,00
3
1665
Ialomița
Gheorghe Lazăr
0,37
0,83
3
1666
Ialomița
Giurgeni
0,34
0,83
3
1667
Ialomița
Grindu
0,45
1,17
3
1668
Ialomița
Grivița
0,40
1,00
3
1669
Ialomița
Gura Ialomiței
0,36
0,83
3
1670
Ialomița
Ion Roată
0,44
1,00
3
1671
Ialomița
Jilavele
0,47
1,17
3
1672
Ialomița
Maia
0,46
1,17
3
1673
Ialomița
Manasia
0,45
1,17
3
1674
Ialomița
Mărculești
0,35
0,83
3
1675
Ialomița
Mihail Kogălniceanu
0,34
0,83
3
1676
Ialomița
Miloșești
0,42
1,00
3
1677
Ialomița
Moldoveni
0,45
1,17
3
1678
Ialomița
Movila
0,32
0,83
3
1679
Ialomița
Movilița
0,43
1,17
3
1680
Ialomița
Munteni-Buzău
0,42
1,00
3
1681
Ialomița
Ograda
0,36
0,83
3
1682
Ialomița
Perieți
0,39
1,00
3
1683
Ialomița
Platonești
0,33
0,83
3
1684
Ialomița
Radulești
0,46
1,17
3
1685
Ialomița
Reviga
0,42
1,00
3
1686
Ialomița
Roșiori
0,43
1,00
3
1687
Ialomița
Sălcioara
0,41
1,00
3
1688
Ialomița
Sărățeni
0,42
1,00
3
1689
Ialomița
Săveni
0,34
0,83
3
1690
Ialomița
Scânteia
0,39
1,00
3
1691
Ialomița
Sfântu Gheorghe
0,43
1,00
3
1692
Ialomița
Sinești
0,42
1,00
3
1693
Ialomița
Slobozia
0,38
0,83
3
1694
Ialomița
Stelnica
0,28
0,67
3
1695
Ialomița
Sudiți
0,34
0,83
3
1696
Ialomița
Țăndărei
0,36
0,83
3
1697
Ialomița
Traian
0,40
1,00
3
1698
Ialomița
Urziceni
0,46
1,17
3
1699
Ialomița
Valea Ciorii
0,37
0,83
3
1700
Ialomița
Valea Măcrișului
0,45
1,17
3
1701
Ialomița
Vlădeni
0,32
0,83
3
1702
Iași
Alexandru I, Cuza
0,30
0,83
3
1703
Iași
Andrieșeni
0,22
0,67
3
1704
Iași
Aroneanu
0,26
0,83
3
1705
Iași
Balș
0,27
0,83
3
1706
Iași
Bălțați
0,27
0,83
3
1707
Iași
Bârnova
0,27
0,83
3
1708
Iași
Belcești
0,26
0,83
3
1709
Iași
Bivolari
0,22
0,67
3
1710
Iași
Brăești
0,29
0,83
3
1711
Iași
Butea
0,31
0,83
3
1712
Iași
Ceplenița
0,25
0,83
3
1713
Iași
Ciohorăni
0,29
0,83
3
1714
Iași
Ciortești
0,28
0,83
3
1715
Iași
Ciurea
0,28
0,83
3
1716
Iași
Coarnele Caprei
0,24
0,67
3
1717
Iași
Comarna
0,27
0,83
3
1718
Iași
Costești
0,28
0,83
3
1719
Iași
Costuleni
0,26
0,83
3
1720
Iași
Cotnari
0,25
0,83
3
1721
Iași
Cozmești
0,29
0,83
3
1722
Iași
Cristești
0,26
0,83
3
1723
Iași
Cucuteni
0,27
0,83
3
1724
Iași
Dagâța
0,33
1,00
3
1725
Iași
Deleni
0,24
0,67
3
1726
Iași
Dobrovăț
0,28
0,83
3
1727
Iași
Dolhești
0,28
0,83
3
1728
Iași
Drăgușeni
0,32
0,83
3
1729
Iași
Dumești
0,27
0,83
3
1730
Iași
Erbiceni
0,26
0,83
3
1731
Iași
Fântânele
0,24
0,67
3
1732
Iași
Focuri
0,25
0,83
3
1733
Iași
Golăiești
0,26
0,83
3
1734
Iași
Gorban
0,29
0,83
3
1735
Iași
Grajduri
0,30
0,83
3
1736
Iași
Gropnița
0,25
0,83
3
1737
Iași
Grozești
0,27
0,83
3
1738
Iași
Hălăucești
0,30
0,83
3
1739
Iași
Hârlău
0,24
0,67
3
1740
Iași
Hărmănești
0,27
0,83
3
1741
Iași
Heleșteni
0,29
0,83
3
1742
Iași
Holboca
0,26
0,83
3
1743
Iași
Horlești
0,28
0,83
3
1744
Iași
Iași
0,26
0,83
3
1745
Iași
Ion Neculce
0,28
0,83
3
1746
Iași
Ipatele
0,32
0,83
3
1747
Iași
Lespezi
0,26
0,83
3
1748
Iași
Lețcani
0,27
0,83
3
1749
Iași
Lungani
0,28
0,83
3
1750
Iași
Mădârjac
0,30
0,83
3
1751
Iași
Mircești
0,31
0,83
3
1752
Iași
Mironeasa
0,30
0,83
3
1753
Iași
Miroslava
0,27
0,83
3
1754
Iași
Miroslovești
0,29
0,83
3
1755
Iași
Mogoșești
0,29
0,83
3
1756
Iași
Mogoșești-Siret
0,30
0,83
3
1757
Iași
Moșna
0,28
0,83
3
1758
Iași
Moțca
0,27
0,83
3
1759
Iași
Movileni
0,25
0,83
3
1760
Iași
Oțeleni
0,30
0,83
3
1761
Iași
Pașcani
0,27
0,83
3
1762
Iași
Plugari
0,23
0,67
3
1763
Iași
Podu Iloaiei
0,27
0,83
3
1764
Iași
Popești
0,28
0,83
3
1765
Iași
Popricani
0,25
0,83
3
1766
Iași
Prisăcani
0,26
0,83
3
1767
Iași
Probota
0,23
0,67
3
1768
Iași
Răchiteni
0,31
0,83
3
1769
Iași
Răducăneni
0,27
0,83
3
1770
Iași
Rediu
0,25
0,83
3
1771
Iași
Românești
0,25
0,83
3
1772
Iași
Roșcani
0,23
0,67
3
1773
Iași
Ruginoasa
0,27
0,83
3
1774
Iași
Scânteia
0,30
0,83
3
1775
Iași
Șcheia
0,31
0,83
3
1776
Iași
Schitu Duca
0,27
0,83
3
1777
Iași
Scobinți
0,25
0,83
3
1778
Iași
Sinești
0,29
0,83
3
1779
Iași
Șipote
0,23
0,67
3
1780
Iași
Sirețel
0,25
0,83
3
1781
Iași
Stolniceni-Prăjescu
0,28
0,83
3
1782
Iași
Strunga
0,29
0,83
3
1783
Iași
Tansa
0,33
1,00
3
1784
Iași
Târgu Frumos
0,28
0,83
3
1785
Iași
Tătăruși
0,26
0,83
3
1786
Iași
Țibana
0,31
0,83
3
1787
Iași
Țibănești
0,33
1,00
3
1788
Iași
Țigănăși
0,24
0,67
3
1789
Iași
Todirești
0,26
0,83
3
1790
Iași
Tomești
0,27
0,83
3
1791
Iași
Trifești
0,23
0,67
3
1792
Iași
Țuțora
0,27
0,83
3
1793
Iași
Ungheni
0,26
0,83
3
1794
Iași
Valea Lupului
0,26
0,83
3
1795
Iași
Valea Seacă
0,27
0,83
3
1796
Iași
Vânători
0,26
0,83
3
1797
Iași
Victoria
0,25
0,67
3
1798
Iași
Vlădeni
0,23
0,67
3
1799
Iași
Voinești
0,29
0,83
3
1800
Ilfov
1 Decembrie
0,34
1,00
3
1801
Ilfov
Afumați
0,40
1,00
3
1802
Ilfov
Balotești
0,41
1,00
3
1803
Ilfov
Berceni
0,35
1,00
3
1804
Ilfov
Bragadiru
0,35
1,00
3
1805
Ilfov
Brănești
0,39
1,00
3
1806
Ilfov
Buftea
0,39
1,00
3
1807
Ilfov
Cernica
0,37
1,00
3
1808
Ilfov
Chiajna
0,37
1,00
3
1809
Ilfov
Chitila
0,38
1,00
3
1810
Ilfov
Ciolpani
0,43
1,17
3
1811
Ilfov
Ciorogârla
0,36
1,00
3
1812
Ilfov
Clinceni
0,35
1,00
3
1813
Ilfov
Copăceni
0,34
0,83
3
1814
Ilfov
Corbeanca
0,40
1,00
3
1815
Ilfov
Cornetu
0,34
1,00
3
1816
Ilfov
Dărăști-Ilfov
0,34
1,00
3
1817
Ilfov
Dascălu
0,42
1,00
3
1818
Ilfov
Dobroești
0,38
1,00
3
1819
Ilfov
Domnești
0,35
1,00
3
1820
Ilfov
Dragomirești-Vale
0,37
1,00
3
1821
Ilfov
Găneasa
0,40
1,00
3
1822
Ilfov
Glina
0,37
1,00
3
1823
Ilfov
Grădiștea
0,43
1,17
3
1824
Ilfov
Gruiu
0,44
1,17
3
1825
Ilfov
Jilava
0,35
1,00
3
1826
Ilfov
Măgurele
0,35
1,00
3
1827
Ilfov
Moara Vlăsiei
0,42
1,17
3
1828
Ilfov
Mogoșoaia
0,39
1,00
3
1829
Ilfov
Nuci
0,45
1,17
3
1830
Ilfov
Otopeni
0,40
1,00
3
1831
Ilfov
Pantelimon
0,38
1,00
3
1832
Ilfov
Periș
0,42
1,17
3
1833
Ilfov
Petrăchioaia
0,42
1,00
3
1834
Ilfov
Popești Leordeni
0,36
1,00
3
1835
Ilfov
Snagov
0,43
1,17
3
1836
Ilfov
Ștefăneștii de Jos
0,40
1,00
3
1837
Ilfov
Tunari
0,40
1,00
3
1838
Ilfov
Vidra
0,34
0,83
3
1839
Ilfov
Voluntari
0,39
1,00
3
1840
Maramureș
Ardusat
0,15
0,50
2
1841
Maramureș
Ariniș
0,12
0,33
2
1842
Maramureș
Asuaju de Sus
0,13
0,33
2
1843
Maramureș
Baia Mare
0,15
0,50
2
1844
Maramureș
Baia Sprie
0,15
0,50
2
1845
Maramureș
Băița de Sub Codru
0,13
0,33
2
1846
Maramureș
Băiuț
0,15
0,50
2
1847
Maramureș
Bârsana
0,15
0,50
2
1848
Maramureș
Băsești
0,12
0,33
2
1849
Maramureș
Bicaz
0,12
0,33
2
1850
Maramureș
Bistra
0,15
0,50
2
1851
Maramureș
Bocicoiu Mare
0,20
0,67
2
1852
Maramureș
Bogdan Vodă
0,15
0,50
2
1853
Maramureș
Boiu Mare
0,10
0,33
2
1854
Maramureș
Borșa
0,10
0,33
2
1855
Maramureș
Botiza
0,15
0,50
2
1856
Maramureș
Budești
0,15
0,50
2
1857
Maramureș
Călinești
0,15
0,50
2
1858
Maramureș
Câmpulung La Tisa
0,20
0,67
2
1859
Maramureș
Cavnic
0,15
0,50
2
1860
Maramureș
Cernești
0,11
0,33
2
1861
Maramureș
Cicârlău
0,15
0,50
2
1862
Maramureș
Coaș
0,11
0,33
2
1863
Maramureș
Coltău
0,13
0,33
2
1864
Maramureș
Copalnic-Mănăștur
0,11
0,33
2
1865
Maramureș
Coroieni
0,10
0,33
2
1866
Maramureș
Cupșeni
0,10
0,33
2
1867
Maramureș
Desești
0,15
0,50
2
1868
Maramureș
Dragomirești
0,10
0,33
2
1869
Maramureș
Dumbrăvița
0,12
0,33
2
1870
Maramureș
Fărcașa
0,13
0,33
2
1871
Maramureș
Gârdani
0,13
0,33
2
1872
Maramureș
Giulești
0,15
0,50
2
1873
Maramureș
Groși
0,15
0,50
2
1874
Maramureș
Groșii Țibleșului
0,10
0,33
2
1875
Maramureș
Ieud
0,15
0,50
2
1876
Maramureș
Lăpuș
0,10
0,33
2
1877
Maramureș
Leordina
0,15
0,50
2
1878
Maramureș
Mireșu Mare
0,12
0,33
2
1879
Maramureș
Moisei
0,10
0,33
2
1880
Maramureș
Oarța de Jos
0,11
0,33
2
1881
Maramureș
Ocna Șugatag
0,15
0,50
2
1882
Maramureș
Oncești
0,15
0,50
2
1883
Maramureș
Petrova
0,15
0,50
2
1884
Maramureș
Poienile de Sub Munte
0,15
0,50
2
1885
Maramureș
Poienile Izei
0,15
0,50
2
1886
Maramureș
Recea
0,15
0,50
2
1887
Maramureș
Remetea Chioarului
0,12
0,33
2
1888
Maramureș
Remeți
0,16
0,50
2
1889
Maramureș
Repedea
0,15
0,50
2
1890
Maramureș
Rona de Jos
0,20
0,67
2
1891
Maramureș
Rona de Sus
0,20
0,50
2
1892
Maramureș
Rozavlea
0,15
0,50
2
1893
Maramureș
Ruscova
0,15
0,50
2
1894
Maramureș
Săcălășeni
0,12
0,33
2
1895
Maramureș
Săcel
0,10
0,33
2
1896
Maramureș
Săliștea de Sus
0,10
0,33
2
1897
Maramureș
Sălsig
0,12
0,33
2
1898
Maramureș
Săpânța
0,16
0,50
2
1899
Maramureș
Sarasău
0,20
0,67
2
1900
Maramureș
Satulung
0,13
0,33
2
1901
Maramureș
Seini
0,15
0,50
2
1902
Maramureș
Șieu
0,15
0,50
2
1903
Maramureș
Sighetu Marmației
0,20
0,67
2
1904
Maramureș
Șisești
0,15
0,50
2
1905
Maramureș
Șomcuta Mare
0,11
0,33
2
1906
Maramureș
Strâmtura
0,15
0,50
2
1907
Maramureș
Suciu de Sus
0,10
0,33
2
1908
Maramureș
Târgu Lăpuș
0,10
0,33
2
1909
Maramureș
Tăuții-Măgherăuș
0,15
0,50
2
1910
Maramureș
Ulmeni
0,11
0,33
2
1911
Maramureș
Vadu Izei
0,15
0,50
2
1912
Maramureș
Valea Chioarului
0,10
0,33
2
1913
Maramureș
Vima Mică
0,10
0,33
2
1914
Maramureș
Vișeu de Jos
0,10
0,33
2
1915
Maramureș
Vișeu de Sus
0,10
0,33
2
1916
Mehedinți
Bâcleș
0,15
0,50
3
1917
Mehedinți
Baia de Aramă
0,18
0,50
3
1918
Mehedinți
Bala
0,18
0,50
3
1919
Mehedinți
Bălăcița
0,15
0,50
3
1920
Mehedinți
Balta
0,20
0,50
3
1921
Mehedinți
Bâlvănești
0,19
0,50
3
1922
Mehedinți
Braniștea
0,15
0,50
3
1923
Mehedinți
Breznița-Motru
0,16
0,50
3
1924
Mehedinți
Breznița-Ocol
0,19
0,50
3
1925
Mehedinți
Broșteni
0,16
0,50
3
1926
Mehedinți
Burila Mare
0,17
0,50
3
1927
Mehedinți
Butoiești
0,16
0,50
3
1928
Mehedinți
Căzănești
0,17
0,50
3
1929
Mehedinți
Cireșu
0,25
0,67
3
1930
Mehedinți
Corcova
0,16
0,50
3
1931
Mehedinți
Corlățel
0,15
0,50
3
1932
Mehedinți
Cujmir
0,15
0,50
3
1933
Mehedinți
Dârvari
0,15
0,50
3
1934
Mehedinți
Devesel
0,17
0,50
3
1935
Mehedinți
Drobeta-Turnu Severin
0,19
0,50
3
1936
Mehedinți
Dubova
0,21
0,50
3
1937
Mehedinți
Dumbrava
0,15
0,50
3
1938
Mehedinți
Eșelnița
0,25
0,67
3
1939
Mehedinți
Florești
0,17
0,50
3
1940
Mehedinți
Gârla Mare
0,15
0,50
3
1941
Mehedinți
Godeanu
0,20
0,50
3
1942
Mehedinți
Gogoșu
0,17
0,50
3
1943
Mehedinți
Greci
0,15
0,50
3
1944
Mehedinți
Grozești
0,16
0,50
3
1945
Mehedinți
Gruia
0,16
0,50
3
1946
Mehedinți
Hinova
0,17
0,50
3
1947
Mehedinți
Husnicioara
0,17
0,50
3
1948
Mehedinți
Ilovăț
0,19
0,50
3
1949
Mehedinți
Ilovița
0,25
0,67
3
1950
Mehedinți
Isverna
0,20
0,50
3
1951
Mehedinți
Izvoru Bârzii
0,19
0,50
3
1952
Mehedinți
Jiana
0,16
0,50
3
1953
Mehedinți
Livezile
0,16
0,50
3
1954
Mehedinți
Malovăț
0,18
0,50
3
1955
Mehedinți
Obârșia de Câmp
0,15
0,50
3
1956
Mehedinți
Obârșia-Cloșani
0,19
0,50
3
1957
Mehedinți
Oprișor
0,15
0,50
3
1958
Mehedinți
Orșova
0,25
0,67
3
1959
Mehedinți
Pădina
0,15
0,50
3
1960
Mehedinți
Pătulele
0,15
0,50
3
1961
Mehedinți
Podeni
0,25
0,67
3
1962
Mehedinți
Ponoarele
0,18
0,50
3
1963
Mehedinți
Poroina Mare
0,15
0,50
3
1964
Mehedinți
Pristol
0,15
0,50
3
1965
Mehedinți
Prunișor
0,16
0,50
3
1966
Mehedinți
Punghina
0,15
0,50
3
1967
Mehedinți
Rogova
0,16
0,50
3
1968
Mehedinți
Salcia
0,15
0,50
3
1969
Mehedinți
Șimian
0,18
0,50
3
1970
Mehedinți
Șișești
0,18
0,50
3
1971
Mehedinți
Șovarna
0,18
0,50
3
1972
Mehedinți
Stângăceaua
0,16
0,50
3
1973
Mehedinți
Strehaia
0,16
0,50
3
1974
Mehedinți
Svinița
0,21
0,50
3
1975
Mehedinți
Tâmna
0,16
0,50
3
1976
Mehedinți
Vânători
0,15
0,50
3
1977
Mehedinți
Vânju Mare
0,15
0,50
3
1978
Mehedinți
Vânjuleț
0,16
0,50
3
1979
Mehedinți
Vlădaia
0,15
0,50
3
1980
Mehedinți
Voloiac
0,16
0,50
3
1981
Mehedinți
Vrata
0,15
0,50
3
1982
Mureș
Acățari
0,15
0,50
2
1983
Mureș
Adămuș
0,15
0,50
2
1984
Mureș
Albești
0,16
0,50
2
1985
Mureș
Aluniș
0,10
0,33
2
1986
Mureș
Apold
0,20
0,67
2
1987
Mureș
Ațintiș
0,15
0,50
2
1988
Mureș
Băgaciu
0,20
0,67
2
1989
Mureș
Bahnea
0,15
0,50
2
1990
Mureș
Băla
0,10
0,33
2
1991
Mureș
Bălăușeri
0,15
0,50
2
1992
Mureș
Band
0,15
0,50
2
1993
Mureș
Batoș
0,10
0,33
2
1994
Mureș
Beica de Jos
0,10
0,33
2
1995
Mureș
Bereni
0,15
0,50
2
1996
Mureș
Bichiș
0,15
0,50
2
1997
Mureș
Bogata
0,15
0,50
2
1998
Mureș
Brâncovenești
0,10
0,33
2
1999
Mureș
Breaza
0,10
0,33
2
2000
Mureș
Ceuașu de Câmpie
0,10
0,33
2
2001
Mureș
Chețani
0,15
0,50
2
2002
Mureș
Chibed
0,15
0,50
2
2003
Mureș
Chiheru de Jos
0,11
0,33
2
2004
Mureș
Coroisânmărtin
0,15
0,50
2
2005
Mureș
Corunca
0,15
0,50
2
2006
Mureș
Cozma
0,10
0,33
2
2007
Mureș
Crăciunești
0,15
0,50
2
2008
Mureș
Crăiești
0,10
0,33
2
2009
Mureș
Cristești
0,15
0,50
2
2010
Mureș
Cucerdea
0,15
0,50
2
2011
Mureș
Cuci
0,15
0,50
2
2012
Mureș
Daneș
0,16
0,50
2
2013
Mureș
Deda
0,10
0,33
2
2014
Mureș
Eremitu
0,11
0,33
2
2015
Mureș
Ernei
0,10
0,33
2
2016
Mureș
Fântânele
0,15
0,50
2
2017
Mureș
Fărăgău
0,10
0,33
2
2018
Mureș
Gălești
0,15
0,50
2
2019
Mureș
Gănești
0,15
0,50
2
2020
Mureș
Gheorghe Doja
0,15
0,50
2
2021
Mureș
Ghindari
0,15
0,50
2
2022
Mureș
Glodeni
0,10
0,33
2
2023
Mureș
Gornești
0,10
0,33
2
2024
Mureș
Grebenișu de Câmpie
0,12
0,33
2
2025
Mureș
Gurghiu
0,10
0,33
2
2026
Mureș
Hodac
0,10
0,33
2
2027
Mureș
Hodoșa
0,10
0,33
2
2028
Mureș
Ibănești
0,10
0,33
2
2029
Mureș
Iclănzel
0,15
0,50
2
2030
Mureș
Ideciu de Jos
0,10
0,33
2
2031
Mureș
Iernut
0,15
0,50
2
2032
Mureș
Livezeni
0,15
0,50
2
2033
Mureș
Luduș
0,15
0,50
2
2034
Mureș
Lunca
0,10
0,33
2
2035
Mureș
Lunca Bradului
0,10
0,33
2
2036
Mureș
Mădăraș
0,11
0,33
2
2037
Mureș
Măgherani
0,15
0,50
2
2038
Mureș
Mica
0,15
0,50
2
2039
Mureș
Miercurea Nirajului
0,15
0,50
2
2040
Mureș
Miheșu de Câmpie
0,11
0,33
2
2041
Mureș
Nadeș
0,15
0,50
2
2042
Mureș
Neaua
0,15
0,50
2
2043
Mureș
Ogra
0,15
0,50
2
2044
Mureș
Pănet
0,15
0,50
2
2045
Mureș
Papiu Ilarian
0,15
0,50
2
2046
Mureș
Păsăreni
0,15
0,50
2
2047
Mureș
Petelea
0,10
0,33
2
2048
Mureș
Pogăceaua
0,11
0,33
2
2049
Mureș
Râciu
0,10
0,33
2
2050
Mureș
Răstolița
0,10
0,33
2
2051
Mureș
Reghin
0,10
0,33
2
2052
Mureș
Rușii-Munți
0,10
0,33
2
2053
Mureș
Sâncraiu de Mureș
0,15
0,50
2
2054
Mureș
Sângeorgiu de Mureș
0,11
0,33
2
2055
Mureș
Sângeorgiu de Pădure
0,15
0,50
2
2056
Mureș
Sânger
0,15
0,50
2
2057
Mureș
Sânpaul
0,15
0,50
2
2058
Mureș
Sânpetru de Câmpie
0,10
0,33
2
2059
Mureș
Sântana de Mureș
0,11
0,33
2
2060
Mureș
Sărățeni
0,15
0,50
2
2061
Mureș
Sarmașu
0,11
0,33
2
2062
Mureș
Saschiz
0,18
0,50
2
2063
Mureș
Șăulia
0,12
0,33
2
2064
Mureș
Sighișoara
0,16
0,50
2
2065
Mureș
Șincai
0,11
0,33
2
2066
Mureș
Solovăstru
0,10
0,33
2
2067
Mureș
Sovata
0,12
0,33
2
2068
Mureș
Stânceni
0,10
0,33
2
2069
Mureș
Suplac
0,15
0,50
2
2070
Mureș
Suseni
0,10
0,33
2
2071
Mureș
Târgu Mureș
0,15
0,50
2
2072
Mureș
Târnăveni
0,15
0,50
2
2073
Mureș
Tăureni
0,13
0,33
2
2074
Mureș
Ungheni
0,15
0,50
2
2075
Mureș
Valea Largă
0,13
0,33
2
2076
Mureș
Vânători
0,19
0,50
2
2077
Mureș
Vărgata
0,11
0,33
2
2078
Mureș
Vătava
0,10
0,33
2
2079
Mureș
Vețca
0,15
0,50
2
2080
Mureș
Viișoara
0,15
0,50
2
2081
Mureș
Voivodeni
0,10
0,33
2
2082
Mureș
Zagăr
0,15
0,50
2
2083
Mureș
Zau de Câmpie
0,12
0,33
2
2084
Neamț
Agapia
0,26
0,83
3
2085
Neamț
Alexandru Cel Bun
0,27
0,83
3
2086
Neamț
Bahna
0,37
1,00
3
2087
Neamț
Bălțătești
0,26
0,83
3
2088
Neamț
Bârgăuani
0,32
0,83
3
2089
Neamț
Bicaz
0,25
0,83
3
2090
Neamț
Bicaz-Chei
0,20
0,67
3
2091
Neamț
Bicazu Ardelean
0,20
0,67
3
2092
Neamț
Bira
0,32
0,83
3
2093
Neamț
Bodești
0,28
0,83
3
2094
Neamț
Boghicea
0,31
0,83
3
2095
Neamț
Borca
0,17
0,50
3
2096
Neamț
Borlești
0,31
1,00
3
2097
Neamț
Botești
0,31
0,83
3
2098
Neamț
Bozieni
0,35
1,00
3
2099
Neamț
Brusturi
0,25
0,83
3
2100
Neamț
Cândești
0,34
1,00
3
2101
Neamț
Ceahlău
0,21
0,67
3
2102
Neamț
Cordun
0,33
0,83
3
2103
Neamț
Costișa
0,35
1,00
3
2104
Neamț
Crăcăoani
0,25
0,83
3
2105
Neamț
Dămuc
0,20
0,67
3
2106
Neamț
Dobreni
0,29
0,83
3
2107
Neamț
Dochia
0,32
1,00
3
2108
Neamț
Doljești
0,32
0,83
3
2109
Neamț
Drăgănești
0,25
0,83
3
2110
Neamț
Dragomirești
0,30
0,83
3
2111
Neamț
Dulcești
0,33
0,83
3
2112
Neamț
Dumbrava Roșie
0,30
0,83
3
2113
Neamț
Farcașa
0,20
0,67
3
2114
Neamț
Făurei
0,34
1,00
3
2115
Neamț
Gâdinți
0,34
1,00
3
2116
Neamț
Gârcina
0,26
0,83
3
2117
Neamț
Gherăești
0,32
0,83
3
2118
Neamț
Ghindăoani
0,27
0,83
3
2119
Neamț
Girov
0,30
0,83
3
2120
Neamț
Grințieș
0,20
0,67
3
2121
Neamț
Grumăzești
0,27
0,83
3
2122
Neamț
Hangu
0,25
0,67
3
2123
Neamț
Horia
0,35
1,00
3
2124
Neamț
Icușești
0,37
1,00
3
2125
Neamț
Ion Creangă
0,36
1,00
3
2126
Neamț
Mărgineni
0,34
1,00
3
2127
Neamț
Moldoveni
0,37
1,00
3
2128
Neamț
Negrești
0,27
0,83
3
2129
Neamț
Oniceni
0,36
1,00
3
2130
Neamț
Pâncești
0,34
1,00
3
2131
Neamț
Pângărați
0,25
0,83
3
2132
Neamț
Păstrăveni
0,28
0,83
3
2133
Neamț
Petricani
0,27
0,83
3
2134
Neamț
Piatra Șoimului
0,30
1,00
3
2135
Neamț
Piatra-Neamț
0,29
0,83
3
2136
Neamț
Pipirig
0,21
0,67
3
2137
Neamț
Podoleni
0,34
1,00
3
2138
Neamț
Poiana Teiului
0,20
0,67
3
2139
Neamț
Poienari
0,34
1,00
3
2140
Neamț
Răucești
0,26
0,83
3
2141
Neamț
Războieni
0,29
0,83
3
2142
Neamț
Rediu
0,34
1,00
3
2143
Neamț
Roman
0,34
1,00
3
2144
Neamț
Români
0,36
1,00
3
2145
Neamț
Roznov
0,32
1,00
3
2146
Neamț
Ruginoasa
0,32
0,83
3
2147
Neamț
Săbăoani
0,33
0,83
3
2148
Neamț
Sagna
0,33
0,83
3
2149
Neamț
Săvinești
0,31
1,00
3
2150
Neamț
Secuieni
0,36
1,00
3
2151
Neamț
Stănița
0,31
0,83
3
2152
Neamț
Ștefan Cel Mare
0,30
0,83
3
2153
Neamț
Tămășeni
0,33
0,83
3
2154
Neamț
Tarcău
0,25
0,83
3
2155
Neamț
Târgu Neamț
0,26
0,83
3
2156
Neamț
Tașca
0,22
0,67
3
2157
Neamț
Tazlău
0,30
1,00
3
2158
Neamț
Țibucani
0,29
0,83
3
2159
Neamț
Timișești
0,27
0,83
3
2160
Neamț
Trifești
0,35
1,00
3
2161
Neamț
Tupilați
0,30
0,83
3
2162
Neamț
Urecheni
0,27
0,83
3
2163
Neamț
Valea Ursului
0,37
1,00
3
2164
Neamț
Văleni
0,31
0,83
3
2165
Neamț
Vânători-Neamț
0,25
0,83
3
2166
Neamț
Zănești
0,33
1,00
3
2167
Olt
Băbiciu
0,20
0,67
3
2168
Olt
Baldovinești
0,20
0,67
3
2169
Olt
Balș
0,20
0,67
3
2170
Olt
Bălteni
0,25
0,67
3
2171
Olt
Bărăști
0,29
0,83
3
2172
Olt
Bârza
0,25
0,83
3
2173
Olt
Bobicești
0,21
0,67
3
2174
Olt
Brâncoveni
0,21
0,67
3
2175
Olt
Brastavățu
0,20
0,67
3
2176
Olt
Brebeni
0,23
0,67
3
2177
Olt
Bucinișu
0,20
0,67
3
2178
Olt
Călui
0,21
0,67
3
2179
Olt
Caracal
0,20
0,67
3
2180
Olt
Cârlogani
0,22
0,67
3
2181
Olt
Cezieni
0,20
0,67
3
2182
Olt
Cilieni
0,20
0,67
3
2183
Olt
Colonești
0,28
0,83
3
2184
Olt
Corabia
0,20
0,67
3
2185
Olt
Corbu
0,27
0,83
3
2186
Olt
Coteana
0,22
0,67
3
2187
Olt
Crâmpoia
0,24
0,67
3
2188
Olt
Cungrea
0,27
0,67
3
2189
Olt
Curtișoara
0,23
0,67
3
2190
Olt
Dăneasa
0,21
0,67
3
2191
Olt
Deveselu
0,20
0,67
3
2192
Olt
Dobrețu
0,20
0,67
3
2193
Olt
Dobrosloveni
0,20
0,67
3
2194
Olt
Dobroteasa
0,27
0,67
3
2195
Olt
Dobrun
0,20
0,67
3
2196
Olt
Drăgănești-Olt
0,22
0,67
3
2197
Olt
Drăghiceni
0,20
0,67
3
2198
Olt
Făgețelu
0,29
0,83
3
2199
Olt
Fălcoiu
0,21
0,67
3
2200
Olt
Fărcașele
0,21
0,67
3
2201
Olt
Găneasa
0,22
0,67
3
2202
Olt
Gârcov
0,20
0,67
3
2203
Olt
Găvănești
0,20
0,67
3
2204
Olt
Ghimpețeni
0,25
0,67
3
2205
Olt
Giuvărăști
0,20
0,67
3
2206
Olt
Gostavățu
0,20
0,67
3
2207
Olt
Grădinari
0,23
0,67
3
2208
Olt
Grădinile
0,20
0,67
3
2209
Olt
Grojdibodu
0,20
0,67
3
2210
Olt
Gura Padinii
0,20
0,67
3
2211
Olt
Ianca
0,20
0,67
3
2212
Olt
Iancu Jianu
0,21
0,67
3
2213
Olt
Icoana
0,26
0,83
3
2214
Olt
Ipotesti
0,22
0,67
3
2215
Olt
Izbiceni
0,20
0,67
3
2216
Olt
Izvoarele
0,22
0,67
3
2217
Olt
Leleasca
0,28
0,83
3
2218
Olt
Mărunței
0,22
0,67
3
2219
Olt
Mihăești
0,23
0,67
3
2220
Olt
Milcov
0,22
0,67
3
2221
Olt
Morunglav
0,21
0,67
3
2222
Olt
Movileni
0,25
0,67
3
2223
Olt
Nicolae Titulescu
0,24
0,67
3
2224
Olt
Obârșia
0,20
0,67
3
2225
Olt
Oboga
0,20
0,67
3
2226
Olt
Oporelu
0,25
0,67
3
2227
Olt
Optași-Măgura
0,27
0,83
3
2228
Olt
Orlea
0,20
0,67
3
2229
Olt
Osica de Jos
0,20
0,67
3
2230
Olt
Osica de Sus
0,21
0,67
3
2231
Olt
Pârșcoveni
0,20
0,67
3
2232
Olt
Perieți
0,25
0,67
3
2233
Olt
Piatra-Olt
0,21
0,67
3
2234
Olt
Pleșoiu
0,22
0,67
3
2235
Olt
Poboru
0,27
0,83
3
2236
Olt
Potcoava
0,26
0,83
3
2237
Olt
Priseaca
0,25
0,67
3
2238
Olt
Radomirești
0,22
0,67
3
2239
Olt
Redea
0,20
0,67
3
2240
Olt
Rotunda
0,20
0,67
3
2241
Olt
Rusănești
0,20
0,67
3
2242
Olt
Sâmburești
0,28
0,83
3
2243
Olt
Sârbii - Măgura
0,27
0,83
3
2244
Olt
Scărișoara
0,20
0,67
3
2245
Olt
Schitu
0,24
0,67
3
2246
Olt
Scornicești
0,26
0,83
3
2247
Olt
Seaca
0,23
0,67
3
2248
Olt
Șerbănești
0,24
0,67
3
2249
Olt
Slatina
0,23
0,67
3
2250
Olt
Slătioara
0,22
0,67
3
2251
Olt
Șopârlița
0,21
0,67
3
2252
Olt
Spineni
0,28
0,83
3
2253
Olt
Sprâncenata
0,21
0,67
3
2254
Olt
Ștefan Cel Mare
0,20
0,67
3
2255
Olt
Stoenești
0,21
0,67
3
2256
Olt
Stoicănești
0,23
0,67
3
2257
Olt
Strejești
0,23
0,67
3
2258
Olt
Studina
0,20
0,67
3
2259
Olt
Tătulești
0,28
0,83
3
2260
Olt
Teslui
0,24
0,67
3
2261
Olt
Tia Mare
0,20
0,67
3
2262
Olt
Topana
0,29
0,83
3
2263
Olt
Traian
0,20
0,67
3
2264
Olt
Tufeni
0,26
0,83
3
2265
Olt
Urzica
0,20
0,67
3
2266
Olt
Vădastra
0,20
0,67
3
2267
Olt
Vădăstrița
0,20
0,67
3
2268
Olt
Vâlcele
0,23
0,67
3
2269
Olt
Valea Mare
0,24
0,67
3
2270
Olt
Văleni
0,24
0,67
3
2271
Olt
Verguleasa
0,25
0,67
3
2272
Olt
Vișina
0,20
0,67
3
2273
Olt
Vișina Nouă
0,20
0,67
3
2274
Olt
Vitomirești
0,28
0,83
3
2275
Olt
Vlădila
0,20
0,67
3
2276
Olt
Voineasa
0,20
0,67
3
2277
Olt
Vulpeni
0,20
0,67
3
2278
Olt
Vulturești
0,27
0,67
3
2279
Prahova
Adunați
0,39
1,17
3
2280
Prahova
Albești-Paleologu
0,47
1,33
3
2281
Prahova
Aluniș
0,41
1,33
3
2282
Prahova
Apostolache
0,48
1,33
3
2283
Prahova
Ariceștii Rahtivani
0,45
1,17
3
2284
Prahova
Ariceștii Zeletin
0,44
1,33
3
2285
Prahova
Azuga
0,34
0,83
3
2286
Prahova
Baba Ana
0,49
1,17
3
2287
Prahova
Băicoi
0,45
1,17
3
2288
Prahova
Balta Doamnei
0,45
1,17
3
2289
Prahova
Bălțești
0,46
1,33
3
2290
Prahova
Bănești
0,42
1,17
3
2291
Prahova
Bărcănești
0,45
1,17
3
2292
Prahova
Bătrâni
0,41
1,33
3
2293
Prahova
Berceni
0,46
1,17
3
2294
Prahova
Bertea
0,40
1,33
3
2295
Prahova
Blejoi
0,46
1,17
3
2296
Prahova
Boldești-Gradiștea
0,48
1,17
3
2297
Prahova
Boldești-Scăeni
0,47
1,33
3
2298
Prahova
Brazi
0,45
1,17
3
2299
Prahova
Breaza
0,39
1,17
3
2300
Prahova
Brebu
0,40
1,17
3
2301
Prahova
Bucov
0,47
1,17
3
2302
Prahova
Bușteni
0,33
0,83
3
2303
Prahova
Călugăreni
0,49
1,33
3
2304
Prahova
Câmpina
0,41
1,17
3
2305
Prahova
Cărbunești
0,45
1,33
3
2306
Prahova
Ceptura
0,48
1,33
3
2307
Prahova
Cerașu
0,40
1,33
3
2308
Prahova
Chiojdeanca
0,47
1,33
3
2309
Prahova
Ciorani
0,47
1,17
3
2310
Prahova
Cocorastii Colt
0,44
1,17
3
2311
Prahova
Cocorăștii Mislii
0,44
1,17
3
2312
Prahova
Colceag
0,48
1,17
3
2313
Prahova
Comarnic
0,37
1,17
3
2314
Prahova
Cornu
0,40
1,17
3
2315
Prahova
Cosminele
0,42
1,33
3
2316
Prahova
Drăgănești
0,47
1,17
3
2317
Prahova
Drajna
0,43
1,33
3
2318
Prahova
Dumbrava
0,46
1,17
3
2319
Prahova
Dumbrăvești
0,45
1,33
3
2320
Prahova
Fântânele
0,48
1,33
3
2321
Prahova
Filipeștii de Pădure
0,43
1,17
3
2322
Prahova
Filipeștii de Târg
0,44
1,17
3
2323
Prahova
Florești
0,44
1,17
3
2324
Prahova
Fulga
0,48
1,17
3
2325
Prahova
Gherghița
0,46
1,17
3
2326
Prahova
Gorgota
0,44
1,17
3
2327
Prahova
Gornet
0,45
1,33
3
2328
Prahova
Gornet-Cricov
0,48
1,33
3
2329
Prahova
Gura Vadului
0,49
1,33
3
2330
Prahova
Gura Vitioarei
0,44
1,33
3
2331
Prahova
Iordăcheanu
0,48
1,33
3
2332
Prahova
Izvoarele
0,40
1,33
3
2333
Prahova
Jugureni
0,49
1,33
3
2334
Prahova
Lapoș
0,49
1,33
3
2335
Prahova
Lipănești
0,46
1,33
3
2336
Prahova
Măgurele
0,46
1,33
3
2337
Prahova
Măgureni
0,42
1,17
3
2338
Prahova
Măneciu
0,40
1,33
3
2339
Prahova
Mănești
0,44
1,17
3
2340
Prahova
Mizil
0,49
1,33
3
2341
Prahova
Olari
0,45
1,17
3
2342
Prahova
Păcureți
0,46
1,33
3
2343
Prahova
Păulești
0,46
1,17
3
2344
Prahova
Ploiești
0,46
1,17
3
2345
Prahova
Plopeni
0,45
1,17
3
2346
Prahova
Plopu
0,47
1,33
3
2347
Prahova
Podenii Noi
0,47
1,33
3
2348
Prahova
Poiana Câmpina
0,41
1,17
3
2349
Prahova
Poienarii Burchii
0,43
1,17
3
2350
Prahova
Posești
0,43
1,33
3
2351
Prahova
Predeal-Sărari
0,44
1,33
3
2352
Prahova
Provița de Jos
0,41
1,17
3
2353
Prahova
Provița de Sus
0,40
1,17
3
2354
Prahova
Puchenii Mari
0,45
1,17
3
2355
Prahova
Râfov
0,45
1,17
3
2356
Prahova
Salcia
0,48
1,33
3
2357
Prahova
Sălciile
0,48
1,17
3
2358
Prahova
Sângeru
0,48
1,33
3
2359
Prahova
Scorțeni
0,43
1,17
3
2360
Prahova
Secăria
0,37
1,17
3
2361
Prahova
Sinaia
0,35
1,00
3
2362
Prahova
Șirna
0,44
1,17
3
2363
Prahova
Slănic
0,41
1,33
3
2364
Prahova
Șoimari
0,46
1,33
3
2365
Prahova
Șotrile
0,39
1,17
3
2366
Prahova
Starchiojd
0,41
1,33
3
2367
Prahova
Ștefești
0,40
1,33
3
2368
Prahova
Surani
0,45
1,33
3
2369
Prahova
Talea
0,38
1,17
3
2370
Prahova
Târgșoru Vechi
0,45
1,17
3
2371
Prahova
Tătaru
0,48
1,33
3
2372
Prahova
Teișani
0,42
1,33
3
2373
Prahova
Telega
0,42
1,17
3
2374
Prahova
Tinosu
0,44
1,17
3
2375
Prahova
Tomșani
0,48
1,17
3
2376
Prahova
Urlați
0,48
1,33
3
2377
Prahova
Vadu Săpat
0,49
1,33
3
2378
Prahova
Vâlcănești
0,44
1,33
3
2379
Prahova
Valea Călugărească
0,47
1,33
3
2380
Prahova
Valea Doftanei
0,36
1,17
3
2381
Prahova
Vălenii de Munte
0,44
1,33
3
2382
Prahova
Vărbilău
0,43
1,33
3
2383
Sălaj
Agrij
0,10
0,33
2
2384
Sălaj
Almașu
0,10
0,33
2
2385
Sălaj
Băbeni
0,10
0,33
2
2386
Sălaj
Bălan
0,10
0,33
2
2387
Sălaj
Bănișor
0,10
0,33
2
2388
Sălaj
Benesat
0,11
0,33
2
2389
Sălaj
Bobota
0,15
0,50
2
2390
Sălaj
Bocșa
0,10
0,33
2
2391
Sălaj
Boghiș
0,10
0,33
2
2392
Sălaj
Buciumi
0,10
0,33
2
2393
Sălaj
Camăr
0,15
0,50
2
2394
Sălaj
Carastelec
0,15
0,50
2
2395
Sălaj
Cehu Silvaniei
0,11
0,33
2
2396
Sălaj
Chieșd
0,11
0,33
2
2397
Sălaj
Cizer
0,10
0,33
2
2398
Sălaj
Coșeiu
0,10
0,33
2
2399
Sălaj
Crasna
0,10
0,33
2
2400
Sălaj
Creaca
0,10
0,33
2
2401
Sălaj
Crișeni
0,10
0,33
2
2402
Sălaj
Cristolț
0,10
0,33
2
2403
Sălaj
Cuzăplac
0,10
0,33
2
2404
Sălaj
Dobrin
0,10
0,33
2
2405
Sălaj
Dragu
0,10
0,33
2
2406
Sălaj
Fildu de Jos
0,10
0,33
2
2407
Sălaj
Gâlgău
0,10
0,33
2
2408
Sălaj
Gârbou
0,10
0,33
2
2409
Sălaj
Halmășd
0,10
0,33
2
2410
Sălaj
Hereclean
0,10
0,33
2
2411
Sălaj
Hida
0,10
0,33
2
2412
Sălaj
Horoatu Crasnei
0,10
0,33
2
2413
Sălaj
Ileanda
0,10
0,33
2
2414
Sălaj
Ip
0,15
0,50
2
2415
Sălaj
Jibou
0,10
0,33
2
2416
Sălaj
Letca
0,10
0,33
2
2417
Sălaj
Lozna
0,10
0,33
2
2418
Sălaj
Măeriște
0,15
0,50
2
2419
Sălaj
Marca
0,15
0,50
2
2420
Sălaj
Meseșenii de Jos
0,10
0,33
2
2421
Sălaj
Mirșid
0,10
0,33
2
2422
Sălaj
Năpradea
0,10
0,33
2
2423
Sălaj
Nușfalău
0,10
0,33
2
2424
Sălaj
Pericei
0,10
0,33
2
2425
Sălaj
Plopiș
0,10
0,33
2
2426
Sălaj
Poiana Blenchii
0,10
0,33
2
2427
Sălaj
Românași
0,10
0,33
2
2428
Sălaj
Rus
0,10
0,33
2
2429
Sălaj
Sâg
0,10
0,33
2
2430
Sălaj
Sălățig
0,10
0,33
2
2431
Sălaj
Șamșud
0,10
0,33
2
2432
Sălaj
Sânmihaiu Almașului
0,10
0,33
2
2433
Sălaj
Șărmășag
0,15
0,50
2
2434
Sălaj
Șimișna
0,10
0,33
2
2435
Sălaj
Șimleu Silvaniei
0,10
0,33
2
2436
Sălaj
Someș-Odorhei
0,10
0,33
2
2437
Sălaj
Surduc
0,10
0,33
2
2438
Sălaj
Treznea
0,10
0,33
2
2439
Sălaj
Valcău de Jos
0,10
0,33
2
2440
Sălaj
Vârșolț
0,10
0,33
2
2441
Sălaj
Zalău
0,10
0,33
2
2442
Sălaj
Zalha
0,10
0,33
2
2443
Sălaj
Zimbor
0,10
0,33
2
2444
Satu-Mare
Acâș
0,15
0,50
2
2445
Satu-Mare
Agriș
0,16
0,50
2
2446
Satu-Mare
Andrid
0,20
0,67
2
2447
Satu-Mare
Apa
0,16
0,50
2
2448
Satu-Mare
Ardud
0,15
0,50
2
2449
Satu-Mare
Bârsău
0,13
0,33
2
2450
Satu-Mare
Bătarci
0,20
0,67
2
2451
Satu-Mare
Beltiug
0,15
0,50
2
2452
Satu-Mare
Berveni
0,20
0,67
2
2453
Satu-Mare
Bixad
0,16
0,50
2
2454
Satu-Mare
Bogdand
0,11
0,33
2
2455
Satu-Mare
Botiz
0,16
0,50
2
2456
Satu-Mare
Călinești-Oaș
0,17
0,50
2
2457
Satu-Mare
Cămărzana
0,16
0,50
2
2458
Satu-Mare
Cămin
0,20
0,67
2
2459
Satu-Mare
Căpleni
0,20
0,67
2
2460
Satu-Mare
Carei
0,20
0,67
2
2461
Satu-Mare
Căuaș
0,20
0,67
2
2462
Satu-Mare
Cehal
0,15
0,50
2
2463
Satu-Mare
Certeze
0,16
0,50
2
2464
Satu-Mare
Ciumești
0,20
0,67
2
2465
Satu-Mare
Craidorolț
0,15
0,50
2
2466
Satu-Mare
Crucișor
0,15
0,50
2
2467
Satu-Mare
Culciu
0,15
0,50
2
2468
Satu-Mare
Doba
0,16
0,50
2
2469
Satu-Mare
Dorolț
0,16
0,50
2
2470
Satu-Mare
Foieni
0,20
0,67
2
2471
Satu-Mare
Gherța Mică
0,17
0,50
2
2472
Satu-Mare
Halmeu
0,20
0,67
2
2473
Satu-Mare
Hodod
0,11
0,33
2
2474
Satu-Mare
Homoroade
0,15
0,50
2
2475
Satu-Mare
Lazuri
0,16
0,50
2
2476
Satu-Mare
Livada
0,17
0,50
2
2477
Satu-Mare
Medieșu Aurit
0,16
0,50
2
2478
Satu-Mare
Micula
0,16
0,50
2
2479
Satu-Mare
Moftin
0,20
0,67
2
2480
Satu-Mare
Negrești-Oaș
0,16
0,50
2
2481
Satu-Mare
Odoreu
0,16
0,50
2
2482
Satu-Mare
Orașu Nou
0,16
0,50
2
2483
Satu-Mare
Păulești
0,16
0,50
2
2484
Satu-Mare
Petrești
0,20
0,67
2
2485
Satu-Mare
Pir
0,20
0,67
2
2486
Satu-Mare
Pișcolt
0,20
0,67
2
2487
Satu-Mare
Pomi
0,15
0,50
2
2488
Satu-Mare
Porumbești
0,20
0,67
2
2489
Satu-Mare
Racșa
0,16
0,50
2
2490
Satu-Mare
Săcășeni
0,15
0,50
2
2491
Satu-Mare
Sanislău
0,20
0,67
2
2492
Satu-Mare
Santău
0,20
0,67
2
2493
Satu-Mare
Satu Mare
0,16
0,50
2
2494
Satu-Mare
Săuca
0,20
0,67
2
2495
Satu-Mare
Socond
0,15
0,50
2
2496
Satu-Mare
Supur
0,15
0,50
2
2497
Satu-Mare
Tarna Mare
0,20
0,67
2
2498
Satu-Mare
Târșolț
0,16
0,50
2
2499
Satu-Mare
Tășnad
0,15
0,50
2
2500
Satu-Mare
Terebești
0,15
0,50
2
2501
Satu-Mare
Tiream
0,20
0,67
2
2502
Satu-Mare
Turț
0,20
0,67
2
2503
Satu-Mare
Turulung
0,17
0,50
2
2504
Satu-Mare
Urziceni
0,20
0,67
2
2505
Satu-Mare
Valea Vinului
0,15
0,50
2
2506
Satu-Mare
Vama
0,16
0,50
2
2507
Satu-Mare
Vetiș
0,16
0,50
2
2508
Satu-Mare
Viile Satu Mare
0,15
0,50
2
2509
Sibiu
Agnita
0,20
0,67
2
2510
Sibiu
Alma
0,20
0,67
2
2511
Sibiu
Alțina
0,20
0,67
2
2512
Sibiu
Apoldu de Jos
0,15
0,50
2
2513
Sibiu
Arpașu de Jos
0,25
0,67
2
2514
Sibiu
Ațel
0,20
0,67
2
2515
Sibiu
Avrig
0,21
0,67
2
2516
Sibiu
Axente Sever
0,20
0,67
2
2517
Sibiu
Bârghiș
0,20
0,67
2
2518
Sibiu
Bazna
0,20
0,67
2
2519
Sibiu
Biertan
0,20
0,67
2
2520
Sibiu
Blăjel
0,20
0,67
2
2521
Sibiu
Boița
0,20
0,67
2
2522
Sibiu
Brădeni
0,20
0,67
2
2523
Sibiu
Brateiu
0,20
0,67
2
2524
Sibiu
Bruiu
0,21
0,67
2
2525
Sibiu
Cârța
0,21
0,67
2
2526
Sibiu
Cârțișoara
0,25
0,67
2
2527
Sibiu
Chirpăr
0,20
0,67
2
2528
Sibiu
Cisnădie
0,20
0,67
2
2529
Sibiu
Copșa Mică
0,20
0,67
2
2530
Sibiu
Cristian
0,20
0,67
2
2531
Sibiu
Dârlos
0,20
0,67
2
2532
Sibiu
Dumbrăveni
0,20
0,67
2
2533
Sibiu
Gura Râului
0,15
0,50
2
2534
Sibiu
Hoghilag
0,15
0,50
2
2535
Sibiu
Iacobeni
0,20
0,67
2
2536
Sibiu
Jina
0,15
0,50
2
2537
Sibiu
Laslea
0,20
0,67
2
2538
Sibiu
Loamneș
0,20
0,67
2
2539
Sibiu
Ludoș
0,15
0,50
2
2540
Sibiu
Marpod
0,20
0,67
2
2541
Sibiu
Mediaș
0,20
0,67
2
2542
Sibiu
Merghindeal
0,20
0,67
2
2543
Sibiu
Micăsasa
0,16
0,50
2
2544
Sibiu
Miercurea Sibiului
0,15
0,50
2
2545
Sibiu
Mihăileni
0,20
0,67
2
2546
Sibiu
Moșna
0,20
0,67
2
2547
Sibiu
Nocrich
0,20
0,67
2
2548
Sibiu
Ocna Sibiului
0,20
0,67
2
2549
Sibiu
Orlat
0,15
0,50
2
2550
Sibiu
Păuca
0,15
0,50
2
2551
Sibiu
Poiana Sibiului
0,15
0,50
2
2552
Sibiu
Poplaca
0,20
0,67
2
2553
Sibiu
Porumbacu de Jos
0,25
0,67
2
2554
Sibiu
Racovița
0,21
0,67
2
2555
Sibiu
Rășinari
0,20
0,67
2
2556
Sibiu
Râu Sadului
0,20
0,67
2
2557
Sibiu
Roșia
0,20
0,67
2
2558
Sibiu
Sadu
0,20
0,67
2
2559
Sibiu
Săliște
0,15
0,50
2
2560
Sibiu
Șeica Mare
0,20
0,67
2
2561
Sibiu
Șeica Mică
0,20
0,67
2
2562
Sibiu
Șelimbăr
0,20
0,67
2
2563
Sibiu
Sibiu
0,20
0,67
2
2564
Sibiu
Slimnic
0,20
0,67
2
2565
Sibiu
Șura Mare
0,20
0,67
2
2566
Sibiu
Șura Mică
0,20
0,67
2
2567
Sibiu
Tălmaciu
0,20
0,67
2
2568
Sibiu
Târnava
0,20
0,67
2
2569
Sibiu
Tilișca
0,15
0,50
2
2570
Sibiu
Turnu Roșu
0,21
0,67
2
2571
Sibiu
Valea Viilor
0,20
0,67
2
2572
Sibiu
Vurpăr
0,20
0,67
2
2573
Suceava
Adâncata
0,20
0,50
3
2574
Suceava
Arbore
0,18
0,50
3
2575
Suceava
Baia
0,23
0,67
3
2576
Suceava
Bălăceana
0,19
0,50
3
2577
Suceava
Bălcăuți
0,20
0,67
3
2578
Suceava
Berchișești
0,20
0,67
3
2579
Suceava
Bilca
0,20
0,50
3
2580
Suceava
Bogdănești
0,24
0,67
3
2581
Suceava
Boroaia
0,25
0,67
3
2582
Suceava
Bosanci
0,22
0,67
3
2583
Suceava
Botoșana
0,18
0,50
3
2584
Suceava
Breaza
0,12
0,33
3
2585
Suceava
Brodina
0,13
0,33
3
2586
Suceava
Broșteni
0,15
0,50
3
2587
Suceava
Bunești
0,23
0,67
3
2588
Suceava
Burla
0,18
0,50
3
2589
Suceava
Cacica
0,17
0,50
3
2590
Suceava
Cajvana
0,18
0,50
3
2591
Suceava
Calafindești
0,18
0,50
3
2592
Suceava
Câmpulung Moldovenesc
0,15
0,50
3
2593
Suceava
Capu Câmpului
0,20
0,67
3
2594
Suceava
Cârlibaba
0,10
0,33
3
2595
Suceava
Ciocănești
0,10
0,33
3
2596
Suceava
Ciprian Porumbescu
0,20
0,67
3
2597
Suceava
Comănești
0,18
0,50
3
2598
Suceava
Cornu Luncii
0,21
0,67
3
2599
Suceava
Coșna
0,10
0,33
3
2600
Suceava
Crucea
0,15
0,50
3
2601
Suceava
Dărmănești
0,19
0,50
3
2602
Suceava
Dolhasca
0,25
0,67
3
2603
Suceava
Dolhești
0,24
0,67
3
2604
Suceava
Dorna Candrenilor
0,10
0,33
3
2605
Suceava
Dorna-Arini
0,12
0,33
3
2606
Suceava
Dornești
0,20
0,67
3
2607
Suceava
Drăgoiești
0,20
0,67
3
2608
Suceava
Drăgușeni
0,26
0,83
3
2609
Suceava
Dumbrăveni
0,21
0,67
3
2610
Suceava
Fălticeni
0,23
0,67
3
2611
Suceava
Fântâna Mare
0,24
0,67
3
2612
Suceava
Fântânele
0,22
0,67
3
2613
Suceava
Forăști
0,25
0,83
3
2614
Suceava
Frasin
0,16
0,50
3
2615
Suceava
Frătăuții Noi
0,20
0,67
3
2616
Suceava
Frătăuții Vechi
0,20
0,67
3
2617
Suceava
Frumosu
0,15
0,50
3
2618
Suceava
Fundu Moldovei
0,11
0,33
3
2619
Suceava
Gălănești
0,20
0,67
3
2620
Suceava
Grămești
0,18
0,50
3
2621
Suceava
Grănicești
0,18
0,50
3
2622
Suceava
Gura Humorului
0,17
0,50
3
2623
Suceava
Hănțești
0,20
0,67
3
2624
Suceava
Hârtop
0,23
0,67
3
2625
Suceava
Horodnic de Jos
0,20
0,67
3
2626
Suceava
Horodnic de Sus
0,20
0,67
3
2627
Suceava
Horodniceni
0,21
0,67
3
2628
Suceava
Iacobeni
0,10
0,33
3
2629
Suceava
Iaslovăț
0,18
0,50
3
2630
Suceava
Ilișești
0,20
0,50
3
2631
Suceava
Ipotești
0,21
0,67
3
2632
Suceava
Izvoarele Sucevei
0,10
0,33
3
2633
Suceava
Liteni
0,23
0,67
3
2634
Suceava
Mălini
0,20
0,67
3
2635
Suceava
Mănăstirea Humorului
0,17
0,50
3
2636
Suceava
Marginea
0,17
0,50
3
2637
Suceava
Milișăuți
0,18
0,50
3
2638
Suceava
Mitocu Dragomirnei
0,19
0,50
3
2639
Suceava
Moara
0,21
0,67
3
2640
Suceava
Moldova-Sulița
0,10
0,33
3
2641
Suceava
Moldovița
0,15
0,50
3
2642
Suceava
Mușenița
0,20
0,67
3
2643
Suceava
Ostra
0,15
0,50
3
2644
Suceava
Păltinoasa
0,20
0,50
3
2645
Suceava
Panaci
0,11
0,33
3
2646
Suceava
Pârteștii de Jos
0,18
0,50
3
2647
Suceava
Pătrăuți
0,19
0,50
3
2648
Suceava
Poiana Stampei
0,10
0,33
3
2649
Suceava
Poieni-Solca
0,18
0,50
3
2650
Suceava
Pojorâta
0,12
0,33
3
2651
Suceava
Preutești
0,24
0,67
3
2652
Suceava
Putna
0,15
0,50
3
2653
Suceava
Rădășeni
0,23
0,67
3
2654
Suceava
Rădăuți
0,20
0,67
3
2655
Suceava
Râșca
0,22
0,67
3
2656
Suceava
Sadova
0,13
0,33
3
2657
Suceava
Salcea
0,21
0,67
3
2658
Suceava
Șaru Dornei
0,10
0,33
3
2659
Suceava
Satu Mare
0,20
0,67
3
2660
Suceava
Șcheia
0,20
0,67
3
2661
Suceava
Șerbăuți
0,18
0,50
3
2662
Suceava
Siminicea
0,20
0,67
3
2663
Suceava
Siret
0,20
0,67
3
2664
Suceava
Slatina
0,20
0,67
3
2665
Suceava
Solca
0,17
0,50
3
2666
Suceava
Straja
0,15
0,50
3
2667
Suceava
Stroiești
0,20
0,67
3
2668
Suceava
Stulpicani
0,17
0,50
3
2669
Suceava
Suceava
0,20
0,67
3
2670
Suceava
Sucevița
0,16
0,50
3
2671
Suceava
Todirești
0,19
0,50
3
2672
Suceava
Udești
0,22
0,67
3
2673
Suceava
Ulma
0,12
0,33
3
2674
Suceava
Vadu Moldovei
0,25
0,67
3
2675
Suceava
Valea Moldovei
0,20
0,67
3
2676
Suceava
Vama
0,15
0,50
3
2677
Suceava
Vatra Dornei
0,11
0,33
3
2678
Suceava
Vatra Moldoviței
0,15
0,50
3
2679
Suceava
Verești
0,22
0,67
3
2680
Suceava
Vicovu de Jos
0,16
0,50
3
2681
Suceava
Vicovu de Sus
0,16
0,50
3
2682
Suceava
Voitinel
0,17
0,50
3
2683
Suceava
Volovăț
0,20
0,50
3
2684
Suceava
Vulturești
0,23
0,67
3
2685
Suceava
Zamostea
0,18
0,50
3
2686
Suceava
Zvoriștea
0,19
0,50
3
2687
Teleorman
Alexandria
0,25
0,83
3
2688
Teleorman
Băbăița
0,27
0,83
3
2689
Teleorman
Balaci
0,27
0,83
3
2690
Teleorman
Beciu
0,21
0,67
3
2691
Teleorman
Beuca
0,26
0,83
3
2692
Teleorman
Blejești
0,31
0,83
3
2693
Teleorman
Bogdana
0,23
0,67
3
2694
Teleorman
Botoroaga
0,29
0,83
3
2695
Teleorman
Bragadiru
0,25
0,67
3
2696
Teleorman
Brânceni
0,24
0,67
3
2697
Teleorman
Bujoreni
0,29
0,83
3
2698
Teleorman
Bujoru
0,25
0,67
3
2699
Teleorman
Buzescu
0,25
0,83
3
2700
Teleorman
Călinești
0,26
0,83
3
2701
Teleorman
Călmățuiu
0,22
0,67
3
2702
Teleorman
Călmățuiu de Sus
0,23
0,67
3
2703
Teleorman
Cervenia
0,25
0,67
3
2704
Teleorman
Ciolănești
0,28
0,83
3
2705
Teleorman
Ciuperceni
0,25
0,83
3
2706
Teleorman
Conțești
0,25
0,67
3
2707
Teleorman
Cosmești
0,30
0,83
3
2708
Teleorman
Crângeni
0,22
0,67
3
2709
Teleorman
Crângu
0,22
0,67
3
2710
Teleorman
Crevenicu
0,30
0,83
3
2711
Teleorman
Didești
0,25
0,83
3
2712
Teleorman
Dobrotești
0,26
0,83
3
2713
Teleorman
Dracea
0,22
0,67
3
2714
Teleorman
Drăcșenei
0,25
0,83
3
2715
Teleorman
Drăgănești de Vede
0,25
0,83
3
2716
Teleorman
Drăgănești-Vlașca
0,28
0,83
3
2717
Teleorman
Fântânele
0,23
0,67
3
2718
Teleorman
Frăsinet
0,28
0,83
3
2719
Teleorman
Frumoasa
0,25
0,67
3
2720
Teleorman
Furculești
0,23
0,67
3
2721
Teleorman
Gălăteni
0,29
0,83
3
2722
Teleorman
Gratia
0,33
0,83
3
2723
Teleorman
Islaz
0,20
0,67
3
2724
Teleorman
Izvoarele
0,24
0,67
3
2725
Teleorman
Lisa
0,22
0,67
3
2726
Teleorman
Lița
0,21
0,67
3
2727
Teleorman
Lunca
0,21
0,67
3
2728
Teleorman
Măgura
0,26
0,83
3
2729
Teleorman
Măldăeni
0,24
0,67
3
2730
Teleorman
Mârzănești
0,26
0,83
3
2731
Teleorman
Mavrodin
0,25
0,83
3
2732
Teleorman
Mereni
0,30
0,83
3
2733
Teleorman
Moșteni
0,29
0,83
3
2734
Teleorman
Nanov
0,25
0,83
3
2735
Teleorman
Năsturelu
0,25
0,67
3
2736
Teleorman
Necșești
0,27
0,83
3
2737
Teleorman
Nenciulești
0,25
0,83
3
2738
Teleorman
Olteni
0,27
0,83
3
2739
Teleorman
Orbeasca
0,26
0,83
3
2740
Teleorman
Peretu
0,25
0,83
3
2741
Teleorman
Piatra
0,23
0,67
3
2742
Teleorman
Pietroșani
0,25
0,67
3
2743
Teleorman
Plopii-Slăvitești
0,21
0,67
3
2744
Teleorman
Plosca
0,25
0,83
3
2745
Teleorman
Poeni
0,32
0,83
3
2746
Teleorman
Poroschia
0,25
0,83
3
2747
Teleorman
Purani
0,32
0,83
3
2748
Teleorman
Putineiu
0,22
0,67
3
2749
Teleorman
Rădoiești
0,26
0,83
3
2750
Teleorman
Răsmirești
0,26
0,83
3
2751
Teleorman
Roșiori de Vede
0,25
0,83
3
2752
Teleorman
Săceni
0,26
0,83
3
2753
Teleorman
Saelele
0,21
0,67
3
2754
Teleorman
Salcia
0,22
0,67
3
2755
Teleorman
Sârbeni
0,34
0,83
3
2756
Teleorman
Scrioaștea
0,25
0,83
3
2757
Teleorman
Scurtu Mare
0,30
0,83
3
2758
Teleorman
Seaca
0,21
0,67
3
2759
Teleorman
Segarcea-Vale
0,21
0,67
3
2760
Teleorman
Sfințești
0,26
0,83
3
2761
Teleorman
Siliștea
0,31
0,83
3
2762
Teleorman
Siliștea-Gumești
0,28
0,83
3
2763
Teleorman
Slobozia Mândra
0,21
0,67
3
2764
Teleorman
Smârdioasa
0,24
0,67
3
2765
Teleorman
Stejaru
0,25
0,83
3
2766
Teleorman
Ștorobăneasa
0,25
0,67
3
2767
Teleorman
Suhaia
0,23
0,67
3
2768
Teleorman
Talpa
0,29
0,83
3
2769
Teleorman
Tătărăștii de Jos
0,29
0,83
3
2770
Teleorman
Tătărăștii de Sus
0,29
0,83
3
2771
Teleorman
Țigănești
0,24
0,67
3
2772
Teleorman
Traian
0,21
0,67
3
2773
Teleorman
Trivalea-Moșteni
0,28
0,83
3
2774
Teleorman
Troianul
0,23
0,67
3
2775
Teleorman
Turnu Magurele
0,21
0,67
3
2776
Teleorman
Uda-Clocociov
0,21
0,67
3
2777
Teleorman
Vârtoape
0,27
0,83
3
2778
Teleorman
Vedea
0,25
0,83
3
2779
Teleorman
Videle
0,31
0,83
3
2780
Teleorman
Viișoara
0,23
0,67
3
2781
Teleorman
Vitănești
0,26
0,83
3
2782
Teleorman
Zâmbreasca
0,27
0,83
3
2783
Teleorman
Zimnicea
0,24
0,67
3
2784
Timiș
Balinț
0,16
0,50
2
2785
Timiș
Banloc
0,25
0,83
2
2786
Timiș
Bara
0,15
0,50
2
2787
Timiș
Bârna
0,15
0,50
2
2788
Timiș
Beba Veche
0,20
0,67
2
2789
Timiș
Becicherecu Mic
0,20
0,67
2
2790
Timiș
Belinț
0,17
0,50
2
2791
Timiș
Bethausen
0,15
0,50
2
2792
Timiș
Biled
0,20
0,67
2
2793
Timiș
Birda
0,20
0,67
2
2794
Timiș
Bogda
0,18
0,50
2
2795
Timiș
Boldur
0,18
0,50
2
2796
Timiș
Brestovăț
0,17
0,50
2
2797
Timiș
Bucovăț
0,20
0,67
2
2798
Timiș
Buziaș
0,19
0,50
2
2799
Timiș
Cărpiniș
0,20
0,67
2
2800
Timiș
Cenad
0,20
0,67
2
2801
Timiș
Cenei
0,20
0,67
2
2802
Timiș
Checea
0,20
0,67
2
2803
Timiș
Chevereșu Mare
0,19
0,50
2
2804
Timiș
Ciacova
0,25
0,83
2
2805
Timiș
Comloșu Mare
0,20
0,67
2
2806
Timiș
Coșteiu
0,16
0,50
2
2807
Timiș
Criciova
0,16
0,50
2
2808
Timiș
Curtea
0,10
0,33
2
2809
Timiș
Darova
0,19
0,50
2
2810
Timiș
Denta
0,20
0,67
2
2811
Timiș
Deta
0,20
0,67
2
2812
Timiș
Dudeștii Noi
0,20
0,67
2
2813
Timiș
Dudeștii Vechi
0,20
0,67
2
2814
Timiș
Dumbrava
0,13
0,33
2
2815
Timiș
Dumbrăvița
0,20
0,67
2
2816
Timiș
Făget
0,11
0,33
2
2817
Timiș
Fârdea
0,13
0,33
2
2818
Timiș
Fibiș
0,20
0,67
2
2819
Timiș
Foeni
0,20
0,67
2
2820
Timiș
Gătaia
0,20
0,50
2
2821
Timiș
Gavojdia
0,17
0,50
2
2822
Timiș
Ghilad
0,25
0,83
2
2823
Timiș
Ghiroda
0,20
0,67
2
2824
Timiș
Ghizela
0,17
0,50
2
2825
Timiș
Giarmata
0,20
0,67
2
2826
Timiș
Giera
0,25
0,83
2
2827
Timiș
Giroc
0,20
0,67
2
2828
Timiș
Giulvăz
0,25
0,83
2
2829
Timiș
Gottlob
0,20
0,67
2
2830
Timiș
Iecea Mare
0,20
0,67
2
2831
Timiș
Jamu Mare
0,20
0,50
2
2832
Timiș
Jebel
0,25
0,83
2
2833
Timiș
Jimbolia
0,20
0,67
2
2834
Timiș
Lenauheim
0,20
0,67
2
2835
Timiș
Liebling
0,20
0,67
2
2836
Timiș
Livezile
0,25
0,83
2
2837
Timiș
Lovrin
0,20
0,67
2
2838
Timiș
Lugoj
0,16
0,50
2
2839
Timiș
Mănăștiur
0,15
0,50
2
2840
Timiș
Margina
0,10
0,33
2
2841
Timiș
Mașloc
0,20
0,67
2
2842
Timiș
Moravița
0,20
0,67
2
2843
Timiș
Moșnița Nouă
0,20
0,67
2
2844
Timiș
Nădrag
0,15
0,50
2
2845
Timiș
Nițchidorf
0,20
0,50
2
2846
Timiș
Ohaba Lungă
0,15
0,50
2
2847
Timiș
Orțișoara
0,20
0,67
2
2848
Timiș
Otelec
0,20
0,67
2
2849
Timiș
Pădureni
0,25
0,83
2
2850
Timiș
Parța
0,25
0,83
2
2851
Timiș
Peciu Nou
0,25
0,83
2
2852
Timiș
Periam
0,20
0,67
2
2853
Timiș
Pesac
0,20
0,67
2
2854
Timiș
Pietroasa
0,11
0,33
2
2855
Timiș
Pișchia
0,20
0,67
2
2856
Timiș
Racovița
0,19
0,50
2
2857
Timiș
Recaș
0,19
0,50
2
2858
Timiș
Remetea Mare
0,20
0,67
2
2859
Timiș
Săcălaz
0,20
0,67
2
2860
Timiș
Sacoșu Turcesc
0,20
0,67
2
2861
Timiș
Șag
0,25
0,83
2
2862
Timiș
Sânandrei
0,20
0,67
2
2863
Timiș
Șandra
0,20
0,67
2
2864
Timiș
Sânmihaiu Român
0,25
0,67
2
2865
Timiș
Sânnicolau Mare
0,20
0,67
2
2866
Timiș
Sânpetru Mare
0,20
0,67
2
2867
Timiș
Saravale
0,20
0,67
2
2868
Timiș
Satchinez
0,20
0,67
2
2869
Timiș
Secaș
0,16
0,50
2
2870
Timiș
Știuca
0,18
0,50
2
2871
Timiș
Teremia Mare
0,20
0,67
2
2872
Timiș
Timișoara
0,20
0,67
2
2873
Timiș
Tomești
0,12
0,33
2
2874
Timiș
Tomnatic
0,20
0,67
2
2875
Timiș
Topolovățu Mare
0,18
0,50
2
2876
Timiș
Tormac
0,20
0,50
2
2877
Timiș
Traian Vuia
0,15
0,50
2
2878
Timiș
Uivar
0,20
0,67
2
2879
Timiș
Vălcani
0,20
0,67
2
2880
Timiș
Variaș
0,20
0,67
2
2881
Timiș
Victor Vlad Delamarina
0,18
0,50
2
2882
Timiș
Voiteg
0,20
0,67
2
2883
Tulcea
Babadag
0,25
0,67
3
2884
Tulcea
Baia
0,25
0,67
3
2885
Tulcea
Beidaud
0,26
0,67
3
2886
Tulcea
Beștepe
0,24
0,67
3
2887
Tulcea
C,A, Rosetti
0,20
0,67
3
2888
Tulcea
Carcaliu
0,35
0,83
3
2889
Tulcea
Casimcea
0,28
0,67
3
2890
Tulcea
Ceamurlia de Jos
0,24
0,67
3
2891
Tulcea
Ceatalchioi
0,27
0,67
3
2892
Tulcea
Cerna
0,32
0,83
3
2893
Tulcea
Chilia Veche
0,21
0,67
3
2894
Tulcea
Ciucurova
0,29
0,67
3
2895
Tulcea
Crișan
0,20
0,67
3
2896
Tulcea
Dăeni
0,31
0,83
3
2897
Tulcea
Dorobanțu
0,31
0,83
3
2898
Tulcea
Frecăței
0,28
0,67
3
2899
Tulcea
Greci
0,34
0,83
3
2900
Tulcea
Grindu
0,36
1,00
3
2901
Tulcea
Hamcearca
0,32
0,83
3
2902
Tulcea
Horia
0,30
0,83
3
2903
Tulcea
I,C,Brătianu
0,38
1,00
3
2904
Tulcea
Isaccea
0,32
0,83
3
2905
Tulcea
Izvoarele
0,28
0,67
3
2906
Tulcea
Jijila
0,37
1,00
3
2907
Tulcea
Jurilovca
0,25
0,67
3
2908
Tulcea
Luncavița
0,34
0,83
3
2909
Tulcea
Măcin
0,36
0,83
3
2910
Tulcea
Mahmudia
0,23
0,67
3
2911
Tulcea
Maliuc
0,23
0,67
3
2912
Tulcea
Mihai Bravu
0,27
0,67
3
2913
Tulcea
Mihail Kogălniceanu
0,26
0,67
3
2914
Tulcea
Murighiol
0,22
0,67
3
2915
Tulcea
Nalbant
0,28
0,67
3
2916
Tulcea
Niculițel
0,31
0,83
3
2917
Tulcea
Nufăru
0,25
0,67
3
2918
Tulcea
Ostrov
0,32
0,83
3
2919
Tulcea
Pardina
0,24
0,67
3
2920
Tulcea
Peceneaga
0,33
0,83
3
2921
Tulcea
Sarichioi
0,25
0,67
3
2922
Tulcea
Sfântu Gheorghe
0,20
0,67
3
2923
Tulcea
Slava Cercheză
0,27
0,67
3
2924
Tulcea
Smârdan
0,38
1,00
3
2925
Tulcea
Somova
0,28
0,83
3
2926
Tulcea
Stejaru
0,27
0,67
3
2927
Tulcea
Sulina
0,20
0,67
3
2928
Tulcea
Topolog
0,29
0,67
3
2929
Tulcea
Tulcea
0,26
0,67
3
2930
Tulcea
Turcoaia
0,34
0,83
3
2931
Tulcea
Văcăreni
0,36
0,83
3
2932
Tulcea
Valea Nucarilor
0,24
0,67
3
2933
Tulcea
Valea Teilor
0,30
0,83
3
2934
Vâlcea
Alunu
0,20
0,67
3
2935
Vâlcea
Amărăști
0,25
0,67
3
2936
Vâlcea
Băbeni
0,27
0,67
3
2937
Vâlcea
Băile Govora
0,26
0,67
3
2938
Vâlcea
Băile Olănești
0,25
0,67
3
2939
Vâlcea
Bălcești
0,21
0,67
3
2940
Vâlcea
Bărbătești
0,25
0,67
3
2941
Vâlcea
Berbești
0,21
0,67
3
2942
Vâlcea
Berislăvești
0,28
0,83
3
2943
Vâlcea
Boișoara
0,25
0,83
3
2944
Vâlcea
Brezoi
0,23
0,67
3
2945
Vâlcea
Budești
0,29
0,83
3
2946
Vâlcea
Bujoreni
0,28
0,83
3
2947
Vâlcea
Bunești
0,26
0,67
3
2948
Vâlcea
Câineni
0,25
0,67
3
2949
Vâlcea
Călimănești
0,27
0,83
3
2950
Vâlcea
Cernișoara
0,23
0,67
3
2951
Vâlcea
Copăceni
0,23
0,67
3
2952
Vâlcea
Costești
0,23
0,67
3
2953
Vâlcea
Crețeni
0,24
0,67
3
2954
Vâlcea
Dăești
0,29
0,83
3
2955
Vâlcea
Dănicei
0,29
0,83
3
2956
Vâlcea
Diculești
0,21
0,67
3
2957
Vâlcea
Drăgășani
0,24
0,67
3
2958
Vâlcea
Drăgoești
0,27
0,67
3
2959
Vâlcea
Fârțățești
0,22
0,67
3
2960
Vâlcea
Făurești
0,21
0,67
3
2961
Vâlcea
Frâncești
0,26
0,67
3
2962
Vâlcea
Galicea
0,27
0,67
3
2963
Vâlcea
Ghioroiu
0,20
0,67
3
2964
Vâlcea
Glăvile
0,25
0,67
3
2965
Vâlcea
Golești
0,30
0,83
3
2966
Vâlcea
Grădiștea
0,21
0,67
3
2967
Vâlcea
Gușoeni
0,24
0,67
3
2968
Vâlcea
Horezu
0,22
0,67
3
2969
Vâlcea
Ionești
0,26
0,67
3
2970
Vâlcea
Lăcusteni
0,21
0,67
3
2971
Vâlcea
Lădești
0,24
0,67
3
2972
Vâlcea
Laloșu
0,21
0,67
3
2973
Vâlcea
Lăpușata
0,23
0,67
3
2974
Vâlcea
Livezi
0,21
0,67
3
2975
Vâlcea
Lungești
0,23
0,67
3
2976
Vâlcea
Măciuca
0,23
0,67
3
2977
Vâlcea
Mădulari
0,23
0,67
3
2978
Vâlcea
Malaia
0,20
0,67
3
2979
Vâlcea
Măldărești
0,23
0,67
3
2980
Vâlcea
Mateești
0,21
0,67
3
2981
Vâlcea
Mihăești
0,27
0,67
3
2982
Vâlcea
Milcoiu
0,30
0,83
3
2983
Vâlcea
Mitrofani
0,25
0,67
3
2984
Vâlcea
Muereasca
0,27
0,83
3
2985
Vâlcea
Nicolae Bălcescu
0,29
0,83
3
2986
Vâlcea
Ocnele Mari
0,27
0,83
3
2987
Vâlcea
Olanu
0,27
0,67
3
2988
Vâlcea
Orlești
0,26
0,67
3
2989
Vâlcea
Oteșani
0,24
0,67
3
2990
Vâlcea
Păușești
0,25
0,67
3
2991
Vâlcea
Păusești-Măglași
0,27
0,67
3
2992
Vâlcea
Perișani
0,25
0,83
3
2993
Vâlcea
Pesceana
0,25
0,67
3
2994
Vâlcea
Pietrari
0,25
0,67
3
2995
Vâlcea
Popești
0,25
0,67
3
2996
Vâlcea
Prundeni
0,25
0,67
3
2997
Vâlcea
Racovița
0,25
0,83
3
2998
Vâlcea
Râmnicu Vâlcea
0,28
0,83
3
2999
Vâlcea
Roești
0,24
0,67
3
3000
Vâlcea
Roșiile
0,22
0,67
3
3001
Vâlcea
Runcu
0,29
0,83
3
3002
Vâlcea
Sălătrucel
0,27
0,83
3
3003
Vâlcea
Scundu
0,26
0,67
3
3004
Vâlcea
Sinești
0,21
0,67
3
3005
Vâlcea
Șirineasa
0,26
0,67
3
3006
Vâlcea
Slătioara
0,21
0,67
3
3007
Vâlcea
Stănești
0,24
0,67
3
3008
Vâlcea
Ștefănești
0,23
0,67
3
3009
Vâlcea
Stoenești
0,26
0,67
3
3010
Vâlcea
Stoilești
0,28
0,83
3
3011
Vâlcea
Stroești
0,22
0,67
3
3012
Vâlcea
Șușani
0,22
0,67
3
3013
Vâlcea
Sutești
0,24
0,67
3
3014
Vâlcea
Tetoiu
0,22
0,67
3
3015
Vâlcea
Titești
0,25
0,83
3
3016
Vâlcea
Tomșani
0,24
0,67
3
3017
Vâlcea
Vaideeni
0,20
0,67
3
3018
Vâlcea
Valea Mare
0,22
0,67
3
3019
Vâlcea
Vlădești
0,28
0,83
3
3020
Vâlcea
Voicești
0,24
0,67
3
3021
Vâlcea
Voineasa
0,20
0,67
3
3022
Vâlcea
Zătreni
0,21
0,67
3
3023
Vaslui
Albești
0,36
1,00
3
3024
Vaslui
Alexandru Vlahuță
0,40
1,00
3
3025
Vaslui
Arsura
0,30
0,83
3
3026
Vaslui
Băcani
0,41
1,17
3
3027
Vaslui
Băcești
0,35
1,00
3
3028
Vaslui
Bălteni
0,35
1,00
3
3029
Vaslui
Banca
0,39
1,00
3
3030
Vaslui
Bârlad
0,42
1,17
3
3031
Vaslui
Berezeni
0,33
1,00
3
3032
Vaslui
Blăgești
0,39
1,00
3
3033
Vaslui
Bogdana
0,38
1,00
3
3034
Vaslui
Bogdănești
0,39
1,00
3
3035
Vaslui
Bogdănița
0,40
1,00
3
3036
Vaslui
Boțești
0,30
0,83
3
3037
Vaslui
Bunești-Averești
0,30
0,83
3
3038
Vaslui
Ciocani
0,44
1,17
3
3039
Vaslui
Codăești
0,30
0,83
3
3040
Vaslui
Coroiești
0,44
1,17
3
3041
Vaslui
Costești
0,37
1,00
3
3042
Vaslui
Cozmești
0,36
1,00
3
3043
Vaslui
Crețești
0,31
1,00
3
3044
Vaslui
Dănești
0,31
0,83
3
3045
Vaslui
Deleni
0,36
1,00
3
3046
Vaslui
Delești
0,36
1,00
3
3047
Vaslui
Dimitrie Cantemir
0,32
1,00
3
3048
Vaslui
Dodești
0,37
1,00
3
3049
Vaslui
Dragomirești
0,39
1,00
3
3050
Vaslui
Drânceni
0,30
0,83
3
3051
Vaslui
Duda-Epureni
0,30
0,83
3
3052
Vaslui
Dumești
0,35
1,00
3
3053
Vaslui
Epureni
0,38
1,00
3
3054
Vaslui
Fălciu
0,34
1,00
3
3055
Vaslui
Ferești
0,32
1,00
3
3056
Vaslui
Fruntișeni
0,41
1,17
3
3057
Vaslui
Găgești
0,35
1,00
3
3058
Vaslui
Gârceni
0,37
1,00
3
3059
Vaslui
Gherghești
0,40
1,00
3
3060
Vaslui
Grivița
0,43
1,17
3
3061
Vaslui
Hoceni
0,33
1,00
3
3062
Vaslui
Huși
0,30
0,83
3
3063
Vaslui
Iana
0,42
1,17
3
3064
Vaslui
Ibănești
0,41
1,17
3
3065
Vaslui
Ivănești
0,38
1,00
3
3066
Vaslui
Ivești
0,45
1,17
3
3067
Vaslui
Laza
0,36
1,00
3
3068
Vaslui
Lipovăț
0,37
1,00
3
3069
Vaslui
Lunca Banului
0,30
0,83
3
3070
Vaslui
Mălușteni
0,39
1,00
3
3071
Vaslui
Miclești
0,30
0,83
3
3072
Vaslui
Muntenii de Jos
0,35
1,00
3
3073
Vaslui
Muntenii de Sus
0,33
1,00
3
3074
Vaslui
Murgeni
0,36
1,00
3
3075
Vaslui
Negrești
0,33
1,00
3
3076
Vaslui
Oltenești
0,34
1,00
3
3077
Vaslui
Oșești
0,35
1,00
3
3078
Vaslui
Pădureni
0,30
0,83
3
3079
Vaslui
Perieni
0,43
1,17
3
3080
Vaslui
Pochidia
0,46
1,17
3
3081
Vaslui
Pogana
0,43
1,17
3
3082
Vaslui
Pogonești
0,46
1,17
3
3083
Vaslui
Poienești
0,38
1,00
3
3084
Vaslui
Puiești
0,42
1,17
3
3085
Vaslui
Pungești
0,37
1,00
3
3086
Vaslui
Pușcași
0,36
1,00
3
3087
Vaslui
Rafaila
0,35
1,00
3
3088
Vaslui
Rebricea
0,32
1,00
3
3089
Vaslui
Roșiești
0,36
1,00
3
3090
Vaslui
Solești
0,31
1,00
3
3091
Vaslui
Stănilești
0,30
0,83
3
3092
Vaslui
Ștefan cel Mare
0,34
1,00
3
3093
Vaslui
Șuletea
0,37
1,00
3
3094
Vaslui
Tăcuta
0,29
0,83
3
3095
Vaslui
Tanacu
0,33
1,00
3
3096
Vaslui
Tătărăni
0,31
0,83
3
3097
Vaslui
Todirești
0,34
1,00
3
3098
Vaslui
Tutova
0,46
1,17
3
3099
Vaslui
Văleni
0,32
1,00
3
3100
Vaslui
Vaslui
0,34
1,00
3
3101
Vaslui
Vetrișoaia
0,30
1,00
3
3102
Vaslui
Viișoara
0,36
1,00
3
3103
Vaslui
Vinderei
0,41
1,17
3
3104
Vaslui
Voinești
0,40
1,00
3
3105
Vaslui
Vulturești
0,34
1,00
3
3106
Vaslui
Vutcani
0,35
1,00
3
3107
Vaslui
Zăpodeni
0,33
1,00
3
3108
Vaslui
Zorleni
0,41
1,17
3
3109
Vrancea
Adjud
0,50
1,33
3
3110
Vrancea
Andreiașu de Jos
0,50
1,33
3
3111
Vrancea
Bălești
0,50
1,17
3
3112
Vrancea
Bârsești
0,46
1,33
3
3113
Vrancea
Biliești
0,50
1,17
3
3114
Vrancea
Boghești
0,47
1,17
3
3115
Vrancea
Bolotești
0,50
1,33
3
3116
Vrancea
Bordești
0,50
1,33
3
3117
Vrancea
Broșteni
0,50
1,33
3
3118
Vrancea
Câmpineanca
0,50
1,33
3
3119
Vrancea
Câmpuri
0,43
1,33
3
3120
Vrancea
Cârligele
0,50
1,33
3
3121
Vrancea
Chiojdeni
0,50
1,33
3
3122
Vrancea
Ciorăști
0,50
1,17
3
3123
Vrancea
Corbița
0,49
1,17
3
3124
Vrancea
Cotești
0,50
1,33
3
3125
Vrancea
Dumbrăveni
0,50
1,33
3
3126
Vrancea
Dumitrești
0,50
1,33
3
3127
Vrancea
Fitionești
0,50
1,33
3
3128
Vrancea
Focșani
0,50
1,33
3
3129
Vrancea
Garoafa
0,50
1,33
3
3130
Vrancea
Golești
0,50
1,33
3
3131
Vrancea
Gologanu
0,50
1,17
3
3132
Vrancea
Gugești
0,50
1,33
3
3133
Vrancea
Gura Caliței
0,50
1,33
3
3134
Vrancea
Homocea
0,50
1,33
3
3135
Vrancea
Jariștea
0,50
1,33
3
3136
Vrancea
Jitia
0,50
1,33
3
3137
Vrancea
Măicănești
0,50
1,17
3
3138
Vrancea
Mărășești
0,50
1,33
3
3139
Vrancea
Mera
0,50
1,33
3
3140
Vrancea
Milcovul
0,50
1,17
3
3141
Vrancea
Movilița
0,50
1,33
3
3142
Vrancea
Nănești
0,49
1,17
3
3143
Vrancea
Năruja
0,49
1,33
3
3144
Vrancea
Negrilești
0,45
1,33
3
3145
Vrancea
Nereju
0,48
1,33
3
3146
Vrancea
Nistorești
0,44
1,33
3
3147
Vrancea
Obrejița
0,50
1,33
3
3148
Vrancea
Odobești
0,50
1,33
3
3149
Vrancea
Paltin
0,49
1,33
3
3150
Vrancea
Panciu
0,50
1,33
3
3151
Vrancea
Păulești
0,42
1,33
3
3152
Vrancea
Păunești
0,50
1,33
3
3153
Vrancea
Ploscuțeni
0,50
1,33
3
3154
Vrancea
Poiana Cristei
0,50
1,33
3
3155
Vrancea
Popești
0,50
1,33
3
3156
Vrancea
Pufești
0,50
1,33
3
3157
Vrancea
Răcoasa
0,47
1,33
3
3158
Vrancea
Răstoaca
0,50
1,17
3
3159
Vrancea
Reghiu
0,50
1,33
3
3160
Vrancea
Ruginești
0,50
1,33
3
3161
Vrancea
Sihlea
0,50
1,33
3
3162
Vrancea
Slobozia Bradului
0,50
1,33
3
3163
Vrancea
Slobozia Ciorăști
0,50
1,33
3
3164
Vrancea
Soveja
0,42
1,33
3
3165
Vrancea
Spulber
0,50
1,33
3
3166
Vrancea
Străoane
0,50
1,33
3
3167
Vrancea
Suraia
0,50
1,17
3
3168
Vrancea
Tâmboești
0,50
1,33
3
3169
Vrancea
Tănăsoaia
0,49
1,17
3
3170
Vrancea
Tătăranu
0,50
1,17
3
3171
Vrancea
Țifești
0,50
1,33
3
3172
Vrancea
Tulnici
0,42
1,33
3
3173
Vrancea
Urechești
0,50
1,33
3
3174
Vrancea
Valea Sării
0,49
1,33
3
3175
Vrancea
Vânători
0,50
1,33
3
3176
Vrancea
Vârteșcoiu
0,50
1,33
3
3177
Vrancea
Vidra
0,50
1,33
3
3178
Vrancea
Vintileasca
0,50
1,33
3
3179
Vrancea
Vizantea-Livezi
0,46
1,33
3
3180
Vrancea
Vrâncioaia
0,47
1,33
3
3181
Vrancea
Vulturu
0,50
1,17
3
ANEXA B
Parametrii funcțiilor de fragilitate seismică (normativă)
(1) Valorile parametrilor funcțiilor de fragilitate seismică pentru fiecare tipologie structurală sunt date în Tabelul B.1.Tabelul B.1 Valorile parametrilor funcțiilor de fragilitate seismică
ANEXA C
Exemple de calcul pentru evaluarea riscului seismic (informativă)
C.1.
Evaluarea riscului seismic pentru o clădire de locuit multi-familială amplasată în municipiul IașiHazardul seismic
Pentru municipiul Iași și pentru cutremurul de scenariu II, valoarea PGA_10%/50 din Tabelul A.1, Anexa A este 0,26g și panta curbei de hazard seismic k este egală cu 3. Valorile corespunzătoare cutremurelor de scenariu I și III sunt determinate cu relațiile (2.5) și (2.6):
Expunerea seismică
Se consideră o clădire amplasată în municipiul Iași construită în anul 1986 cu structura în cadre de beton armat având S+P+4E cu funcțiunea de locuințe multi-familiale.
Conform prevederilor de la 3.2, clădirile sunt codificate în funcție de anul construcției, tipul sistemului structural, regimul de înălțime și funcțiune. Astfel, clădirea considerată este codificată a4-s4-h2-f1.
Fragilitatea seismică
Funcția de fragilitate P[≥ s_a,t_s│PGA] exprimă probabilitatea condiționată de a fi cel puțin în starea de avariere sa pentru tipologia structurală t_s, în funcție de valoarea de vârf a accelerației terenului PGA, și se exprimă folosind relația (4.1):
Tabelul C.1 Parametrii funcției de fragilitate
Înlocuind valorile din Tabelul C.1 în relația (4.1) se obțin funcțiile de fragilitate pentru clădirea codificată a4-s4-h4 amplasată în municipiul Iași. Acestea sunt reprezentate în Figura C.1.
Figura C.1 Funcții de fragilitate pentru cele patru stări de avariereRiscul seismic
Pentru clădirea construită în anul 1986 cu structura în cadre de beton armat având S+P+4E cu funcțiunea de locuințe multi-familiale codificată a4-s4-h2-f1 și amplasată în municipiul Iași se consideră următoarele date de intrare pentru utilizarea funcțiilor de fragilitate seismică:– Cutremure de scenariu:
I.
PGA_20%/50 = 0,20 g
II.
PGA_10%/50 = 0,26 g
III.
PGA_5%/50 = 0,33 g
Folosind parametrii funcției de fragilitate din Figura C.1 se determină probabilitățile stărilor de avariere după cum urmează:
a.
Pentru starea de avariere ușoară (sa=U), se înlocuiesc în relația (4.2) valorile
b.
Pentru cutremurul de scenariu I se înlocuiește valoarea PGA cu PGA_20%/50 = 0,20g.
c.
Pentru cutremurul de scenariu II se înlocuiește valoarea PGA cu PGA_10%/50 = 0,26g.
d.
Pentru cutremurul de scenariu III se înlocuiește valoarea PGA cu PGA_20%/50 = 0,33g.
e.
Se calculează P[≥ U,t_s│PGA] pentru valorile PGA corespunzătoare celor trei scenarii. Se obțin următoarele valori:
Tabelul C.2 Valori ale probabilității de a fi cel puțin în starea de avariere ușoară
Cutremurul de scenariu
PGA, ‘g
P[≥ U,t_s│PGA]
I
0,20
0,804
II
0,26
0,891
III
0,33
0,944
Tabelul C.3 Valori ale probabilității de a fi cel puțin în starea de avariere moderată
Cutremurul de scenariu
PGA, ‘g
P[≥ M,t_s│PGA]
I
0,20
0,304
II
0,26
0,453
III
0,33
0,604
Tabelul C.4 Valori ale probabilității de a fi cel puțin în starea de avariere extinsă
Cutremurul de scenariu
PGA, ‘g
P[≥ E,t_s│PGA]
I
0,20
0,127
II
0,26
0,235
III
0,33
0,374
Tabelul C.5 Valori ale probabilității de a fi în starea de avariere completă
Cutremurul de scenariu
PGA, ‘g
P[C,t_s│PGA]
I
0,20
0,036
II
0,26
0,082
III
0,33
0,159
Folosind relațiile (5.1), (5.2), (5.3), (5.4) și (5.5) și rezultatele din Tabelul C.2, Tabelul C.3, Tabelul C.4 și Tabelul C.5 se obțin probabilitățile de a fi în una dintre cele patru stări de avariere, după cum urmează:– Pobabilitatea de a fi neavariată:
P[N,t_s│PGA] = 1 - P[≥ U,t_s│PGA]
– Probabilitatea de a fi în starea de avariere ușoară:
P[U,t_s│PGA] = P[≥ U,t_s│PGA] - P[≥ M,t_s│PGA]
– Probabilitatea de a fi în starea de avariere moderată:
P[M,t_s│PGA] = P[≥ M,t_s│PGA] - P[≥ E,t_s│PGA]
– Probabilitatea de a fi în starea de avariere extinsă:
P[E,t_s│PGA] = P[≥ E,t_s│PGA] - P[C,t_s│PGA]
– Probabilitatea de a fi în starea de avariere completă:
P[C,t_s│PGA] = P[C,t_s│PGA]
Rezultatele sunt sintetizate în tabelul C.6.
Tabelul C.6 Valori ale probabilității de a fi în diferite stări de avariere
Cutremurul de scenariu
PGA
P[N,t_s│PGA]
P[U,t_s│PGA]
P[M,t_s│PGA]
P[E,t_s│PGA]
P[C,t_s│PGA]
I
0,20
0,196
0,500
0,177
0,090
0,036
II
0,26
0,109
0,438
0,219
0,152
0,082
III
0,33
0,056
0,340
0,230
0,215
0,159
Cele patru stări de avariere împreună cu starea neavariată constituie o mulțime completă de evenimente disjuncte, deci suma probabilităților pe fiecare linie din Tabelul C.6, este egală cu unitatea, valoare care corespunde probabilității evenimentului sigur.
Conform prevederilor paragrafului 5.2, (1), stările așteptate de avariere sunt ușoară pentru cutremurul de scenariu I și moderată pentru cutremurele de scenariu II și III.
Pentru clădirea construită în anul 1986 cu structura în cadre de beton armat având S+P+4E cu funcțiunea de locuințe multi-familiale codificată a4-s4-h2-f1 și amplasată în municipiul Iași probabilitățile de a fi într-una dintre cele patru stări de avariere pentru cele trei cutremurul de scenariu sunt date în Tabelul C.6. Valorile relative ale pierderilor economice directe asociate celor patru stări de avariere sunt date în Tabelul 5.1.
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– pentru cutremurul de scenariu I– pentru cutremurul de scenariu II– pentru cutremurul de scenariu III
Costul total de înlocuire al clădirii CT_înloc,clădire se determină înmulțind aria desfășurată a clădirii A_desf,clădire cu costul de înlocuire C_înloc,clădire/mp pe metru pătrat al acesteia corelat cu funcțiunea clădirii. Conform datelor din Tabelul 5.2, pentru o clădire cu funcțiunea de locuințe multi-familiale, costul de înlocuire pe metru pătrat este 1600 Euro. Considerând că aria desfășurată a clădirii este de 1400 mp, costul total de înlocuire al clădirii este calculat cu relația (5.11):
CT_înloc,clădire = A_desf,clădire x C_înloc,clădire/mp = 1400 x 1600 = 2.240.000 Euro
– pentru cutremurul de scenariu I:– pentru cutremurul de scenariu II:– pentru cutremurul de scenariu III:
C.2.
Evaluarea riscului seismic pentru o clădire cu funcțiune administrativă și de birouri amplasată în municipiul Târgu-MureșHazardul seismic
Pentru municipiul Tărgu-Mureș și pentru cutremurul de scenariu II, valoarea PGA_10%/50 din Tabelul A.1, Anexa A este 0,15g și panta curbei de hazard seismic k este egală cu 2. Valorile corespunzătoare scenariilor I și III sunt determinate cu relațiile (2.5) și (2.6)::
Expunerea seismică
Se consideră o clădire amplasată în municipiul Târgu-Mureș construită în anul 1966 cu structura din zidărie nearmată și planșee rigide la acțiuni în planul lor având P+2E cu funcțiune administrativă și de birouri.
Conform prevederilor de la 3.2, clădirile sunt codificate în funcție de anul construcției, tipul sistemului structural, regimul de înălțime și funcțiune. Astfel, clădirea considerată este codificată a3-s2-h1-f2.
Fragilitatea seismică
Funcția de fragilitate P[≥ s_a,t_s│PGA] exprimă probabilitatea condiționată de a fi cel puțin în starea de avariere s_a pentru tipologia structurală t_s, în funcție de valoarea de vârf a accelerației terenului PGA, și se exprimă folosind relația (4.1):
Tabelul C.7 Parametrii funcției de fragilitate
Înlocuind valorile din Tabelul C.7 în relația (4.1) se obțin funcțiile de fragilitate pentru clădirea codificată a4-s4-h4 amplasată în municipiul Târgu-Mureș. Acestea sunt reprezentate în Figura C.2.
Figura C.2 Funcții de fragilitate pentru cele patru stări de avariereRiscul seismic
Pentru clădirea construită în anul 1966 cu structura din zidărie nearmată și planșee rigide la acțiuni în planul lor având P+2E cu funcțiune administrativă și de birouri codificată a3-s2-h1-f2 și amplasată în municipiul Târgu-Mureș se consideră următoarele date de intrare pentru utilizarea funcțiilor de fragilitate seismică:– Cutremure de scenariu:
I.
PGA_20%/50 = 0,10g
II.
PGA_10%/50 = 0,15g
III.
PGA_5%/50 = 0,22g
Folosind parametrii funcției de fragilitate din Tabelul C.7 se determină probabilitățile stărilor de avariere după cum urmează:
a.
Pentru starea de avariere ușoară (sa=U), se înlocuiesc în relația (4.2) valorile
b.
Pentru cutremurul de scenariu I se înlocuiește valoarea PGA cu PGA_20%/50 = 0,10g.
c.
Pentru cutremurul de scenariu II se înlocuiește valoarea PGA cu PGA_10%/50 = 0,15g.
d.
Pentru cutremurul de scenariu III se înlocuiește valoarea PGA cu PGA_20%/50 = 0,22g.
e.
Se calculează P[≥ U,t_s│PGA] pentru valorile PGA corespunzătoare celor trei scenarii. Se obțin următoarele valori:
Tabelul C.8 Valori ale probabilității de a fi cel puțin în starea de avariere ușoară
Cutremurul de scenariu
PGA, ‘g
P[≥ U,t_s│PGA]
I
0,10
0,693
II
0,15
0,812
III
0,22
0,895
Tabelul C.9 Valori ale probabilității de a fi cel puțin în starea de avariere moderată
Cutremurul de scenariu
PGA, ‘g
P[≥ M,t_s│PGA]
I
0,10
0,509
II
0,15
0,652
III
0,22
0,773
Tabelul C.10 Valori ale probabilității de a fi cel puțin în starea de avariere extinsă
Cutremurul de scenariu
PGA, ‘g
P[≥ E,t_s│PGA]
I
0,10
0,197
II
0,15
0,309
III
0,22
0,438
Tabelul C.11 Valori ale probabilității de a fi în starea de avariere completă
Cutremurul de scenariu
PGA, ‘g
P[C,t_s│PGA]
I
0,10
0,075
II
0,15
0,150
III
0,22
0,259
Folosind relațiile (5.1), (5.2), (5.3), (5.4) și (5.5) și rezultatele Tabelul C.8, Tabelul C.9, Tabelul C.10 și Tabelul C.11 se obțin probabilitățile de a fi în una dintre cele patru stări de avariere, după cum urmează:– Probabilitatea de a fi neavariată:
P[N,t_s│PGA] = 1 - P[≥ U,t_s│PGA]
– Probabilitatea de a fi în starea de avariere ușoară:
P[U,t_s│PGA] = P[≥ U,t_s│PGA] - P[≥ M,t_s│PGA]
– Probabilitatea de a fi în starea de avariere moderată:
P[M,t_s│PGA] = P[≥ M,t_s│PGA] - P[≥ E,t_s│PGA]
– Probabilitatea de a fi în starea de avariere extinsă:
P[E,t_s│PGA] = P[≥ E,t_s│PGA] - P[C,t_s│PGA]
– Probabilitatea de a fi în starea de avariere completă:
P[C,t_s│PGA] = P[C,t_s│PGA]
Rezultatele sunt sintetizate în Tabelul C.12.
Tabelul C.12 Valori ale probabilității de a fi în diferite stări de avariere
Cutremurul de scenariu
PGA
P[N,t_s│PGA]
P[U,t_s│PGA]
P[M,t_s│PGA]
P[E,t_s│PGA]
P[C,t_s│PGA]
I
0,10
0,307
0,184
0,312
0,122
0,075
II
0,15
0,188
0,160
0,343
0,159
0,150
III
0,22
0,105
0,122
0,334
0,179
0,259
Cele patru stări de avariere împreună cu starea neavariată constituie o mulțime completă de evenimente disjuncte, deci suma probabilităților pe fiecare linie din Tabelul C.12 este egală cu unitatea, valoare care corespunde probabilității evenimentului sigur.
Conform prevederilor paragrafului 5.2, (1), stările așteptate de avariere sunt ușoară pentru cutremurul de scenariu I și moderată pentru cutremurele de scenariu II și III.
Pentru clădirea construită în anul 1966 cu structura din zidărie nearmată și planșee rigide la acțiuni în planul lor având P+2E cu funcțiune administrativă și de birouri codificată a3-s2-h1-f2 și amplasată în municipiul Târgu-Mureș probabilitățile de a fi într-una dintre cele patru stări de avariere pentru cele trei cutremurul de scenariu sunt date în Tabelul C.12. Valorile relative ale pierderilor economice directe asociate celor patru stări de avariere sunt date în Tabelul 5.1.
– pentru cutremurul de scenariu I– pentru cutremurul de scenariu II– pentru cutremurul de scenariu III
Costul total de înlocuire al clădirii CT_înloc,clădire se determină înmulțind aria desfășurată a clădirii A_desf,clădire cu costul de înlocuire C_înloc,clădire/mp pe metru pătrat al acesteia corelat cu funcțiunea clădirii. Conform datelor din Tabelul 5.2, pentru o clădire cu funcțiune administrativă și de birouri, costul de înlocuire pe metru pătrat este 2000 Euro. Considerând că aria desfășurată a clădirii este de 600 mp, costul total de înlocuire al clădirii este calculat cu relația (5.11):
CT_înloc,clădire = A_desf,clădire x C_înloc,clădire/mp = 600 x 2000 = 1.200.000 Euro
– pentru cutremurul de scenariu I:– pentru cutremurul de scenariu II:– pentru cutremurul de scenariu III:
C.3.
Evaluarea riscului seismic pentru o clădire de locuit multi-familială amplasată în municipiul BucureștiHazardul seismic
Pentru municipiul București și pentru cutremurul de scenariu II, valoarea PGA_10%/50 din Tabelul A.1, Anexa A este 0,37g și panta curbei de hazard seismic k este egală cu 3. Valorile corespunzătoare scenariilor I și III sunt determinate cu relațiile (2.5) și (2.6)::
Expunerea seismică
Se consideră o clădire amplasată în municipiul București construită în anul 1983 cu pereți de beton armat având S+P+8E cu funcțiunea de locuințe multi-familiale.
Conform prevederilor de la 3.2, clădirile sunt codificate în funcție de anul construcției, tipul sistemului structural, regimul de înălțime și funcțiune. Astfel, clădirea considerată este codificată a4-s5-h3-f1.
Fragilitatea seismică
Funcția de fragilitate P[≥ s_a,t_s│PGA] exprimă probabilitatea condiționată de a fi cel puțin în starea de avariere sa pentru tipologia structurală ts, în funcție de valoarea de vârf a accelerației terenului PGA, și se exprimă folosind relația (4.1)::
Tabelul C.13 Parametrii funcției de fragilitate
Înlocuind valorile din Tabelul C.13 în relația (4.1) se obțin funcțiile de fragilitate pentru clădirea codificată a4-s5-h3 și amplasată în municipiul București. Acestea sunt reprezentate în Figura C.3.
Figura C.3 Funcții de fragilitate pentru cele patru stări de avariereRiscul seismic
Pentru clădirea construită în anul 1983 cu pereți de beton armat având S+P+8E cu funcțiunea de locuințe multi-familiale codificată a4-s5-h3-f1 și amplasată în municipiul București se consideră următoarele date de intrare pentru utilizarea funcțiilor de fragilitate seismică:– Cutremure de scenariu:
I.
PGA_20%/50 = 0,29g
II.
PGA_10%/50 = 0,37g
III.
PGA_5%/50 = 0,47g
Folosind parametrii funcției de fragilitate din Tabelul C.13 se determină probabilitățile stărilor de avariere după cum urmează:
a.
Pentru starea de avariere ușoară (sa=U), se înlocuiesc în relația (4.2) valorile
b.
Pentru cutremurul de scenariu I se înlocuiește valoarea PGA cu PGA_20%/50 = 0,29g
c.
Pentru cutremurul de scenariu II se înlocuiește valoarea PGA cu PGA_10%/50 = 0,37g.
d.
Pentru cutremurul de scenariu III se înlocuiește valoarea PGA cu PGA_20%/50 = 0,47g.
e.
Se calculează P[≥ U,t_s│PGA] pentru valorile PGA corespunzătoare celor trei scenarii. Se obțin următoarele valori:
Tabelul C.14 Valori ale probabilității de a fi cel puțin în starea de avariere ușoară
Cutremurul de scenariu
PGA, ‘ g
P[≥ U,t_s│PGA]
I
0,29
0,524
II
0,37
0,697
III
0,47
0,831
Tabelul C.15 Valori ale probabilității de a fi cel puțin în starea de avariere moderată
Cutremurul de scenariu
PGA, ‘ g
P[≥ M,t_s│PGA]
I
0,29
0,235
II
0,37
0,384
III
0,47
0,547
Tabelul C.16 Valori ale probabilității de a fi cel puțin în starea de avariere extinsă
Cutremurul de scenariu
PGA, ‘ g
P[≥ E,ts│PGA]
I
0,29
0,087
II
0,37
0,166
III
0,47
0,276
Tabelul C.17 Valori ale probabilității de a fi în starea de avariere completă
Cutremurul de scenariu
PGA, ‘g
P[C, t_s│PGA]
I
0,29
0,015
II
0,37
0,046
III
0,47
0,109
Folosind relațiile (5.1), (5.2), (5.3), (5.4) și (5.5) și rezultatele din Tabelul C.14, Tabelul C.15, Tabelul C.16 și Tabelul C.17 se obțin probabilitățile de a fi în una dintre cele patru stări de avariere, după cum urmează:– Probabilitatea de a fi neavariată:
P[N,t_s│PGA] = 1 - P[≥ U,t_s│PGA]
– Probabilitatea de a fi în starea de avariere ușoară:
P[U,t_s│PGA] = P[≥ U,t_s│PGA] - P[≥ M,t_s│PGA]
– Probabilitatea de a fi în starea de avariere moderată:
P[M,t_s│PGA] = P[≥ M,t_s│PGA] - P[≥ E,t_s│PGA]
– Probabilitatea de a fi în stare de avariere extinsă:
P[E,t_s│PGA] = P[≥ E,t_s│PGA] - P[C,t_s│PGA]
– Probabilitatea de a fi în stare de avariere completă:
P[C,t_s│PGA] = P[C,t_s│PGA]
Rezultatele sunt sintetizate în Tabelul C.18.
Tabelul C.18 Valori ale probabilității de a fi în diferite stări de avariere
Cutremurul de scenariu
PGA
P[N, t_s│PGA]
P[U, t_s│PGA]
P[M,t_s│PGA]
P[E,t_s│PGA]
P[C, t_s│PGA]
I
0,29
0,476
0,289
0,148
0,072
0,015
II
0,37
0,303
0,313
0,218
0,120
0,046
III
0,47
0,169
0,283
0,272
0,167
0,109
Cele patru stări de avariere împreună cu starea neavariată constituie o mulțime completă de evenimente disjuncte, deci suma probabilităților pe fiecare linie din Tabelul C.18 este egală cu unitatea, valoare care corespunde probabilității evenimentului sigur.
Conform prevederilor paragrafului 5.2, (1), stările așteptate de avariere sunt ușoară pentru cutremurele de scenariu I și II și moderată pentru cutremurul de scenariu III.
Pentru clădirea construită în anul 1983 cu pereți de beton armat având S+P+8E cu funcțiunea de locuințe multi-familiale codificată a4-s5-h3-f1 și amplasată în municipiul București probabilitățile de a fi într-una dintre cele patru stări de avariere pentru cele trei cutremure de scenariu sunt date în Tabelul C.18 pentru cele trei scenarii seismice. Valorile relative ale pierderilor economice directe asociate celor patru stări de avariere sunt date în Tabelul 5.1.
– pentru cutremurul de scenariu I– pentru cutremurul de scenariu II– pentru cutremurul de scenariu III
Costul total de înlocuire al clădirii CT_înloc,clădire se determină înmulțind aria desfășurată a clădirii A_desf,clădire cu costul de înlocuire C_înloc,clădire/mp pe metru pătrat al acesteia corelat cu funcțiunea clădirii. Conform datelor din Tabelul 5.2, pentru o clădire cu funcțiunea de locuințe multi-familiale, costul de înlocuire pe metru pătrat este 1600 Euro. Considerând că aria desfășurată a clădirii este de 2700 mp, costul total de înlocuire al clădirii este calculat cu relația (5.11):
CT_înloc,clădire = A_desf,clădire x C_înloc,clădire/mp = 2700 x 1600 = 4.320.000 Euro
– pentru cutremurul de scenariu I:– pentru cutremurul de scenariu II:– pentru cutremurul de scenariu III:
C.4.
Evaluarea riscului seismic pentru o unitate administrativ teritorială de nivel IV
Pentru UAT-ul de nivel IV analizat, valoarea corespunzătoare cutremurului de scenariu II, PGA_10%/50 din Tabelul A.1, Anexa A este 0,37g și panta curbei de hazard seismic k este egală cu 3. Valorile corespunzătoare cutremurelor de scenariu I și III sunt determinate cu relațiile (2.5) și (2.6)::
În UAT-ul de nivel IV analizat sunt identificate:– 5500 de clădiri construite înainte de 1940 cu structura din zidărie nearmată și planșee flexibile la acțiuni în planul lor (ZNAF) cu regim mic de înălțime cu funcțiunea de locuit codificate a1-s1-h1-f1– 1500 de clădiri construite înainte de 1940 cu structura din zidărie nearmată și planșee rigide la acțiuni în planul lor (ZNAR) cu regim mic de înălțime cu funcțiunea de locuit codificate a1-s2-h1-f1– 100 de clădiri construite în perioada 1940-1963 cu structura în cadre de beton armat (CBA) cu regim mediu de înălțime cu funcțiunea de locuit codificate a2-s4-h2-f1– 250 de clădiri construite în perioada 1964-1977 cu structura în cadre de beton armat (CBA) cu regim mare de înălțime cu funcțiunea de locuit codificate a3-s4-h3-f1– 500 de clădiri construite în perioada 1964-1977 cu structura cu pereți structurali de beton armat (PBA) cu regim mare de înălțime cu funcțiunea de locuit codificate a3-s5-h3-f1– 50 de clădiri construite în perioada 1978-1992 cu structura în cadre de beton armat (CBA) cu regim mare de înălțime cu funcțiunea de locuit codificate a4-s4-h3-f1– 450 de clădiri construite în perioada 1978-1992 cu structura cu pereți structurali de beton armat (PBA) cu regim mare de înălțime cu funcțiunea de locuit codificate a4-s5-h3-f1– 75 de clădiri construite în perioada 1993-2006 cu structura cu pereți structurali de beton armat (PBA) cu regim mare de înălțime cu funcțiunea de locuit codificate a5-s5-h3-f1– 150 de clădiri construite în perioada 2007-2013 cu structura cu pereți structurali de beton armat (PBA) cu regim mare de înălțime cu funcțiunea de locuit codificate a6-s5-h3-f1– 200 de clădiri construite după 2013 cu structura cu pereți structurali de beton armat (PBA) cu regim mare de înălțime cu funcțiunea de locuit codificate a7-s5-h3-f1– 120 de clădiri construite înainte de 1940 cu structura din zidărie nearmată și planșee rigide la acțiuni în planul lor (ZNAR) cu regim mic de înălțime cu funcțiuni civile codificate a1-s2-h1-f2– 25 de clădiri construite în perioada 1940-1963 cu structura în cadre de beton armat (CBA) cu regim mediu de înălțime cu funcțiuni civile codificate a2-s4-h2-f2– 125 de clădiri construite în perioada 1964-1977 cu structura în cadre de beton armat (CBA) cu regim mediu de înălțime cu funcțiuni civile codificate a3-s4-h2-f2.– 5 de clădiri construite în perioada 1964-1977 cu structura în cadre de beton armat (CBA) cu regim mic de înălțime cu funcțiuni speciale codificate a3-s4-h1-f3.
Tabelul C.19 Valori relative ale pierderilor economice directe pentru cele trei cutremure de scenariu
În Tabelul C.20 sunt date costurile totale de înlocuire calculate cu relația (5.11) și valorile din Tabelul 5.2 pentru clădirile din UAT-ul de nivel IV.
Tabelul C.20 Costurile totale de înlocuire pentru clădirile din UAT-ul de nivel IV
Tipologie clădire
Cost înlocuire clădire pe metru pătrat, Euro/mp
Aria desfășurată a clădirilor, mp
Cost total înlocuire clădiri, Euro
a1-s1-h1-f1
1.400
550.000
770.000.000
a1-s2-h1-f1
1.400
150.000
210.000.000
a2-s4-h2-f1
1.600
125.000
200.000.000
a3-s4-h3-f1
1.600
312.500
500.000.000
a3-s5-h3-f1
1.600
1.375.000
2.200.000.000
a4-s4-h3-f1
1.600
135.000
216.000.000
a4-s5-h3-f1
1.600
1.215.000
1.944.000.000
a5-s5-h3-f1
1.600
247.500
396.000.000
a6-s5-h3-f1
1.600
577.500
924.000.000
a7-s5-h3-f1
1.600
910.000
1.456.000.000
a1-s2-h1-f2
3.500
12.000
42.000.000
a2-s4-h2-f2
2.200
18.750
41.250.000
a3-s4-h2-f2
2.000
125.000
250.000.000
a3-s4-h1-f3
2.000
2.500
5.000.000
Total
5.755.750
9.154.250.000
Tabelul C.21 Valori absolute ale pierderilor economice directe pentru cele trei cutremure de scenariu
Indicatorul riscului seismic pentru UAT-ul de nivel IV, IRS_UAT se determină cu relațiile (5.15), (5.16) și (5.17):
Produsul intern brut al UAT-ului analizat, PIB_UAT este de 15.500.000.000 euro. Indicatorul rezilienței seismice pentru UAT-ul de nivel IV, IRezS_UAT se determină cu relațiile (5.18), (5.19) și (5.20):
ANEXA D
Model-cadru de caiet de sarcini pentru achiziția serviciilor de
elaborare/actualizare a hărților de risc seismic - cerințe tehnice (informativă)
Anexa cuprinde elemente minimale și orientative care să sprijine factorii interesați în elaborarea termenilor de referință, respectiv a caietului de sarcini pentru achiziția serviciilor de elaborare/actualizare a hărților de risc seismic, în cadrul procedurilor de achiziție publică, în acord cu prevederile prezentei reglementări tehnice.
Serviciu: Elaborarea hărților de risc seismic pentru unitatea administrativ-teritorială [denumirea UAT]
Achizitor: [numele autorității contractante]
Cod CPV: 71351914-3 - Servicii de evaluare a riscurilor
D.1.
Introducere
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare doar numai în măsura în care Propunerea tehnică presupune asigurarea unui nival calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini. Oferta care conține caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă.
În cadrul acestei proceduri, Unitatea Administrativ-Teritorială [denumirea UAT] îndeplinește rolul de Autoritate contractantă în cadrul Contractului.
Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.
D,2.
Contextul realizării acestei achiziții
În conformitate cu Legea 575 din 22 octombrie 2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural, zonele de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul cărora exista un potențial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populația, activitățile umane, mediul natural și cel construit și pot produce pagube și victime umane.
Delimitarea geografică a zonelor de risc natural se bazează pe studii și cercetări specifice elaborate de instituții specializate, materializate prin hărți și planuri de risc natural avizate de organele de specialitate ale administrației publice locale și centrale, competente potrivit legii. În zonele cu risc natural la seism, declarate astfel conform legii, se instituie măsuri specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor. În acest context, pentru cuantificarea riscului seismic se elaborează hărți de risc seismic care incorporează informațiile despre pierderile seismice așteptate.
Prin Programul național multianual reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2007, Anexa 1 - Metodologie privind finanțarea elaborării și/sau actualizării de la bugetul de stat a hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren, pentru zonele identificate de autoritățile administrației publice locale ca având un potențial de risc natural, cuprinse în Legea nr. 575/2001, finanțarea elaborării și/sau actualizării hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren se poate asigura în proporție de până la 50% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
D.2.1.
Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor de elaborare a hărților de risc seismic pentru Unitatea Administrativ-Teritorială [denumirea UAT]
Scopul achiziției este de a evalua riscul seismic la nivelul UAT, prin integrarea informațiilor despre hazard, expunere și vulnerabilitate, în vederea fundamentării planurilor de urbanism, protecției civile și intervenției la dezastre. Hărțile elaborate vor servi autorităților locale în gestionarea riscului seismic și stabilirea priorităților de intervenție.
Necesitatea elaborării/actualizării hărților și a planurilor de risc la cutremur sunt fundamentate pe mai multe categorii de considerente:– Hazardul seismic este principala sursa de risc pentru clădiri în România;– România prezintă risc seismic ridicat.
D.2.2.
Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea/entitatea contractantă
Evaluarea riscului seismic la nivelul UAT, prin integrarea hazardului, expunerii și vulnerabilității, permite fundamentarea planurilor de urbanism, protecției civile și intervenției la dezastre.
D.2.3.
Documente de referință
Documentațiile se vor întocmi cu respectarea următoarelor acte normative, fără a se limita la acestea:– Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a V-a "Zone de risc natural";– Hotărârea Guvernului nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigențele minime de conținut ale documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele de riscuri naturale– Hotărârea Guvernului nr. 447 din 10 aprilie 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare și conținutul hărților de risc natural la alunecări de teren, al hărților de hazard la inundații și al hărților de risc la inundații– Hotărârea Guvernului nr. 932/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind finanțarea de la bugetul de stat a hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren, cu modificările și completările ulterioare ;– Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 1442/2022 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Reducere a Riscului Seismic;– Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 925 /1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de protecție civilă;– Hotărârea Guvernului nr. 1442/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale de reducere a riscului seismic;– Hotărârea Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Prevenirea Situațiilor de Urgență ;– Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.853 din 7 noiembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat;– Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2956/2019 pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013", publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 928/18.11.2019;– Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2834/2019 pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a. Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019", publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 1003/13.12.2019;– Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 127/08.05.2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind investigarea de urgență a siguranței postseism a clădirilor și stabilirea soluțiilor-cadru de intervenție", indicativ ME 003-2007, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 562bis/16.08.2007;– Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3275 din 19 decembrie 2022 pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală "rezistență mecanică și stabilitate", indicativ C254-2022", publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 1255bis/27.12.2022;– Ordinul ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 3.231/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, Indicativ RTC 10 - 2022", publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 1221bis/20.12.2022;– Ordinul ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 904/2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 233/2016, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 470/29.05.2023;– Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 2.061/170/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremur, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 1038bis/15.11.2023;– Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor, publicat Monitorul Oficial al României Partea I nr. 79/01.02.2007.
De asemenea, la elaborarea, avizarea și aprobarea documentației se va ține cont de toate modificările legislației în domeniu.
D.3.
Serviciile solicitate
D.3.1.
Obiectul contractului
Obiectul contractului îl constituie achiziționarea serviciilor de elaborare/actualizare a hărților de risc seismic pentru Unitatea Administrativ-Teritorială [denumirea UAT], în conformitate cu metodologia tehnică națională, standardele europene și cadrul legislativ și normativ aplicabil în vigoare.
D.3.2.
Cerințe tehnice minime– Aplicarea metodologiei privind realizarea hărților de risc seismic;– Asigurarea personalului calificat: echipa de elaboratori poate cuprinde, fără a avea caracter limitativ la următorii specialiști, astfel încât să fie acoperite cumulativ toate cerințele necesare pentru elaborarea/actualizarea hărților de risc seismic:
Specialist cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul inginerie civilă/specializarea construcții civile, industriale și agricole, conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior
Specialist cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul urbanism/specializarea proiectare și planificare urbană sau urbanism și administrarea teritoriului sau în domeniul inginerie civilă/specializarea Inginerie urbană și dezvoltare regională conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior
Specialist cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul inginerie geodezică, conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior.
– Utilizarea datelor disponibile INS, ANCPI, IGSU, UAT, studii geotehnice, baze de date publice;– Realizarea analizei de hazard seismic (PGA);– Evaluarea expunerii pe baza datelor privind fondului construit (date completate de autorități în secțiunea Inventarul clădirilor sau registrul EVR din platforma EVR https://evr.mdlpa.ro/ro/ sau baze de date proprii constituite în aplicarea prevederilor din Legea nr. 212/2022, cu modificările și completările ulterioare);– Estimarea vulnerabilității pe baza funcțiilor de fragilitate;– Calcularea pierderilor economice directe așteptate;– Elaborarea de hărți tematice în format GIS conform INSPIRE.
D.3.3.
Livrabile– Raport tehnic complet, inclusiv metodologie și date utilizate;– Hărți de risc seismic în format vectorial (shapefile, geodatabase);– Documentație PDF și Word;– Fișiere geospațiale compatibile cu Observatorul Teritorial Național și geoportalul INSPIRE.
D.3.4.
Condiții de prestare a serviciilor
Prestatorul va desfășura activitățile în colaborare cu autoritățile locale, va asigura validarea rezultatelor în cadrul consultărilor tehnice și va respecta termenul de livrare de ... de la semnarea contractului.
Durata contractului de servicii este de la data intrării în vigoare până la data semnării procesului verbal de recepție a serviciilor.
Documentația va fi elaborată în conformitate cu legislația în vigoare.
D.3.4.1.
Modalitate de verificare și recepție
Recepția serviciilor se va realiza de către o comisie desemnată de achizitor, în baza verificării conformității cu cerințele tehnice, livrabilele contractuale și validarea rezultatelor de către autoritățile competente.
Documentațiile elaborate în cadrul contractului se vor preda pe bază de proces verbal de predare - primire
D.3.4.2.
Valoarea estimată și sursa de finanțare
Valoarea estimată a serviciilor se va determina în funcție de suprafața UAT, complexitatea fondului construit și necesitatea de detaliere locală. Finanțarea se poate realiza din bugetul local, fonduri naționale (HG 932/2007) sau fonduri europene.
D.4.
Obligații în sarcina ofertantului/prestatorului
Prestatorul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corecta și de calitate a cerințelor descrise în prezentul caiet de sarcini.
Prin semnarea contractului de servicii, Prestatorul recunoaște importanta serviciilor pe care trebuie să le presteze și constrângerile legate de termenii de timp ai proiectului.
Prestatorul este obligat să asigure personal calificat/atestat necesar pentru elaborarea studiilor și documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor. Documentația pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor va fi întocmită în conformitate cu cerințele avizatorilor, astfel încât să asigure obținerea acestora. Prestatorul va depune și va susține documentația necesara pentru obținerea avizelor, acordurilor autorizațiilor, Ia comisiile/autoritățile avizatoare.
Prestatorul va realiza activitățile în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislației aplicabile specificului obiectivului pentru care se solicită realizarea documentațiilor aplicabile specificului obiectivului și a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;
Prestatorul va pune la dispoziția Autorității Contractante în timp util toate documentele, conform termenelor din Caietul de sarcini al documentațiilor.
În costul acceptat al contractului, Prestatorul va avea obligația să asigure asistență, să revizuiască, să modifice, să adauge, să corecteze documentațiile realizate în conformitate cu solicitările instituțiilor care eliberează avize sau acorduri și să răspundă la clarificările solicitate pe parcursul derulării contractului.
Prestatorul va avea obligația ca, în prețul acceptat al contractului, să modifice, să revizuiască sau să actualizeze documentația elaborat, indiferent dacă acest lucru se datorează culpei sale sau nu, ori de câte ori Autoritatea Contractantă îi va solicita.
Prestatorul va prezenta documentațiile tehnice în formatul/formatele care să respecte cerințele stabilite prin reglementările tehnice și cele stabilite de Autoritatea Contractantă.
Prestatorul va colabora cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului.
Prestatorul va efectua serviciile numai cu personal atestat/autorizat, potrivit legii.
Prestatorul va răspunde pe tot parcursul Contractului de existența personalului, materialelor, echipamentelor/aparaturii, provizorii sau permanente, necesare pentru a proiecta, potrivit prevederilor Contractului sau așa cum se deduce rezonabil din Contract. Pe durata desfășurării Contractului, Prestatorul va răspunde pentru:– asigurarea consumabilelor necesare derulării activităților de birou, în bune condiții;– asigurarea cheltuielilor aferente comunicării (fax, e-mail, telefon etc.);– disponibilitatea de deplasare în teritoriu, precum și suportarea costurilor de transport.
De asemenea Prestatorul va trebui să asigure un flux de numerar care să permită acoperirea tuturor activităților aferente îndeplinirii sarcinilor prevăzute în contract.
Prestatorul va respecta instrucțiunile transmise de către Autoritatea Contractantă, în măsura în care sunt în limitele cerințelor Caietului de sarcini/contractului.
Prestatorul va relaționa, în scris, cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, autorități, experți etc.) implicați în realizarea, avizarea sau autorizarea prestațiilor contractate aferente obiectivului, în vederea optimei efectuări a acestora.
Prestatorul nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel și în nicio măsură personalul angajat al Autorității Contractante.
Prestatorul va respecta legile în vigoare și se va asigura că personalul sau, agenții și angajații săi respectă de asemenea, aceste legi. Prestatorul va despăgubi Autoritatea Contractantă pentru orice reclamații sau proceduri care ar putea apărea ca urmare a nerespectării de către Prestator, personalul său, agenții sau angajații săi, a acestor legi.
Prestatorul va arăta diligentă, va acționa în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Autorității Contractante, solicitări ce derivă din natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunicate în mod expres de către Autoritatea Contractantă Prestatorului, ca fiind solicitări direct legate de îndeplinirea obiectului Contractului și a obiectivelor Autorității Contractante.
Prestatorul va fi răspunzător pentru suportul și dotările care sunt necesare în îndeplinirea sarcinilor prevăzute și va asigura logistica necesară: vehicule, calculatoare, facilități echipamente birotică, pentru secretariat etc.
Prestatorul va răspunde conform regulilor stabilite prin legea și statutul profesiei pentru actele sau faptele comise, cu ocazia prestării serviciilor, care atrag răspunderea civilă, pe durata derulării contractului.
Prestatorul se va conforma solicitărilor transmise de Autoritatea Contractantă și va rămâne în legătură permanentă cu persoana de contact desemnata din cadrul Autorității contractante.
Prestatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă, referitoare la elaborarea documentațiilor, drept private și confidențiale și nu va publica sau divulga niciun element al acestora fără acordul prealabil, în scris, al Autorității Contractante.
Prestatorul va respecta legislația în vigoare privind Regulamentul General pentru Protecția Datelor (GDPR).
Ofertantul are următoarele obligații principale:
a.
mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini,
b.
îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați,
c.
asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului,
d.
transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului
e.
asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității/entității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu,
f.
prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității/entității contractante, potrivit cerințelor de raportare stabilite prin Contract.
Comunicările între părți se vor focaliza pe efectuarea sarcinilor prezentate în prezentul caiet de sarcini.
Propunerea tehnica se elaborează respectând specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini conform prevederilor Legii nr.575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - zone de risc natural.
D.5.
Modalitatea de evaluare a propunerilor tehnice
Se recomandă aplicarea criteriului de atribuire "Cel mai bun raport calitate preț", astfel încât componenta tehnică să aibă o pondere cât mai mare (peste 60% din punctajul total), iar factorii de evaluare punctați se referă la:
1.
Experiența personalului (echipa de specialiști)
Coordonatorul echipei de elaborare a documentației
Specialist cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul inginerie civilă/specializarea construcții civile, industriale și agricole
Membri ai echipei:
cel puțin doi specialiști cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul inginerie civilă/specializarea construcții civile, industriale și agricole, în domeniul urbanism/specializarea proiectare și planificare urbană sau urbanism și administrarea teritoriului și/sau în domeniul inginerie civilă/specializarea inginerie urbană și dezvoltare regională
și
cel puțin un specialist cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul inginerie geodezică și/sau în domeniul geografie.
2.
Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților
1.
Experiența personalului Cerințe minimale privind specialiștii
În oferta sa, prestatorul de servicii va prezenta o echipă de experți/specialiști care trebuie să aibă toate competențele și experiența generală și specifică necesare îndeplinirii integrale a sarcinilor prevăzute în cadrul acestui caiet de sarcini și care să poată lucra coordonat și eficient în procesul de implementare a contractului în vederea obținerii rezultatelor așteptate.
Echipa de specialiști va include și va fi condusă de un coordonator de proiect. Echipa de specialiști va include, în mod obligatoriu, specialiști/experți solicitați conform profilului definit în cadrul acestui caiet de sarcini.
Prestatorul de servicii, prin echipa de specialiști/experți, este responsabil cu ducerea la îndeplinire a contractului de servicii de elaborare studii.
Pentru Elaborarea hărților de risc natural pentru cutremure - Denumirea UAT, ofertantul va prezenta o echipă de specialiști, pluridisciplinară, care să acopere integral problematica specifică ce face obiectul documentației, respectiv toată gama de domenii și activități solicitate prin prezentul caiet de sarcini, echipa responsabilă pentru realizarea contractului de servicii, valabilă pe toată durata de derulare a contractului.
Ofertantul va face dovada că dispune de personal de specialitate și va prezenta o lista cu personalul minim necesar pentru îndeplinirea contractului, care să cuprindă în mod obligatoriu următorii specialiști: coordonator - Specialist cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul inginerie civilă/specializarea construcții civile, industriale și agricole; membrii - Specialist cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul inginerie civilă/specializarea construcții civile, industriale și agricole, Specialist cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul urbanism/specializarea proiectare și planificare urbană sau urbanism și administrarea teritoriului sau în domeniul inginerie civilă/specializarea Inginerie urbană și dezvoltare regională, Specialist cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în inginerie geodezică.
Pentru respectarea condițiilor anterior amintite, specialiștii vor prezenta documente justificative - diplome, precum și contract semnat sau proces-verbal de recepție din care să reiasă că au participat la elaborarea, cel puțin a unei lucrări similare.
Atribuții/responsabilități personal de specialitate:
Coordonatorul echipei de elaborare a documentației - principalele atribuții/ responsabilități:– planifică și monitorizează elaborarea documentației de către echipa sa de specialiști, în conformitate cu etapele, cerințele și termenele din cadrul contractului;– ia decizii cu privire la desfășurarea activităților în bune condiții de elaborare a documentației;– comunică cu beneficiarul și răspunde de respectarea termenelor stabilite, pe etape din contract;– asigură susținerea documentației la avizatori, precum și la aprobarea acesteia de către Consiliul Local al Denumirea UAT.
Membrii ai echipei de elaborare a documentației - principalele atribuții/ responsabilități:– analiza teritoriului studiat pentru crearea bazei de date;– elaborarea documentației pe etape, conform contractului cu privire la estimarea hazardului;– întocmirea hărților de risc seismic împreună cu ceilalți membri ai echipei de specialiști;– identificarea efectelor cutremurelor asupra fondului construit existent și asupra dezvoltării viitoare a zonei;– identificarea zonelor care necesită măsuri de reducere a riscului la cutremure;– măsuri de reducere a riscului la cutremure;
Modalitatea de îndeplinire pentru:
Coordonatorul echipei de elaborare a documentației:
a) Studii superioare absolvite cu diploma de licență sau diploma de absolvire în domeniul inginerie civilă, programul de studii Construcții Civile, Industriale și Agricole sau programul de studii Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională (sau documente echivalente).
b) Relația cu ofertantul- Orice document din care să reiasă raporturile legale existente între persoana nominalizată și operatorul economic care depune oferta (contract de munca, contract de prestări servicii, etc. și/sau declarație de disponibilitate).
c) Experiență specifica- Documente din care să reiasă că deține experiență profesională în elaborarea minim a unei documentații privind zonele de risc natural.
Membrii ai echipei de elaborare a documentației:
a) Studii superioare absolvite cu diploma de licență sau diplomă de absolvire în domeniul construcțiilor civile, industriale și agricole, diplomă de licență sau echivalent, în domeniul urbanism/specializarea proiectare și planificare urbană sau urbanism și administrarea teritoriului sau în domeniul inginerie civilă/specializarea Inginerie urbană și dezvoltare regională, Specialist cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul inginerie geodezică. (sau documente echivalente).
b) Relația cu ofertantul- Orice document din care să reiasă raporturile legate existente între persoana nominalizată și operatorul economic care depune oferta (contract de munca, contract de prestări servicii, etc. și/sau Declarație de disponibilitate).
c) Experiență specifică - Documente din care să reiasă că deține experiență profesională în participarea la minim un proiect de elaborare de planuri/documentații/studii de amenajare a teritoriului.
2.
Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților
Demonstrarea unei abordări și a unei metodologii corespunzătoare pentru realizarea activităților și obținerea rezultatelor în cadrul Contractului:
● Ofertantul are o excelentă înțelegere a relației dintre obiectivele ce trebuie atinse - serviciile solicitate și rezultatele ce urmează a fi obținute în contextul descris în Caietul de sarcini și cu ipotezele și riscurile asociate întrucât:– abordarea propusă și metodologia prezentată pentru realizarea activităților din Caietul de sarcini este prezentată în detaliu și se bazează în mare măsură pe o serie de metodologii, metode și/sau instrumente testate recunoscute;– abordarea propusă metodologia prezentată sunt adaptate la specificul Contractului;– aspectele importante sunt abordate într-un mod inovator și eficient.
Gradul de adecvare al planului de lucru propus- durata, succesiunea logică și cronologică a activităților, identificarea punctelor de reper (jaloanelor) și a drumului critic- pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia prezentată:– toate activitățile principale sunt incluse în calendarul activităților, sunt detaliate în subactivități, planul de lucru poate fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul întâlnirilor de monitorizare a progresului în cadrul Contractului– corelarea logică și cronologică a activităților în planul de lucru este foarte bine stabilită prin raportare la metodologia propusă– durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în totalitate corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire);– punctele de reper (jaloanele) sunt identificate corespunzător prin raportare la rezultatele și rapoartele solicitate prin Caietul de sarcini și modalitatea efectivă de realizare a activității– există un grad de detaliere corespunzător, care facilitează înțelegerea planului de lucru propus și utilizarea sa în monitorizarea activității în cadrul Contractului– planul de lucru demonstrează ca Ofertantul a optimizat utilizarea resurselor. Sunt prezentate explicații detaliate asupra planului de lucru în corelație cu abordarea propusa. Planificarea activităților permite flexibilitate pentru situații neprevăzute– drumul critic este în totalitate corelat cu metodologia de realizare a activităților.
D.6.
Obligații în sarcina autorității contractante
Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Prestatorului toate informațiile disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate, informații/documente ce vor fi considerate relevante pentru îndeplinirea contractului.
Autoritatea Contractantă va desemna și comunica către Prestator echipa/persoana responsabilă cu interacțiunea și suportul oferit Prestatorului;
Autoritatea Contractantă va asigura resursele care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
Autoritatea Contractantă va achita contravaloarea prestațiilor executate de către Prestator, în baza facturii emise de către acesta din urmă, conform Contract, cu întocmirea de procese verbale de recepții pe etape a documentațiilor predate; Autoritatea Contractantă va efectua recepția documentațiilor în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
Autoritatea Contractantă va justifica în scris orice motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Prestator în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz.
Ori de câte ori se va considera necesar, vor avea loc întâlniri între reprezentanții Autorității Contractante și Prestator, pentru a se discuta stadiul derulării contractului și pentru a se identifica și preveni eventualele dificultăți apărute în procesul de realizare a documentațiilor proiectului.
Autoritatea/entitatea contractantă are următoarele obligații principale:
a.
desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului,
b.
punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini,
c.
mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,
d.
colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului,
e.
asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului,
f.
monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice și Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului,
g.
notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului,
h.
verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.
D.7.
Durata contractului
Prestatorul va desfășura activitățile în colaborare cu autoritățile locale, va asigura validarea rezultatelor în cadrul consultărilor tehnice și va respecta termenul de livrare.
Durata contractului de servicii este de la data intrării în vigoare până la data semnării procesului verbal de recepție a serviciilor.
Documentația de proiectare va fi elaborată în conformitate cu legislația în vigoare.
D.8.
Modalități și condiții de plată
Contractantul va emite factura pentru serviciile prestate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea contractantă.
Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare. Procesul verbal de recepție va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății.
Plata se va efectua în baza facturii fiscale emisă de prestator, transmisă prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, după efectuarea recepției serviciilor fără obiecțiuni. Prestatorul are obligația că la data încărcării în sistemul electronic RO e-Factura să notifice beneficiarul.
Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la primirea facturii în original la sediul Autorității contractante în condițiile stabilite mai sus și numai în condițiile Caietului de sarcini, sau conform mecanismul pe baza de decontare prin cerere de tragere.
-----
